Pin 1 der SCSI-Schnittstelle befindet sich wie bei jedem anderen SCSI-Gerät direkt neben dem Stecker der Stromversorgung. Pin 1 sollte mit einer einzelnen farbigen Ader des Flachbandkabels markiert sein. Die Stromversorgung eines nackten CD-Writers erfolgt mit der dafür üblichen Steckvorrichtung, die auch eben an jedem anderen SCSI-Device vorhanden ist. Beachten Sie hier bitte, daß dieser CD-Brenner beim Schreiben einer CD ca. 11 Watt Leistung aus ihrem Netzteil benötigen wird. Weitere Tips entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres CD-Writers. Um Fehlschläge zu minimieren, lesen Sie auch aufmerksam die Anleitung zur CD-Writer-Software durch. Die Geräuschentwicklung des eigentlichen Brenners ist minimal und mit den Geräuschen eines CD-ROMs zu vergleichen. CD-Brenner im externen SCSI-Gehäuse besitzen einen Lüfter, der die Arbeitsgeräusche des Brenners idR ohnehin übertönt. Yamaha CD-Writer am Falcon - 6/6
|  |  | # 88