#### Anschluß an den Computer SCSI CD-Brenner werden am Falcon genau wie jedes andere SCSI-Laufwerk an der externen SCSI2-Buchse angeschlossen. Sollten Sie hier bereits ein externes SCSI-Drive angeschlossen haben, erleichert das die Sache ungemein. Ihre Mitwirkung beschränkt sich die Anschlußarbeit und auf das richtige Terminieren ihres SCSI-Busses sowie die Installation der entsprechenden Software. Beim Kauf meines CDRW von Yamaha lag die Mac-Software TOAST 3.5.3 dabei. Beachten Sie bitte, daß ältere Ausgaben von TOAST diesen Brenner nicht unterstützen! Selbstredend kann dieses Gerät in beiden Rechnerwelten eingesetzt werden. Am Atari steht mir als einzige Software ExtenDOS GOLD zur Verfügung. Es ist daher nicht auszuschliessen, daß andere Produkte diesen CD-Brenner nicht unterstützen. Erkundigen Sie sich vor dem Kauf des Gerätes bei ihrem Softwarehersteller. Der Soundpool CD-Recorder V 2.02 unterstützt diesen Recorder (wie auf der Atari Messe in Neuss zu erfahren war). Testdaten liegen mir dazu leider keine vor #### Nachfolgende CD-Formate werden unterstützt CD-ROM CD-ROM Multisession CD-DA (Digital Audio mit PQ-Editing) Mixed Mode CD-ROM CD plus CD-XA Video CD Disk at Once Track at Once Redbook, OrangeBook Audio CD Yamaha CD-Writer am Falcon - 3/6
|  |  | # 85