Einige bekannte NEC SCSI-2 Laufwerke (1995 oder später) arbeiten korrekt. Frühere SCSI-2 Modelle, z.B das NEC 3Xp besitzen leider Firmwarefehler, die ein sinnvolles Arbeiten ziemlich wirkungsvoll behindern. Es werden keine Fehler angezeigt, einzig liefern diese Laufwerke nicht immer die korrekten Audiodaten.U.a sind die Audiofiles hier leider zerstückelt. #### Unterstützte SCSI CD Writer HP 4020, 6020 JVC 2001, 2010, 2020, 2026 Philips 521, 2600 Plasmon 4100 Plextor R24 Ricoh 1420 SONY 92x TEAC 50S, 55S Yamaha 100, 102, 200, 400, 2260, 4260 Und diverses SCSI-3/MMC CD-R oder CD-RW Recorder #### CD-Recording mit CD-Writer und ExtenDOS GOLD ExtenDOS Gold - 5 / 7
|  |  | # 26