#### Systemanforderungen ExtenDOS-Gold läuft auf allen bekannten Modellen wie ST, STe, Mega ST(e) TT und Falcon, sowie dazu kompatiblen Atari Computern. Für eine komplette ExtenDOS-Installation wird auf allen Ataris ein Minimum von ca. 88K Speicher belegt. SCSI- Laufwerke werden von Falcon F030 und der TT-Serie, sowie dazu kompatiblen Systemen direkt unterstützt. Alle anderen Atari-Computer sollten hier einen passenden ASCI DMA-SCSI Hostadapter benutzten. Prädestiniert sind hier die Host-Adapter aus dem Hause WB-Systemtechnik, der Hersteller rät hier zu den LINK-Adaptern. Wenn Sie ein CD-ROM verwenden das Parity nicht unterstützt oder benötigen sollte tut es in der Regel auch ein älterer Adapter wie AdSCSI, AdSCSI+ oder einige Adapter von ICD. Verwenden Sie noch ältere Host-Adapter müssen die auf die Audio-Kommandos verzichten, auch kann nicht gewährleistet werden, daß Sie über einen solchen Adapter eine CD lesen können. Audio- und PhotoCDs benötigen zwingend den Arbitrationsbetrieb. ExtenDOS-Gold arbeitet reibungslos mit den neuesten Ausgaben des HDDrivers von Uwe Seitet zusammen. Mir sind bis heute keine Probleme bekannt. Beim Audio-Betrieb unterstützt ExtenDOS Gold die wichtigsten Samplingraten von: 25.033 Khz 44.1 Khz (Standard CD-Qualität) 50.066 Khz ExtenDOS Gold - 3 / 7
|  |  | # 24