#### Ein paar Stichpunkte zum Anodyne-Software CD Writer: Ein modernes Interface zur Zusammenstellung von Audiodaten CD Writer unterstützt das AVR- und AIF-Fileformat Drag und Drop bei allen Funktionen wie removing, cutting, pasting oder re-ordering aller gemachten Fileeinträge Simulations- und Testmodus vor dem Beschreiben der CD Ausdruck einer Inhaltsliste der CD. Tracknummern, Titel, Zeitangaben Unterstützt verschiedene Pausenzeiten zwischen den Tracks Vorbereitet für 99 Tracks mit insgesamt 74 Minuten Audio (Das zeitliche Maximum einer leeren CD-R die etwa 650MB Kapazität besitzt) Unterstützt die gängigen HP, Philips und Yamaha CD Recorder Zum Erstellen von Daten* und AudioCDs werden neben dem CD Writer und ExtenDOSGold folgenden Komponenten benötigt: ExtenDOS Gold Version 3.0 Atari Falcon030, TT030 oder einen schnellen Atari-Clone mit SCSI-Interface CD Recorder von HP, Philips oder Yamaha unbeschriebene CD-Rs oder CD-RWs Eine große und schnelle Harddisk, auf der die Daten vor dem Brennvorgang geordnet und zwischengespeichert werden Mit dem CD-Writer wird man in die Lage versetzt, seine eigenen AudioCDs herzustellen. Ein Audiofile von ihrer Festplatte entspricht einem AudioTrack der neuen CD. Die so erzeugten CDs sollen sich laut Hersteller mit jedem Standard AudioCD Player abspielen lassen. CD-RWs nur mit Geräten der neuesten Generation. ExtenDOS Gold - 6 / 7
|  |  | # 27