| Ein Artikel von Robert Schaffner Aus dem Prototyp des CENTurboII Beschleunigers, welcher schon Anfang des Jahres auf der TOS4You in Schaafheim gezeigt wurde, ist ein fertiges Produkt mit sehr beachtlichen Leistungsdaten geworden. Die CENTEK-Entwickler um Rodolphe Czuba haben Ganzes geleistet. Die Beschleuniger-Hardware an sich besteht aus einer einzigen Platine, die grösser als eine normale Falcon-Ramkarte ist und direkt auf den interen Erweiterungssbus des Atari Falcon gesteckt wird. Neben einigen Modifikationen an der Busemulation des Falcons und einigen Lötarbeiten für 12 zusätzliche Verbindungsleitungen fallen keine weiteren Arbeiten an. Am Beschleunigerboard selber muß eigentlich nie gelötet werden, alle Verbindungen werden über Stecker und Flachbandkabel zur Hauptplatine geführt. Auf dem Beschleuniger befindet sich ein 64K Flash Eprom und ein Sockel für eine 68882 FPU. Centurbo II - 1 / 42