| CENTurbo2 liefert hier die IDE-Signale Read und Write, die normalerweise vom Original-Falconbus stammen. Da das so nicht mehr möglich ist (die Original-Falcon CPU ja nicht mehr benutzt wird), istdiese Modifikation leider notwendig, wenn sie weiterhin eine IDE-Hardddisk betreiben möchten. Die "alte" CPU wird durch ablöten von Pin 17, wie auch beim CENTurbo1, dauerhaft deaktiviert. Wie vom ClockPatch gewohnt, werden auch die SMD-Widerstände R221, R222 für den Einbau des CENTurbo2 von der Hauptplatine entlötet. Wurde auch R216 vorher schon entfernt, besorgen sie sich vor dem Einbau einen 33 Ohm SMD-Widerstand dieser Bauform oder verwenden Sie R222 dafür. Dieser SMD-Widerstand wird bisher nicht mitgeliefert! Ohne R216 (33 Ohm) arbeitet der CENTurbo II Beschleuniger nicht. Weitere Modifikationen sind bis auf die Taktleitung für den DSP und den VIDEL eigentlich nicht so, als das man sie hier extra erwähnen müsste. Dazu gibt es ja eben die Einbauanleitung. Leute die noch nie ihren Falcon von innen gesehen haben und nicht genau wissen wo sich die entsprechenden Lötpunkte oder Bauteile befinden, sollten auf jedem Fall den Einbauservice von CENTEK nutzen. Das kann man nur anraten. Centurbo II - 10 / 42