| # News - Februar 1999
Aktuelle News | 16.02.99 CENTurbo II rev B läuft an. Ein Update des Softwarepakets ist absofort verfügbar: CBOOT 1.1.0 CENTvidel 3.2.4 VIDEOMOD 1.2.2 CENTscreen 3.4.6 FLASH.BIN 1.2.6 Cecile demo 1.95 Die neuen Ausgaben beheben einige Bugs. CENTscreen beinhaltet einige neue Funktionen. Die weitere Entwicklung von Dolmen lässt auch diese Software wachsen ... Für die Phenix-Hardware finden Sie auf der Homepage ein abgeändertes Blockschaltbild. Centek Tour Blanche de Castille 4, avenue Saint Exupery F-60180 Nogent-sur-Oise France Tel: +(33)-344-746-330 Fax: +(33)-344-746-340 http://www.centek.fr vxp@imaginet.fr Robert Schaffner eMail: robscha@data.rhein-main.de http://www.rhein-main.de/people/robert/index.htm 14.02.99 Interessierte Benutzer finden auf der WebSite von Anodyne Software drei kleine FreeWare-Utilities die recht nützlich sein können.
Filename: | Programm: | Version: | Beschreibung:
cdbench.zip | CDBench | 1.1 | Mißt die Performance eines CD-ROM
checkrtc.zip | CheckRTC | 1.2 | Testet die Geschwindigkeit auf TT/Falcon
fixaif.zip | FixAIF | 1.1 | Konverter für AIF nach Cubase AIF
Die Adresse: www.cyberus.ca/~anodyne/freeware/main.htm Robert Schaffner eMail: robscha@data.rhein-main.de http://www.rhein-main.de/people/robert/index.htm 10.02.99 CENTEK offeriert heute in einen Rundscheiben das 55 Einheiten der Falcon-Speicherkarte CENTRam produziert werden. CENTRam ist die Falcon Speicherkarte welche 14MB ST-RAM Speicher unter Verwendung des CT2-Beschleunigers ohne lästigen Pixelmüll auf dem Bildschirm zur Verfügung stellt. CENTRam ist vollsteckbar und wird einfach gegen die vorhandene Speicherkarte ausgetauscht. Die Karten stehen laut CENTEK in der 9.ten Kalenderwoche zur Verfügung und es gibt bereits 20 Reservierungen. Preise: CTR14 ohne SIMM 38 EUR CTR14 mit SIMM (for 14 MB) 84 EUR Versand in Europa 10 EUR Bestellungen sollten einen Euroscheck mit dem entsprechenden Betrag in EUR enthalten. Centek Tour Blanche de Castille 4, avenue Saint Exupery F-60180 Nogent-sur-Oise France Tel: +(33)-344-746-330 Fax: +(33)-344-746-340 http://www.centek.fr vxp@imaginet.fr Robert Schaffner eMail: robscha@data.rhein-main.de http://www.rhein-main.de/people/robert/index.htm 07.02.99 Besucherstatistik atari-world.com Januar 1999
Betriebssystem |
Windows 95 Windows 98 TOS WindowsNT Unbekannt Mac OS Windows 3.x AmigaOS X11 OS/2 | 40.0 % 21.0 % 12.0 % 6.0 % 6.0 % 5.0 % 4.0 % 2.0 % 2.0 % 2.0 %
Browser |
Netscape 4 MSIE 4 CAB 2 Adamas MSIE 3 Netscape 3 IBrowse AWeb | 43.0 % 41.0 % 8.0 % 4.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 %
07.02.99 Video Game Source erweitert Atari-Produktpalette Der wohl noch einzige deutsche Atari Videospielversand hat seine Produktpalette um die Atari Konsolen 5200 und 7800 erweitert. Nähere Infos können schon jetzt auf der Homepage http://www.ATARIhq.de abgerufen werden. 03.02.99 Wie heute in den Newsgroups zu lesen ist hat sich die URL für die "ST News International Christmas Coding Convention" geändert. Wenn sie ein Mitglied der verbliebenen Atari "Scene" sind, sollten Sie auf http://www.fortysecond.net/stniccc2000 unbedingt mal reinschauen. Die "ST News International Christmas Coding Convention" soll stattfinden um an den Dezember 1990 in Holland zu erinnern, vieleicht klappt es diese Veranstaltung von damals zu wiederholen. Sollte ein "muß" für alte Atari-Freaks sein. Robert Schaffner eMail: robscha@data.rhein-main.de http://www.rhein-main.de/people/robert/index.htm 03.02.99 Atari Jaguar und Lynx Bits of Fun und Go Atari haben fusioniert. Sie finden das Internetangebot beider Anbieter unter: http://www.goatari.com Ebenso finden Sie dort auch NeoGeo Spiele. Robert Schaffner eMail: robscha@data.rhein-main.de http://www.rhein-main.de/people/robert/index.htm 01.02.99 Wie CENTEK heute in einem Rundschreiben mitteilt, gibt es einige News, bezüglich der bereits angekündigten PHENIX 040/060 Hardware. Sicherlich eine interessante Information, auch für deutsche Entwicker. Zum Ende dieser Mitteilung finden Sie wieder eine Aufstellung der Software welche sich auch für den CENTurbo2 Rev "A" Beschleuniger eignet. Um die Sache möglichst Orignal zu belassen finden Sie auch diese Mitteilung im Orignalwortlaut: PHENIX 040/060: At the end of December, at the very time when the E15 version of the PHENIX motherboard was ready to be produced for the developers, CENTEK decided to bring some important changes about the hardware architecture of his motherboard. Here is the list of the major changes introducing the R1 (Rev.1) version of the PHENIX 040/060: The DSP56301 is now connected on the PCI bus. A card with 3 other DSP could be plugged into a PCI slot, not into a dedicated slot. The ULTRA-SCSI and USB (2 ports) controllers have been replaced. The new ones are connected on the PCI bus. Two IDE (ATA-4) connectors are now officially provided thanks to a new component on the PCI bus. Four peripherals are so possible. The MIDI, SERIAL & // ports are suppressed. They are possible with some USB interfaces, opening the way of the future. The QUICC chip is suppressed. The EDO RAM is replaced by the SDRAM; it is 2 times cheaper and 2 times faster (with the 060). Why these modifications ? The first objective was to reduce the production cost: the suppression of the QUICC and the transfert of some functionalities on the PCI bus (to reduce the programmable logic cost) follows this objective. The reduction of the cost continues actually to equilibrate the cost of the performances increase. The second objective was to take in count the remarks of some developers (like Soundpool) in the domain of the DSPs. They was wishing to have faster transferts between the DSPs. With the DSP on the PCI bus, the hardware architecture is optimum. At CENTEK, we were wishing to reduce as much as possible the necessity of the CPU use to transfert the DATA. For that reason, the USCSI and USB are too on the PCI bus. The performances ? Imagine the heavy task that reads a movie from a DVD disk. The hard disd drive (HDD) (Ultra-SCSI or Ultra-IDE) transferts the AUDIO and VIDEO DATA (MPEG2) to the controler (USCSI or IDE) that transferts on the PCI bus with BURST at 132 MBytes/s to one DSP56301 to uncompress (real time) the AUDIO and one (or more) other DSP to uncompress the VIDEO. Each DSP sends the results to the final destinataries: the AUDIO to the 20-Bit CODEC (on motherboard) by the DSP-CODEC serial link. the VIDEO to the GRAPHIC card by the PCI bus at 132 MBytes/s (BURST). Conclusion: no important CPU intervention which continues to run into the system SDRAM on the other side of the PCI-040 BUS bridge ! This is the undebatable superiority of the PCI architectured computers, notlike the simple 'PCI as peripheral' architecture ! Have a look on our functional block diagram. The final objective was to draw nearer to this total PCI architecture faster than it was previously planned to easely introduce the new future computers like the PHENIX 2 (code name). The PHENIX is now comparable with the architecture of the last generation of PC. The choice of the new PCI components was the principal reason of a new delay to terminate the motherboard. We now terminate the PCB routing... Softwares update: Cecile demo 1.91 from 01/27/1999 CENTinel demo from 07/18/1998 Sandrine demo 4.3 from 01/31/1999 CBOOT 1.0.9 from 01/23/1999 CENTbench from 08/24/1998 CENTvidel 3.2.1 from 01/23/1999 CENTview 2.9.0 from 25/11/1998 FLASH.BIN 1.2.4 (cecile 1.91) from 01/27/1999 CENTscreen 3.4.4 from 01/30/1999 NVRAM 1.2.9 from 11/10/1998 PUTFLASH 1.2.1 from 01/23/1999 TixTax from 03/28/1998 VIDEOMOD 1.2.1 from 01/23/1999 Centek Tour Blanche de Castille 4, avenue Saint Exupery F-60180 Nogent-sur-Oise France Tel: +(33)-344-746-330 Fax: +(33)-344-746-340 http://www.centek.fr eMail: vxp@imaginet.fr Robert Schaffner eMail: robscha@data.rhein-main.de http://www.rhein-main.de/people/robert/index.htm