| Das FAST-RAM des CENTurbo2 erhöht so nun die Performance drastisch, ganz im Gegensatz zu einem Falcon, der nur einen 16 Bit breiten Zugriff auf das ST-Ram erlaubt, welches dort ja dann auch noch für Video und Audio gleichzeitig "mißbraucht" wird. Im Klartext bedeutet das, das Sie als Benutzer ihre Programme in TrueColor in einer Geschwindigkeit laufen lassen können, die sie ansonsten nur vom 16 Farben Modus her gewohnt waren. Ebenso gibt es keine Ausbremsungen mehr, wenn Sie hier auch gerne höhere Bildschirmauflösungen verwenden möchten. Programme werden nicht mehr vom langsamen Falcon-Video gebremst. Ebenso wird der BURST-Mode der 68030 CPU benutzt, um vier Langwörter in nur 12 Zyklen bei 50Mhz Takt zu lesen und zu 'cachen'. Ebenso sollten Audio-Krackler bei hohen Bildschirmauflösungen der Vergangenheit angehören. Ein weiteres großes Plus dieser Entwicklung! Fazit: Der Falcon wird zu einer einfachen 16-Bit Super I/O Karte degradiert, die vom CENTurbo2 Board vollständig gesteuert wird. Centurbo II - 23 / 42