| Diese PALs sollten Sie allerdings gut aufbewahren. Die IC-Sockel U62 und U63 bekommen ein Modul eingesteckt, das diese Arbeit erledigt. Die schmale Platine paßt nach der Beschreibung nur in einer einzigen Position korrekt in diese beiden Sockel. Ein bißchen fizzelig ist das Modifizieren des IDE-Flachbandkabel. Sie müssen in diesem Kabel nahe dem Mainbordstecker die Kabeladern 23 und 25 lokalisieren, vorsichtig aus dem Kabel heraustrennen, abisolieren und mit den beiden dünnen Leitungen des CENTurbo2 (Rev.A) Beschleunigers korrekt verlöten. Verwenden Sie zum isolieren, anders als bei den Prototyen gezeigt, einfach ein wenig Schrumpfschlauch. Das sieht nicht nur besser aus, es ist auch noch wesentlich stabiler, betrachtet man die Fädeldrähte. Achten Sie darauf, die beiden Leitungen am CT2-Board nicht abzuknicken. Durch diese Modifikation sind keine längeren IDE-Kabel möglich! Maximal 35cm beträgt auch hier die bisher erfolgreich getestete Kabellänge. Centurbo II - 9 / 42