| Turbo Modus mit TOS 7.0 Dieses TOS ist eine modifizierte Version des bekannten TOS 4.0x. Das Setup-Programm kontrolliert das System während der Desktop geladen wird. Wenn Sie mit TOS 7.0x booten, man sieht es am blauen Hintergrund, rekrutiert das TOS einen Bereich im Fast-RAM und kopiert das gesamte OS in diesen Speicherbereich. Hier arbeitet auch der Keyboardreset als Warm- oder Kaltstarter. Harddisktreiber und Desktop können von einer wählbaren Partition ihrer Festplatte gestartet werden. Sie können NVDI und MagiC unter diesem TOS verwenden. Die Modifikationen des TOS 7.0x beschränken sich auf die Konvertierung von TOS 4.04 nach TOS 7.04. Nicht integriert werden alle grafischen Routinen des alten TOS 4.0x. Sie können daher hier auch keinen Atari-Blitter oder Blitterroutinen mehr verwenden. Mit dem Centurbo II erhalten Sie DOLMEN, einzig damit können Sie das Fast-RAM im Turbomodus betreiben. DOLMEN befindet sich bisher noch nicht im Flash-Eprom. Turbo Modus mit Dolmen Mit dem von CENTEK hergestelltem DOLMEN-Betriebssystem können Sie von jeder Festplatte und deren Partitionen booten. Die Größe der verwendeten Festplatten spielt dabei keine Rolle. Es muß dazu allerdings eben DOLMEN auf einer bootfähigen Partition installiert sein. In allen Fällen kann ebenso der HDDriver von Uwe Seimet zum Einsatz kommen. Das funktioniert problemlos. Centurbo II - 18 / 42