| Einige erklärende Worte zu Prozessorgeschwindigkeiten Die korrekten Taktraten eines MC68030 Hier finden Sie eine kleine Demonstration als Beispiel mit einem Atari Falcon 030 und einem Afterburner 040 Beschleuniger. Alle Tests wurden mit GEMBENCH 4.03 ermittelt. Integer DIVU-Werte stammen aus den Datenblättern der entsprechenden Motorola 030- und 040 Prozessoren. For the 030 : 44 clock cycles. For the 040 : 27 clock cycles. We launch GEMBENCH 4.03 and the INTEGER DIV test (ref. FALCON) on: FALCON STANDARD 16 MHz : 100 % (normal !). FALCON + AB040 32 MHz : 312 % (414 % at 40 MHz). Hier ist das Ergebniss, ohne weiteren Kommentar. 68040 at 32 MHz = (44/27) x (32/16) = 3.26 or 326 % Centurbo II - 11 / 42