| Das CENTurbo Board trägt seinen Namen mit vollem Recht, wesentlich kleiner als das deutsche Afterburner-Projekt drängt sich der Gedanke an einen Turbolader direkt und förmlich auf. Wie Sie hier aus den technischen Daten und den GEMBench Testläufen weiter hinten selber leicht entnehmen können tifft diese Aussage auch zu. Diese Erweiterung sollte alles enthalten worauf der PowerUser schon länger gewartet hat, was seitens Atari als unmöglich deklariert wurde: 68030 32-Bit CPU mit permanentem Takt von 50 MHz! 32-Bit Standard SIMM Sockel für 32-Bit EDO Fast-RAM (16 or 32 MB) Mit einem 7! mal schnelleren Zugriff als es das original 16 MHz ST-Ram erlaubt. (6.2.2.2 BURST Zugriff auf den 030 (32 MB/s) bei 50 MHz) Centurbo II - 3 / 42