| Ebenso muß die rechte vordere Befestigungsschraube der Netzteilplatine entfernt werden, damit sich der Kühlkörper beim Einstecken des CENTurbo-Boards nicht von der CPU abhebelt. Ebenso bleibt die Montage des internen Lautsprechers fraglich. Sicher kann man den einfach weglassen, besitzt dann aber ohne externe Boxen eben leider einen stummen Falcon. Hätte man den Kühlkörper vor dem Aufkleben auf die empfindliche CPU an dieser Ecke abgeschliffen, müsste das hier nicht erwähnt werden. Und man könnte sich dann auch das Entfernen der Befestigungsschraube am Netzteil sparen. IdR passiert so nichts, solange der Kühlkörper eben keine weiteren Teile im Rechner berührt. Zum geklebten Kühlkörper noch ein Wort: Der Hersteller verwendet dazu ganz offensichtlich doppelseitiges Klebeband, behandeln Sie das Board pfleglich, bei einigen Exemplaren hat man den Kühlkörper alleine in der Hand wenn man sich leicht daran vergreift.. Centurbo II - 7 / 42