| Die Hardware des CENTurbo2 Bus Alle Entwickler finden auf der Homepage von CENTEK frei verfügbare Informationen bezüglich des Prozessorbusses des CENTurbo2. Der Busanschluß des CENTurbo2 ist anders als bei bekannten Falcon-Erweiterungskarten ein HE10 mit 120 Anschlußpins. Acht Pin dieses Busses sind zur besonderen Verwendung reserviert. Alle Bemaßungen und das Pinlayout können aus diesem Bild entnommen werden. Die verfügbaren Adressen des CENTurbo2 Bus befinden sich zwischen $F0000000 und $F3FFFFFF, das macht zusammen lockere 64MBytes! Adressen ausserhalb dieses Bereichs führen sofort zum Systemabsturz! Weitere technische Details zum Entwickeln weiterer Hardware erfahren Sie direkt beim Hersteller. Das ist für Hardwaredesigner interessant. Im eigenen Intresse möchte ich hier ein neues "ScreenEye" als Beispiel anregen. Centurbo II - 25 / 42