| Turbo Modus mit TOS 4.0x Beim Booten in diesem Modus landet der Benutzer in einem Setup in welchem verschiedene Optionen wählbar gemacht werden, die unter TOS 4.0x so nicht mehr verwendbar sind. Momentan ist die hier einzige Option das Benutzen von TOS 4.0x . In diesem Modus, unter TOS 4.0x kann das Fast-Ram nicht benutzt werden. Der Falcon bootet nicht im Turbo-Mode und nach einem Reset blockiert hardwarebedingt der Rechner. Leider läßt sich dieser Umstand bisher nur mit dem Netzschalter oder einem erneuten Kaltstart umgehen. Wenn man Bildschirmerweiterungen und Grafikbeschleunigung wie z.b. NVDI oder MagiC anwendet, darf der Falcon-Blitter nicht benutzt werden; es ist der einzige Weg für das System das Fast-RAM im Mixed-Mode auch auch für Bildschirmdaten zu verwenden. Eine enorme Geschwindigkeitssteigerung schlechthin. Der Falcon-Blitter ermöglicht herstellungsbedingt ja leider keinen Zugriff auf Fast-RAM. Das war für den Falcon nie geplant. Man läßt daher den Blitter am besten gleich immer aus. Centurbo II - 17 / 42