| Der Einbau Der Einbau ist bis auf einige Kleinigkeiten nicht unwesentlich komplizierter als bei anderen Beschleunigern auch, am ehesten lassen sich die anfallenden Arbeiten mit dem Einbau einer FX-Karte vergleichen, sind aber trotzdem unterschiedlich. Sollten Sie einen Falcon besitzen, der einer recht frühen "Rev B" der Falcon Hauptplatinen Version entspricht, rate ich ihnen direkt den CENTEK-Einbauservice zu benutzen. Bei dieser Platinenrevision ist idR mit Problemen zu rechnen. U.u wird hier auch kein FAST-Ram akzeptiert. Also keine Arbeit für Laien. Einige Abstriche müssen erfolgen, da der orig,nale Fastplattenhalter für 2.5" Festplatten nach dem Einbau des CENTurbo2 (Rev.A) nicht mehr in dieser Form verwendet werden kann; der Platz reicht wegen dem Prozessorkühler mit aufgeflanschtem Lüfter einfach nicht mehr aus. Ebenso gibt es Hakeleien mit dem internen Netzteil des Falcon. Hier kommt der Kühlkörper der CENTurbo CPU gefährlich nahe dem -12V Anschluß des Netzteiles, abhängig davon wie der Kühler von CENTEK aufgeklebt wurde. Bei einigen Exemplaren ist an dieser Stelle mehr Platz. Centurbo II - 6 / 42