| GEMBENCH 4.03 TESTS Hierbei ist zu bemerken, daß die folgenden Tests stark davon abhängen, wie hoch der CPU-Cache eingestellt ist. Wichtig ist, je mehr Cache-Ram vorhanden ist, um so höher liegt die Prozentrate des Zugriffs. Ebenso ändern sich bei GEMBENCH die gemessenen Werte für eine FPU sobald man den Cachespeicher verändert. Wenn Sie reale Werte messen möchten, verweist CENTEK auf seine Demo-Diskette auf der Sie eine Menge verschiedener FreeWare-Programm finden. U.a. befinden sich hier auch Bezier-Tests mit denen man die Aussage des Herstellers leicht nachprüfen kann. Hier sind die Ergebnisse: Technisches zum CENTurbo2 CENTurbo2 ist das erste Beschleunigerboard das einen Falcon auf reale 50 Mhz Takt und 25Mhz Bustakt bei vollständiger Systemstabilität bringt. Bei dieser Entwicklung wurden mehrere Wege eingeschlagen, Wege die u.a auch schon bei einigen anderen Entwicklungen ansatzsweise ausprobiert wurden, hierbei wurde allerdings nicht nur einfach die vorhandene 030 CPU durch einen anderen Prozessor ersetzt. Centurbo II - 14 / 42