| Das eigentliche ST-RAM wird zum Video und Sound Speicher, also zu dem was in der AMIGA-Welt eben halt schon länger als 'Chip-RAM' bekannt ist. Dieser Speicher wird von allen Systemkomponenten wie dem BLITTER-, dem VIDEO- und eben dem SOUNDCHIP benutzt. Das FAST-RAM erhält bei diesem Beschleuniger den Status "Hauptspeicher" welcher eben dann auch wirklich in der Hauptsache von der CPU benutzt wird. Diese Architektur entspricht fast der Architektur, die man von modernen IBM-Kompatiblen her kennt. Das Herz des CENTurbo2 ist ein Chip mit dem Namen "SYL" (SAEIL) Der SYL-Chip enthält folgende Features: 50 MHz Interface für den FAST-Ram Controller - CPU VL-BURST (6,2,2,2), schnelle FPU-Kommunikation, logisches Interface zum Zugriff auf den Falcon 68000 Bus bei 50 MHz Takt Daten und Addressen Buffer - FLASH Zugriff bei 50 MHz - DSP Zugriff bei 50 MHz - Zugriff auf die beiden ACIAs bei 50 MHz - SDMA Zugriffe im SLAVE/MASTER Modus - INT Level 6 und 3 vom Bus - Slot INT Level 4 und 2 (VBL and HBL) alle Taktraten, einen Hardware Watchdog, die Hardware Register Centurbo II - 24 / 42