| Besitzer von Tower- oder Desktopgehäusen haben einige dieser Probleme nicht, da sich hier genügend andere Platzmöglichkeiten ergeben. Zum Befestigen einer internen 2.5" Festplatte gibt es in der knappen Anleitung keine weiteren Hinweise. Bei genauer Betrachtung des originalen Laufwerksträgers ist eigene Phantasie gefragt. Benötigt wird eine Metallsäge, eine Flachfeile und geschickte Hände. Passende Bilder hierzu finden Sie unter: www.rhein-main.de/people/robert/download.htm Es werden, wie bei vielen anderen Beschleunigern auch, die beiden ACIAs (68B50), Keyboard-ACIA (U24) und der Midi-ACIA (U52) mit jeweils Pin 3+4 verwendet, um den Beschleuniger zu steuern. Wie bei anderen Erweiterungen auch sind hier die entsprechenden Pins an den ACIA's vorsichtig mit einem flachen Elektronik-Seitenschneider von der Platine zu trennen. Besitzen Sie dieses Werkzeug nicht, lassen Sie es! Freunde des ClockPatches werden aufatmen, dieser wird in seiner Form endlich nicht mehr benötigt. Ebenso die Busemulation, bestehend aus dem PAL U62 / U63 und U67 / U68. Centurbo II - 8 / 42