| Sockel für eine 32-Bit FPU (68882-33) bei 50 MHz 50 MHz Takt auf dem Falcon DSP Falcon Bus mit 50 MHz Takt (CPU Zugriffe bei vollen 50 MHz) 32-Bit direkt CPU Bus Slot, ein kompatibler Falcon-Expansionsbus welcher erlaubt einige alte Erweiterungen weiter zu verwenden. Allerdings wird das in einem Originalgehäuse nicht mehr passen. Laut Hersteller: 100% Original Falcon durch zurückschalten möglich. Keine Floppy Probleme. Keine SCSI Probleme. Keine Audio Probleme (Klicks oder Kackser !) TURBO Modus bei allen an geschlossen Bildschirmen verwendbar: VGA, TV, RGB and MONO (SM Monitore). Centurbo II - 4 / 42