| Ein Problem ist eben Software, die nicht Fast-RAM geeignet ist oder die es auch nicht verträgt, daß sich der Bereich des Bildschimspeichers eben in diesem Fast-RAM befindet. Das gleiche trifft auf die Audio-Buffer verschiedener Programme zu. Mit diesen bereits bekannten Dingen, z.B vom TT her, wird man auch hier Ärger haben. Ebenfalls sei hier noch einmal auf die Blitter-Routinen verwiesen; diese führen unweigerlich zu einem Crash. Schalten Sie den Blitter daher einfach ab. Software, die empfindlich auf hohe CPU-Geschwindigkeiten im Verhältnis zum DSP reagiert, kann auch hier problematisch werden. Erfahrungsgemäß liegt das aber an einem zu knapp ausgelegtem Timing eben dieser Software. Angesprochen werden sollte auch hier noch das 64 KB FLASH Eprom welches sich ebenfalls auf dem CENTurbo II befindet und das - SetUp - (NVRAM) und die Booteinstellungen, auch für DOLMEN beinhaltet. CENTEK liefert auf Diskette diverse Programme mit dem die Settings im NVRAM gesetzt werden können. Die jeweils aktuellen Ausgaben finden Sie unter: www.centek.fr/centurbo/software Centurbo II - 20 / 42