JE 'RAM' !
(desolé pour le titre mais j'ai pas trouvé mieux)

Augmenter la mémoire de son ordinateur, à quoi ca sert ??? Hé bien ma petite dame, c'est ce que je vous invite à decouvrir dans l'article qui suit et, pour faire d'une pierre deux coups, nous vous expliquerons la marche à suivre pour installer celle-ci...

LA CONFIGURATION

Nous ne savons pas vraiment ce que les techniciens prenaient comme drogue chez Atari. Tout ce que l'on constate, c'est qu'il existe différentes versions des STf, STe et Falcon. Comment savoir si votre modèle acceptera telle barette de mémoire ? C'est un peu le problème de la roulette russe...

LE STF

Le STf pose pas mal de problèmes à l'heure actuelle. Il est aujourd'hui impossible d'augmenter la mémoire de ce type de machine en France (NDRC : si si, il s'agit de la Centram ST mais je ne sais pas si Centek la ditribue encore). En relisant un vieux ST FORMAT, je suis tombé sur une pub pour la XtraRAM, une carte permettant d'etendre le STf sans pratiquer de soudures. Car, la soudure est le probleme du STf, il faut non seulement souder les barrettes mais aussi ajouter 3 résistances. La XtraRAM est donc normalement disponible en Angleterre mais celle-ci coûte certainement maintenant aussi chere qu'un STe d'okaz. Vu les avantages que peut vous apporter un modele STe, le choix est vite fait...

LE STE

Dernier modèle de la gamme ST, le STe a été décliné en 2 modèles tout comme son grand frère STf : le 520 STe et le 1040 STe. Non, Arrêtez de me dire que le 1040 est plus puissant que le 520 !!! C'est exactement la même machine à UNE différence près : la fameuse mémoire. Un 520 possède 512ko d'origine et un 1040 possede 1024ko (1Mo). En décodé, cela signifie que l'on peut utiliser de plus grosses applications sur un 1040 que sur un 520. Mais ajoutez deux barrette de 256ko au 520 STe et le voici transforme en 1040. C'est simple non ?

Le STe reste le modèle le plus facile et le moins cher si vous désirez augmenter sa mémoire. Un STe peut posséder jusqu'à 4 Mo ce qui est une configuration tres appréciable. De plus, à 100 F le Mo, votre porte-monnaie ne risque pas de subir une crise cardiaque. Il semblerait qu'une carte accéleratrice pour STe permette d'augmenter sa mémoire à 16 Mo. Celle-ci devrait être disponible en France d'ici quelques mois.

LE FALCON

Quand je vous dit que les concepteurs du Falcon étaient des drogués, il faut me croire ! Augmenter la mémoire de son Falcon est une véritable calamité. Il faut utiliser des cartes spéciales sur lesquelles viennent s'enficher les barrettes de memoire. Si les barrettes sont faciles à trouver, c'est loin d'être le cas de ces idiotes de cartes (qui de plus ne sont pas données). Elles ne sont plus fabriquées et nous sommes presque au bord du chaos en ce qui concerne les stocks. Si vous vouliez augmenter votre Falcon, faites-le maintenant car l'on ne sait pas s'il restera des cartes dans les mois qui viennent.

Le Falcon fut aussi vendu sous differents modèles. A l'origine, le Falcon est à 4 Mo. La seule extension posible est alors d'augmenter celui-ci à 14 Mo. Croyez moi, aujoud'hui c'est indispensable ne serais-ce que pour la musique. Si vous ne faites que du traitement de texte, vos 4 Mo vous suffisent amplement. Un conseil : si par malheur vous grillez votre Falcon, revendez votre carte 14 Mo (au moins vous n'aurez pas tout perdu).

ON DEMONTE !

Dégainez votre STe et retournez le (le clavier vers le sol). Enlevez une à une toutes les vis en faisant bien attention à leur emplacement. Elles ne sont pas toutes identiques donc gardez l'oeil ! Une fois cette operation effectuée avec succès, retournez de nouveau la bécane. Enlevez délicatement la carosserie en faisant attention au lecteur de disquette.
Les principaux éléments que vous voyez apparaitre sont donc maintenant le clavier, le lecteur de disquette et une carosserie en métal. La prochaine étape consiste à enlever cette protection de métal. Reprenez votre tournevis et dévissez. De petites pattes empêchent de retirer le capot. Tordez-les doucement de manière à pouvoir retirer celui-ci.

Respirez un bon coup, vous avez franchis avec succès la premiere étape. A votre droite se trouve l'alimentation de l'ordinateur. A votre gauche, le lecteur de disquette. Entre ces deux elements se trouvent les 4 emplacements pour mettre vos barrettes. Si vous possedez un 520, deux slots serons libres. Il vous suffira d'ajouter deux barrettes de 256 Ko pour passer à un mega. Si vous possedez un 1040, tout les slots sont occupes par 4 barrettes de 256 Ko. Voici un petit recapitulatif des possibilités offertes car les extensions de mémoire fonctionnent par paire (c'est obligatoire).

Pour étendre votre machine à :

- 1 Mo : 4 SIMM de 256 Ko
- 2 Mo : 2 SIMM de 1 Mo
- 4 Mo : 4 SIMM de 1 Mo

Vous ne pouvez pas étendre votre STe à 3mo ou melanger 1 barrette de 1 Mo avec deux autres de 256ko. C'est interdit et surtout ca ne marche pas du tout. Attention, sur certains modèles de STe, les slots ne sont pas présents. C'est à dire qu'il faut acheter les supports pour SIPs/SIMMs en plus des barrettes. Ce genre de STe est très rare mais le cas n'est pas impossible.

INSTALLATION

Avant d'installer quoi que ce soit, déchargez vous de votre électricité statique. Les barrettes sont très sensibles à ce genre d'énergie. Pour ce faire rien de plus simple : touchez un objet métalique !

Nous allons maintenant procéder à l'installation des barrettes. Retirez soigneusement les anciennes barrettes en poussant les petits clip en plastique avec un tournevis. Faites attention de ne pas les casser car c'est très fragile ! Une fois cette étape terminée, il va faloir mettre vos barrettes en utilisant la méthode dite du '1 sur 2'. C'est à dire que si vous étendez votre STe à 2 Mo, il vous faudra mettre la première barrette sur le premier slot et la deuxieme sur le TROISIEME slot. Si vous étendez votre STe à 4 Mo, peut importe l'ordre puisque de toute facon les quatre slots seront occupés. Enfoncez les barrettes juqu'à entendre le petit 'clic' des pattes de plastique. Rassurez vous, il n'y a aucun risque de mettre le barrettes à l'envers car il y a un détrompeur. Et voilà, revissez le tout et à vous les gros programmes...

Sur Falcon, c'est encore plus simple, les cartes vendues sont generalement déjà equipees. Il vous suffit juste d'interchanger les deux cartes.

AVERTISSSEMENT !

Un ami ayant gonflé son STe à 4 Mo m'avait rapporté que sa machine avait des problèmes d'affichage au bout de quelques heures d'utilisation. Ce problème se rencontre selon le modèle de STe. En effet, la machine gonflée à 4 Mo chauffe et c'est à ce moment que les problèmes apparaissent. La solution est très simple, la machine manque en fait d'aération et le capot en métal n'est pas là pour arranger le choses. Il suffit d'enlever celui-ci et de refermer le ST tel quel. Après cette opération, fini les problèmes !

Voilà, j'espère avoir éclairé vos lanternes. A la prochaine !

Devil