Signal Name | Total Product Terms | Product Terms | Location | Power Mode | Pin Number | PinType | Pin Use
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
(unused) | 0 |  | MC1 |  |  | (b) |
(unused) | 0 |  | MC2 |  | 74 | I/O | I
(unused) | 0 |  | MC3 |  |  | (b) |
(unused) | 0 |  | MC4 |  |  | (b) |
(unused) | 0 |  | MC5 |  | 76 | I/O | I
ram_rom_we | 1 | 5_1 | MC6 | LOW | 77 | I/O | O
N0/N0_TRST | 10 | 6_1 6_2 6_3 6_4 6_5 7_1 7_2 7_3 7_4 7_5 | MC7 | LOW |  | (b) | (b)
ram_rom_oe | 1 | 8_1 | MC8 | LOW | 78 | I/O | O
rom0_ce | 4 | 8_2 8_3 8_4 9_1 | MC9 | LOW | 79 | I/O | O
use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2 | 7 | 10_1 10_2 10_3 9_2 9_3 9_4 9_5 | MC10 | LOW |  | (b) | (b)
use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | 3 | 10_4 10_5 11_1 | MC11 | LOW | 80 | I/O | (b)
ram0_ce | 7 | 11_2 11_3 11_4 11_5 12_1 12_2 12_3 | MC12 | LOW | 81 | I/O | O
$OpTx$FX_DC$601 | 2 | 12_4 12_5 | MC13 | LOW |  | (b) | (b)
ram_rom_a<12> | 12 | 13_1 13_2 13_3 13_4 13_5 14_1 14_2 14_3 14_4 14_5 15_4 15_5 | MC14 | LOW | 82 | I/O | O
ram_rom_a<13> | 8 | 15_1 15_2 15_3 16_1 16_2 16_3 16_4 16_5 | MC15 | LOW | 85 | I/O | O
use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 2 | 17_4 17_5 | MC16 | LOW |  | (b) | (b)
ram_rom_a<14> | 6 | 17_1 17_2 17_3 18_2 18_3 18_4 | MC17 | LOW | 86 | I/O | O
$OpTx$FX_DC$522 | 1 | 18_1 | MC18 | LOW |  | (b) | (b)

Signals Used By Logic in Function Block

1. $OpTx$BIN_STEP$760
2. $OpTx$FX_DC$522
3. $OpTx$FX_DC$538
4. $OpTx$FX_DC$571
5. $OpTx$FX_DC$577
6. $OpTx$FX_DC$608
7. $OpTx$FX_SC$591
8. $OpTx$INV$490
9. a<10>
10. a<11>
11. a<12>
12. a<13>
13. a<14>
14. a<15>
15. a<8>
16. a<9>
17. cartemu_enable_n
18. flash_we_n
19. freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2
20. merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2
21. oldos_n
22. phi2
23. phi2short
24. ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2
25. rw
26. use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2
27. use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2
28. use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2
29. use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2
30. use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2
31. use_cartemu/cfg_bank<0>
32. use_cartemu/cfg_enable
33. use_cartemu/cfg_menu
34. use_cartemu/cfg_mode<0>
35. use_cartemu/cfg_mode<1>
36. use_cartemu/cfg_mode<2>
37. use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2
38. use_cartemu/oss_bank<0>
39. use_cartemu/oss_bank<1>
40. use_cartemu/trig3_disable_atari
41. use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2
42. use_freezer/ram_bank_0
43. use_freezer/ram_bank_1
44. use_freezer/ram_bank_2
45. use_freezer/rom_bank_0
46. use_freezer/rom_bank_1
47. use_freezer/state<0>
48. use_freezer/state<1>
49. use_freezer/state<2>
50. use_pia/pia_ddrb<2>
51. use_pia/pia_portb<2>