NDS Database:  version M.81d

NDS_INFO | xc9500xl | 95144XL100 | XC95144XL-10-TQ100

DEVICE | 95144XL | 95144XL100 | 

NETWORK | TurboFreezer | 0 | 0 | 16826375

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | a_14_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | a<14> | 14816 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | ramdisk_enable_n_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | ramdisk_enable_n | 14817 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | ramdisk_enable_n_IBUF | 14602 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | ramdisk_enable_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | a_15_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | a<15> | 14818 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | rw_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | rw | 14819 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | a_11_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | a<11> | 14820 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | a_9_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | a<9> | 14821 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | a_8_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | a<8> | 14822 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | a_10_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | a<10> | 14823 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | a_6_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | a<6> | 14824 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | a_5_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | a<5> | 14825 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | a_7_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | a<7> | 14832 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | a_3_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | a<3> | 14833 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PinTrst+OptxMapped | merged_out_dout<0> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155888641 | 20 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/trig3_disable_atari | 14652 | ? | 565 | 8 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/trig3_disable_atari.Q | use_cartemu/trig3_disable_atari | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<1> | 14708 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<1>.Q | use_freezer/state<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM | 14781 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.Q | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dout_enable | 14635 | ? | 565 | 1032 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | dout_enable.Q | dout_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N29 | 14660 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N29 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<3>.EXP | 15446 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<3>.EXP | use_cartemu/cfg_bank<3> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | merged_out_dout<0> | 14611 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<0>.Q | merged_out_dout<0> | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | merged_out_dout<0>.EXP | 15447 | ? | 533 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<0>.EXP | merged_out_dout<0> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | merged_out_dout<0>$OE | 14612 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<0>.BUFOE.OUT | merged_out_dout<0> | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | merged_out_dout<0>.SI | merged_out_dout<0> | 0 | 20 | 4
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/trig3_disable_atari | 14652 | ? | 565 | 8 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/trig3_disable_atari.Q | use_cartemu/trig3_disable_atari | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<1> | 14708 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<1>.Q | use_freezer/state<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM | 14781 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.Q | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dout_enable | 14635 | ? | 565 | 1032 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | dout_enable.Q | dout_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N29 | 14660 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N29 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<3>.EXP | 15446 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<3>.EXP | use_cartemu/cfg_bank<3> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<0>.D1 | 14850 | ? | 546 | 4096 | merged_out_dout<0> | NULL | NULL | merged_out_dout<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<0>.D2 | 14851 | ? | 546 | 4096 | merged_out_dout<0> | NULL | NULL | merged_out_dout<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<3>.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/trig3_disable_atari | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | use_freezer/state<1> | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<0>.TRST | 14853 | ? | 546 | 4096 | merged_out_dout<0> | NULL | NULL | merged_out_dout<0>.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | dout_enable
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<0>.EXP | 15435 | ? | 533 | 0 | merged_out_dout<0> | NULL | NULL | merged_out_dout<0>.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
SPPTERM | 10 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | N29 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM

SRFF_INSTANCE | merged_out_dout<0>.REG | merged_out_dout<0> | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | merged_out_dout<0>.D | 14849 | ? | 546 | 0 | merged_out_dout<0> | NULL | NULL | merged_out_dout<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | merged_out_dout<0>.Q | 14854 | ? | 546 | 0 | merged_out_dout<0> | NULL | NULL | merged_out_dout<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | merged_out_dout<0>.BUFOE | merged_out_dout<0> | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<0>.TRST | 14853 | ? | 546 | 4096 | merged_out_dout<0> | NULL | NULL | merged_out_dout<0>.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | dout_enable
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | merged_out_dout<0>.BUFOE.OUT | 14852 | ? | 546 | 0 | merged_out_dout<0> | NULL | NULL | merged_out_dout<0>.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | a_2_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | a<2> | 14830 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | a_1_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | a<1> | 14828 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | a_0_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | a<0> | 14834 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | a_4_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | a<4> | 14831 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PinTrst+OptxMapped | merged_out_dout<5> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155888641 | 18 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM | 14781 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.Q | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<5> | 14650 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<5>.Q | use_cartemu/cfg_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | 14667 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<5>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<5> | 14678 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<5>.Q | use_cartemu/usdx_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.EXP | 15464 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.EXP | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dout_enable | 14635 | ? | 565 | 1032 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | dout_enable.Q | dout_enable | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | merged_out_dout<5> | 14613 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<5>.Q | merged_out_dout<5> | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | merged_out_dout<5>$OE | 14614 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<5>.BUFOE.OUT | merged_out_dout<5> | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | merged_out_dout<5>.SI | merged_out_dout<5> | 0 | 18 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM | 14781 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.Q | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<5> | 14650 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<5>.Q | use_cartemu/cfg_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | 14667 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<5>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<5> | 14678 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<5>.Q | use_cartemu/usdx_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.EXP | 15464 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.EXP | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dout_enable | 14635 | ? | 565 | 1032 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | dout_enable.Q | dout_enable | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<5>.D1 | 14856 | ? | 563 | 4096 | merged_out_dout<5> | NULL | NULL | merged_out_dout<5>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<5>.D2 | 14857 | ? | 563 | 4096 | merged_out_dout<5> | NULL | NULL | merged_out_dout<5>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM
SPPTERM | 12 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 12 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<5> | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 13 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_bank<5> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<5>.TRST | 14859 | ? | 563 | 4096 | merged_out_dout<5> | NULL | NULL | merged_out_dout<5>.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | dout_enable

SRFF_INSTANCE | merged_out_dout<5>.REG | merged_out_dout<5> | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | merged_out_dout<5>.D | 14855 | ? | 563 | 0 | merged_out_dout<5> | NULL | NULL | merged_out_dout<5>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | merged_out_dout<5>.Q | 14860 | ? | 563 | 0 | merged_out_dout<5> | NULL | NULL | merged_out_dout<5>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | merged_out_dout<5>.BUFOE | merged_out_dout<5> | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<5>.TRST | 14859 | ? | 563 | 4096 | merged_out_dout<5> | NULL | NULL | merged_out_dout<5>.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | dout_enable
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | merged_out_dout<5>.BUFOE.OUT | 14858 | ? | 563 | 0 | merged_out_dout<5> | NULL | NULL | merged_out_dout<5>.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PinTrst+OptxMapped | merged_out_dout<1> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155888641 | 16 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<1> | 14674 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<1>.Q | use_cartemu/usdx_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<1> | 14646 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<1>.Q | use_cartemu/cfg_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | 14659 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<1>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<2>.EXP | 15448 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<2>.EXP | use_cartemu/cfg_bank<2> | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dout_enable | 14635 | ? | 565 | 1032 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | dout_enable.Q | dout_enable | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | merged_out_dout<1> | 14615 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<1>.Q | merged_out_dout<1> | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | merged_out_dout<1>.EXP | 15449 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<1>.EXP | merged_out_dout<1> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | merged_out_dout<1>$OE | 14616 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<1>.BUFOE.OUT | merged_out_dout<1> | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | merged_out_dout<1>.SI | merged_out_dout<1> | 0 | 16 | 4
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<1> | 14674 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<1>.Q | use_cartemu/usdx_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<1> | 14646 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<1>.Q | use_cartemu/cfg_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | 14659 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<1>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<2>.EXP | 15448 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<2>.EXP | use_cartemu/cfg_bank<2> | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dout_enable | 14635 | ? | 565 | 1032 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | dout_enable.Q | dout_enable | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<1>.D1 | 14862 | ? | 547 | 4096 | merged_out_dout<1> | NULL | NULL | merged_out_dout<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<1>.D2 | 14863 | ? | 547 | 4096 | merged_out_dout<1> | NULL | NULL | merged_out_dout<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<2>.EXP
SPPTERM | 9 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_bank<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<1> | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<1>.TRST | 14865 | ? | 547 | 4096 | merged_out_dout<1> | NULL | NULL | merged_out_dout<1>.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | dout_enable
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<1>.EXP | 15437 | ? | 560 | 0 | merged_out_dout<1> | NULL | NULL | merged_out_dout<1>.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM

SRFF_INSTANCE | merged_out_dout<1>.REG | merged_out_dout<1> | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | merged_out_dout<1>.D | 14861 | ? | 547 | 0 | merged_out_dout<1> | NULL | NULL | merged_out_dout<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | merged_out_dout<1>.Q | 14866 | ? | 547 | 0 | merged_out_dout<1> | NULL | NULL | merged_out_dout<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | merged_out_dout<1>.BUFOE | merged_out_dout<1> | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<1>.TRST | 14865 | ? | 547 | 4096 | merged_out_dout<1> | NULL | NULL | merged_out_dout<1>.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | dout_enable
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | merged_out_dout<1>.BUFOE.OUT | 14864 | ? | 547 | 0 | merged_out_dout<1> | NULL | NULL | merged_out_dout<1>.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PinTrst+OptxMapped | merged_out_dout<2> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155888641 | 16 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<2> | 14675 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<2>.Q | use_cartemu/usdx_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<2> | 14647 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<2>.Q | use_cartemu/cfg_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | 14661 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<2>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout<1>.EXP | 15449 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<1>.EXP | merged_out_dout<1> | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dout_enable | 14635 | ? | 565 | 1032 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | dout_enable.Q | dout_enable | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | merged_out_dout<2> | 14617 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<2>.Q | merged_out_dout<2> | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | merged_out_dout<2>$OE | 14618 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<2>.BUFOE.OUT | merged_out_dout<2> | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | merged_out_dout<2>.SI | merged_out_dout<2> | 0 | 16 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<2> | 14675 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<2>.Q | use_cartemu/usdx_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<2> | 14647 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<2>.Q | use_cartemu/cfg_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | 14661 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<2>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout<1>.EXP | 15449 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<1>.EXP | merged_out_dout<1> | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dout_enable | 14635 | ? | 565 | 1032 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | dout_enable.Q | dout_enable | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<2>.D1 | 14868 | ? | 560 | 4096 | merged_out_dout<2> | NULL | NULL | merged_out_dout<2>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<2>.D2 | 14869 | ? | 560 | 4096 | merged_out_dout<2> | NULL | NULL | merged_out_dout<2>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | merged_out_dout<1>.EXP
SPPTERM | 9 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_bank<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<2> | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<2>.TRST | 14871 | ? | 560 | 4096 | merged_out_dout<2> | NULL | NULL | merged_out_dout<2>.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | dout_enable

SRFF_INSTANCE | merged_out_dout<2>.REG | merged_out_dout<2> | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | merged_out_dout<2>.D | 14867 | ? | 560 | 0 | merged_out_dout<2> | NULL | NULL | merged_out_dout<2>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | merged_out_dout<2>.Q | 14872 | ? | 560 | 0 | merged_out_dout<2> | NULL | NULL | merged_out_dout<2>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | merged_out_dout<2>.BUFOE | merged_out_dout<2> | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<2>.TRST | 14871 | ? | 560 | 4096 | merged_out_dout<2> | NULL | NULL | merged_out_dout<2>.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | dout_enable
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | merged_out_dout<2>.BUFOE.OUT | 14870 | ? | 560 | 0 | merged_out_dout<2> | NULL | NULL | merged_out_dout<2>.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PinTrst+OptxMapped | merged_out_dout<3> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155888641 | 18 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<3> | 14648 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<3>.Q | use_cartemu/cfg_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | 14663 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<3>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dout_enable | 14635 | ? | 565 | 1032 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | dout_enable.Q | dout_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<0>.EXP | 15451 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<0>.EXP | use_cartemu/cfg_bank<0> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | merged_out_dout<3> | 14619 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<3>.Q | merged_out_dout<3> | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | merged_out_dout<3>.EXP | 15452 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<3>.EXP | merged_out_dout<3> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | merged_out_dout<3>$OE | 14620 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<3>.BUFOE.OUT | merged_out_dout<3> | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | merged_out_dout<3>.SI | merged_out_dout<3> | 0 | 18 | 4
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<3> | 14648 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<3>.Q | use_cartemu/cfg_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | 14663 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<3>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dout_enable | 14635 | ? | 565 | 1032 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | dout_enable.Q | dout_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<0>.EXP | 15451 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<0>.EXP | use_cartemu/cfg_bank<0> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<3>.D1 | 14874 | ? | 561 | 4096 | merged_out_dout<3> | NULL | NULL | merged_out_dout<3>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<3>.D2 | 14875 | ? | 561 | 4096 | merged_out_dout<3> | NULL | NULL | merged_out_dout<3>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<0>.EXP
SPPTERM | 12 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 12 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<3> | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<3>.TRST | 14877 | ? | 561 | 4096 | merged_out_dout<3> | NULL | NULL | merged_out_dout<3>.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | dout_enable
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<3>.EXP | 15440 | ? | 565 | 0 | merged_out_dout<3> | NULL | NULL | merged_out_dout<3>.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 13 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 13 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | merged_out_dout<3>.REG | merged_out_dout<3> | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | merged_out_dout<3>.D | 14873 | ? | 561 | 0 | merged_out_dout<3> | NULL | NULL | merged_out_dout<3>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | merged_out_dout<3>.Q | 14878 | ? | 561 | 0 | merged_out_dout<3> | NULL | NULL | merged_out_dout<3>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | merged_out_dout<3>.BUFOE | merged_out_dout<3> | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<3>.TRST | 14877 | ? | 561 | 4096 | merged_out_dout<3> | NULL | NULL | merged_out_dout<3>.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | dout_enable
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | merged_out_dout<3>.BUFOE.OUT | 14876 | ? | 561 | 0 | merged_out_dout<3> | NULL | NULL | merged_out_dout<3>.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PinTrst+OptxMapped | merged_out_dout<4> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155888641 | 17 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<4> | 14649 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<4>.Q | use_cartemu/cfg_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | 14665 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<4>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<4> | 14677 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<4>.Q | use_cartemu/usdx_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dout_enable | 14635 | ? | 565 | 1032 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | dout_enable.Q | dout_enable | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | merged_out_dout<4> | 14621 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<4>.Q | merged_out_dout<4> | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | merged_out_dout<4>$OE | 14622 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<4>.BUFOE.OUT | merged_out_dout<4> | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | merged_out_dout<4>.SI | merged_out_dout<4> | 0 | 17 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<4> | 14649 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<4>.Q | use_cartemu/cfg_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | 14665 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<4>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<4> | 14677 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<4>.Q | use_cartemu/usdx_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dout_enable | 14635 | ? | 565 | 1032 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | dout_enable.Q | dout_enable | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<4>.D1 | 14880 | ? | 562 | 4096 | merged_out_dout<4> | NULL | NULL | merged_out_dout<4>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<4>.D2 | 14881 | ? | 562 | 4096 | merged_out_dout<4> | NULL | NULL | merged_out_dout<4>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 12 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 12 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<4> | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 13 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_bank<4> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 13 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_bank<4> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<4>.TRST | 14883 | ? | 562 | 4096 | merged_out_dout<4> | NULL | NULL | merged_out_dout<4>.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | dout_enable

SRFF_INSTANCE | merged_out_dout<4>.REG | merged_out_dout<4> | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | merged_out_dout<4>.D | 14879 | ? | 562 | 0 | merged_out_dout<4> | NULL | NULL | merged_out_dout<4>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | merged_out_dout<4>.Q | 14884 | ? | 562 | 0 | merged_out_dout<4> | NULL | NULL | merged_out_dout<4>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | merged_out_dout<4>.BUFOE | merged_out_dout<4> | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<4>.TRST | 14883 | ? | 562 | 4096 | merged_out_dout<4> | NULL | NULL | merged_out_dout<4>.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | dout_enable
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | merged_out_dout<4>.BUFOE.OUT | 14882 | ? | 562 | 0 | merged_out_dout<4> | NULL | NULL | merged_out_dout<4>.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PinTrst+OptxMapped | merged_out_dout<6> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155888641 | 16 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<6> | 14654 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<6>.Q | use_cartemu/cfg_bank<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_ctl<0> | 14679 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<0>.Q | use_cartemu/usdx_ctl<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dout_enable | 14635 | ? | 565 | 1032 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | dout_enable.Q | dout_enable | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | merged_out_dout<6> | 14623 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<6>.Q | merged_out_dout<6> | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | merged_out_dout<6>$OE | 14624 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<6>.BUFOE.OUT | merged_out_dout<6> | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | merged_out_dout<6>.SI | merged_out_dout<6> | 0 | 16 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<6> | 14654 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<6>.Q | use_cartemu/cfg_bank<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_ctl<0> | 14679 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<0>.Q | use_cartemu/usdx_ctl<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dout_enable | 14635 | ? | 565 | 1032 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | dout_enable.Q | dout_enable | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<6>.D1 | 14886 | ? | 564 | 4096 | merged_out_dout<6> | NULL | NULL | merged_out_dout<6>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<6>.D2 | 14887 | ? | 564 | 4096 | merged_out_dout<6> | NULL | NULL | merged_out_dout<6>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 12 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<6> | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 13 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_ctl<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 13 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_ctl<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<6>.TRST | 14889 | ? | 564 | 4096 | merged_out_dout<6> | NULL | NULL | merged_out_dout<6>.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | dout_enable

SRFF_INSTANCE | merged_out_dout<6>.REG | merged_out_dout<6> | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | merged_out_dout<6>.D | 14885 | ? | 564 | 0 | merged_out_dout<6> | NULL | NULL | merged_out_dout<6>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | merged_out_dout<6>.Q | 14890 | ? | 564 | 0 | merged_out_dout<6> | NULL | NULL | merged_out_dout<6>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | merged_out_dout<6>.BUFOE | merged_out_dout<6> | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<6>.TRST | 14889 | ? | 564 | 4096 | merged_out_dout<6> | NULL | NULL | merged_out_dout<6>.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | dout_enable
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | merged_out_dout<6>.BUFOE.OUT | 14888 | ? | 564 | 0 | merged_out_dout<6> | NULL | NULL | merged_out_dout<6>.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PinTrst+OptxMapped | merged_out_dout<7> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155888641 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_ctl<1> | 14643 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<1>.Q | use_cartemu/usdx_ctl<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dout_enable | 14635 | ? | 565 | 1032 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | dout_enable.Q | dout_enable | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | merged_out_dout<7> | 14625 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<7>.Q | merged_out_dout<7> | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | merged_out_dout<7>$OE | 14626 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<7>.BUFOE.OUT | merged_out_dout<7> | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | merged_out_dout<7>.SI | merged_out_dout<7> | 0 | 6 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_ctl<1> | 14643 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<1>.Q | use_cartemu/usdx_ctl<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dout_enable | 14635 | ? | 565 | 1032 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | dout_enable.Q | dout_enable | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<7>.D1 | 14892 | ? | 565 | 4096 | merged_out_dout<7> | NULL | NULL | merged_out_dout<7>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<7>.D2 | 14893 | ? | 565 | 4096 | merged_out_dout<7> | NULL | NULL | merged_out_dout<7>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_ctl<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<7>.TRST | 14895 | ? | 565 | 4096 | merged_out_dout<7> | NULL | NULL | merged_out_dout<7>.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | dout_enable

SRFF_INSTANCE | merged_out_dout<7>.REG | merged_out_dout<7> | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | merged_out_dout<7>.D | 14891 | ? | 565 | 0 | merged_out_dout<7> | NULL | NULL | merged_out_dout<7>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | merged_out_dout<7>.Q | 14896 | ? | 565 | 0 | merged_out_dout<7> | NULL | NULL | merged_out_dout<7>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | merged_out_dout<7>.BUFOE | merged_out_dout<7> | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | merged_out_dout<7>.TRST | 14895 | ? | 565 | 4096 | merged_out_dout<7> | NULL | NULL | merged_out_dout<7>.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | dout_enable
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | merged_out_dout<7>.BUFOE.OUT | 14894 | ? | 565 | 0 | merged_out_dout<7> | NULL | NULL | merged_out_dout<7>.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | phi2short_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | phi2short | 14826 | PI | 451 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | phi2short;phi2short;phi2short | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | phi2short_IBUF | 14627 | ? | 451 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 5 | II_FCLKINV
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | N29 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | d<2> | 14749 | PIPO | 560 | 64 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | d<2> | 0 | 6 | OI_OUT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | N29 | 14660 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N29 | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_mode<2> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N29 | 14660 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N29 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_mode<2>.SI | use_cartemu/cfg_mode<2> | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N29 | 14660 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N29 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_mode<2>.D1 | 14898 | ? | 518 | 4096 | use_cartemu/cfg_mode<2> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_mode<2>.D2 | 14899 | ? | 518 | 4096 | use_cartemu/cfg_mode<2> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | powerup_n | IV_FALSE | reset_n_sync<1>
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | N29 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | N29 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_mode<2>.REG | use_cartemu/cfg_mode<2> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2>.D | 14897 | ? | 518 | 0 | use_cartemu/cfg_mode<2> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | 14900 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/cfg_mode<2> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | N31 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | d<0> | 14746 | PIPO | 546 | 64 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | d<0> | 0 | 6 | OI_OUT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_mode<0> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0>.EXP | 15445 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.EXP | use_cartemu/cfg_mode<0> | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_mode<0>.SI | use_cartemu/cfg_mode<0> | 0 | 12 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_mode<0>.D1 | 14902 | ? | 520 | 4096 | use_cartemu/cfg_mode<0> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_mode<0>.D2 | 14903 | ? | 520 | 4096 | use_cartemu/cfg_mode<0> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | powerup_n | IV_FALSE | reset_n_sync<1>
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | N31 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | N31 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_mode<0>.EXP | 15433 | ? | 544 | 0 | use_cartemu/cfg_mode<0> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 9 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_mode<0>.REG | use_cartemu/cfg_mode<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0>.D | 14901 | ? | 520 | 0 | use_cartemu/cfg_mode<0> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | 14904 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/cfg_mode<0> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | N30 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | d<1> | 14748 | PIPO | 547 | 64 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | d<1> | 0 | 6 | OI_OUT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | N30 | 14658 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N30 | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_mode<1> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N30 | 14658 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N30 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_mode<1>.SI | use_cartemu/cfg_mode<1> | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N30 | 14658 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N30 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_mode<1>.D1 | 14906 | ? | 521 | 4096 | use_cartemu/cfg_mode<1> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_mode<1>.D2 | 14907 | ? | 521 | 4096 | use_cartemu/cfg_mode<1> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | powerup_n | IV_FALSE | reset_n_sync<1>
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | N30 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | N30 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_mode<1>.REG | use_cartemu/cfg_mode<1> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1>.D | 14905 | ? | 521 | 0 | use_cartemu/cfg_mode<1> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | 14908 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/cfg_mode<1> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | cartemu_enable_n_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | cartemu_enable_n | 14837 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | cartemu_enable_n_IBUF | 14715 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | cartemu_enable_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_menu | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 14 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cartemu_enable_n_IBUF | 14715 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | cartemu_enable_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N29 | 14660 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N29 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_menu.SI | use_cartemu/cfg_menu | 0 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cartemu_enable_n_IBUF | 14715 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | cartemu_enable_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N29 | 14660 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N29 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_menu.D1 | 14910 | ? | 522 | 4096 | use_cartemu/cfg_menu | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_menu.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_menu.D2 | 14911 | ? | 522 | 4096 | use_cartemu/cfg_menu | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_menu.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | powerup_n | IV_FALSE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | cartemu_enable_n_IBUF
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | powerup_n | IV_FALSE | reset_n_sync<1> | IV_FALSE | cartemu_enable_n_IBUF
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | N29 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | N29 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_menu.REG | use_cartemu/cfg_menu | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_menu.D | 14909 | ? | 522 | 0 | use_cartemu/cfg_menu | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_menu.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_menu.Q | 14912 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/cfg_menu | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_menu.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | phi2_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | phi2 | 14827 | PI | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | phi2;phi2;phi2 | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 5 | II_FCLKINV
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+NoMin+NoOpt+OptxMapped | dout_enable | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872275 | 15 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/trig3_disable_atari | 14652 | ? | 565 | 8 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/trig3_disable_atari.Q | use_cartemu/trig3_disable_atari | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM | 14781 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.Q | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout<3>.EXP | 15452 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<3>.EXP | merged_out_dout<3> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | dout_enable | 14635 | ? | 565 | 1032 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | dout_enable.Q | dout_enable | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | dout_enable.SI | dout_enable | 0 | 15 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/trig3_disable_atari | 14652 | ? | 565 | 8 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/trig3_disable_atari.Q | use_cartemu/trig3_disable_atari | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM | 14781 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.Q | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout<3>.EXP | 15452 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<3>.EXP | merged_out_dout<3> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | dout_enable.D1 | 14914 | ? | 565 | 4096 | dout_enable | NULL | NULL | dout_enable.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | dout_enable.D2 | 14915 | ? | 565 | 4096 | dout_enable | NULL | NULL | dout_enable.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | merged_out_dout<3>.EXP
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/trig3_disable_atari | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | dout_enable.REG | dout_enable | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | dout_enable.D | 14913 | ? | 565 | 0 | dout_enable | NULL | NULL | dout_enable.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | dout_enable.Q | 14916 | ? | 565 | 0 | dout_enable | NULL | NULL | dout_enable.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_enable | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 18 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_enable | 14637 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_enable.Q | use_cartemu/cfg_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP14_.EXP | 15443 | ? | 523 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP14_.EXP | EXP14_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.EXP | 15444 | ? | 523 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.EXP | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_enable | 14637 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_enable.Q | use_cartemu/cfg_enable | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_enable.SI | use_cartemu/cfg_enable | 0 | 17 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_enable | 14637 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_enable.Q | use_cartemu/cfg_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP14_.EXP | 15443 | ? | 523 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP14_.EXP | EXP14_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.EXP | 15444 | ? | 523 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.EXP | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_enable.D1 | 14918 | ? | 523 | 4096 | use_cartemu/cfg_enable | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_enable.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_enable.D2 | 14919 | ? | 523 | 4096 | use_cartemu/cfg_enable | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_enable.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP14_.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | powerup_n | IV_FALSE | reset_n_sync<1>
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_enable | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$508.UIM
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$508.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_enable.REG | use_cartemu/cfg_enable | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_enable.D | 14917 | ? | 523 | 0 | use_cartemu/cfg_enable | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_enable.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_enable.Q | 14920 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/cfg_enable | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_enable.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_usdx<0> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | 14786 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_usdx<0>.SI | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | 14786 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0>.D1 | 14922 | ? | 524 | 4096 | use_cartemu/cfg_usdx<0> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0>.D2 | 14923 | ? | 524 | 4096 | use_cartemu/cfg_usdx<0> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | IV_FALSE | powerup_n | IV_FALSE | reset_n_sync<1>
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | N31 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | N31 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_usdx<0>.REG | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0>.D | 14921 | ? | 524 | 0 | use_cartemu/cfg_usdx<0> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | 14924 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/cfg_usdx<0> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_usdx<1> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N30 | 14658 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N30 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | 14786 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_usdx<1>.SI | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N30 | 14658 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N30 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | 14786 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1>.D1 | 14926 | ? | 525 | 4096 | use_cartemu/cfg_usdx<1> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1>.D2 | 14927 | ? | 525 | 4096 | use_cartemu/cfg_usdx<1> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | IV_FALSE | powerup_n | IV_FALSE | reset_n_sync<1>
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | N30 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | N30 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_usdx<1>.REG | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1>.D | 14925 | ? | 525 | 0 | use_cartemu/cfg_usdx<1> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | 14928 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/cfg_usdx<1> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | a_13_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | a<13> | 14829 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | powerup_n | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<2> | 14717 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<2>.Q | reset_n_sync<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<3> | 14726 | ? | 528 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<3>.Q | reset_n_sync<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | powerup_n.SI | powerup_n | 0 | 3 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<2> | 14717 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<2>.Q | reset_n_sync<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<3> | 14726 | ? | 528 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<3>.Q | reset_n_sync<3> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | powerup_n.D1 | 14930 | ? | 526 | 4096 | powerup_n | NULL | NULL | powerup_n.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | powerup_n.D2 | 14931 | ? | 526 | 4096 | powerup_n | NULL | NULL | powerup_n.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 0 | IV_DC
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | powerup_n.CE | 14932 | ? | 528 | 4096 | powerup_n | NULL | NULL | powerup_n.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | powerup_n | IV_TRUE | reset_n_sync<2> | IV_FALSE | reset_n_sync<3>

SRFF_INSTANCE | powerup_n.REG | powerup_n | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | powerup_n.D | 14929 | ? | 526 | 0 | powerup_n | NULL | NULL | powerup_n.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | powerup_n.CE | 14932 | ? | 528 | 4096 | powerup_n | NULL | NULL | powerup_n.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | powerup_n | IV_TRUE | reset_n_sync<2> | IV_FALSE | reset_n_sync<3>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | powerup_n.Q | 14933 | ? | 552 | 0 | powerup_n | NULL | NULL | powerup_n.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_sram_enable | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_enable | 14642 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_enable.Q | use_cartemu/cfg_sram_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_sram_enable | 14642 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_enable.Q | use_cartemu/cfg_sram_enable | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_sram_enable.SI | use_cartemu/cfg_sram_enable | 0 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_enable | 14642 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_enable.Q | use_cartemu/cfg_sram_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_sram_enable.D1 | 14935 | ? | 529 | 4096 | use_cartemu/cfg_sram_enable | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_enable.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_sram_enable.D2 | 14936 | ? | 529 | 4096 | use_cartemu/cfg_sram_enable | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_enable.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_enable | IV_FALSE | reset_n_sync<1>
SPPTERM | 10 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | N31 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 10 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_sram_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | N31 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 10 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_sram_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_sram_enable.REG | use_cartemu/cfg_sram_enable | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_sram_enable.D | 14934 | ? | 529 | 0 | use_cartemu/cfg_sram_enable | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_enable.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_sram_enable.Q | 14937 | ? | 546 | 0 | use_cartemu/cfg_sram_enable | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_enable.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | N24 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | d<7> | 14753 | PIPO | 565 | 64 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | d<7> | 0 | 6 | OI_OUT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | N24 | 14720 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N24 | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/usdx_ctl<1> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 8 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_ctl<1> | 14643 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<1>.Q | use_cartemu/usdx_ctl<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N24 | 14720 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N24 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/usdx_ctl<1> | 14643 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<1>.Q | use_cartemu/usdx_ctl<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/usdx_ctl<1>.SI | use_cartemu/usdx_ctl<1> | 0 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_ctl<1> | 14643 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<1>.Q | use_cartemu/usdx_ctl<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N24 | 14720 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N24 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/usdx_ctl<1>.D1 | 14939 | ? | 530 | 4096 | use_cartemu/usdx_ctl<1> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/usdx_ctl<1>.D2 | 14940 | ? | 530 | 4096 | use_cartemu/usdx_ctl<1> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | powerup_n | IV_FALSE | use_cartemu/usdx_ctl<1> | IV_FALSE | reset_n_sync<1>
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_ctl<1> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_FALSE | N24 | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/usdx_ctl<1> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | N24 | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/usdx_ctl<1>.REG | use_cartemu/usdx_ctl<1> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/usdx_ctl<1>.D | 14938 | ? | 530 | 0 | use_cartemu/usdx_ctl<1> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/usdx_ctl<1>.Q | 14941 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/usdx_ctl<1> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_bank<0> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 22 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<0> | 14645 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<0>.Q | use_cartemu/cfg_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$510.UIM | 14787 | ? | 536 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$510.Q | $OpTx$FX_DC$510 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<3> | 14676 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<3>.Q | use_cartemu/usdx_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<1>.EXP | 15450 | ? | 531 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<1>.EXP | use_cartemu/cfg_bank<1> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_bank<0> | 14645 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<0>.Q | use_cartemu/cfg_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | use_cartemu/cfg_bank<0>.EXP | 15451 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<0>.EXP | use_cartemu/cfg_bank<0> | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_bank<0>.SI | use_cartemu/cfg_bank<0> | 0 | 21 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<0> | 14645 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<0>.Q | use_cartemu/cfg_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$510.UIM | 14787 | ? | 536 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$510.Q | $OpTx$FX_DC$510 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<3> | 14676 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<3>.Q | use_cartemu/usdx_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<1>.EXP | 15450 | ? | 531 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<1>.EXP | use_cartemu/cfg_bank<1> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_bank<0>.D1 | 14943 | ? | 531 | 4096 | use_cartemu/cfg_bank<0> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_bank<0>.D2 | 14944 | ? | 531 | 4096 | use_cartemu/cfg_bank<0> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<1>.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<0> | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$510.UIM
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_bank<0>.EXP | 15439 | ? | 561 | 0 | use_cartemu/cfg_bank<0> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<0>.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 13 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_bank<3> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 13 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_bank<3> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_bank<0>.REG | use_cartemu/cfg_bank<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_bank<0>.D | 14942 | ? | 531 | 0 | use_cartemu/cfg_bank<0> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_bank<0>.Q | 14945 | ? | 546 | 0 | use_cartemu/cfg_bank<0> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_bank<1> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 18 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<1> | 14646 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<1>.Q | use_cartemu/cfg_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$510.UIM | 14787 | ? | 536 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$510.Q | $OpTx$FX_DC$510 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N30 | 14658 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N30 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_bank<1> | 14646 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<1>.Q | use_cartemu/cfg_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | use_cartemu/cfg_bank<1>.EXP | 15450 | ? | 531 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<1>.EXP | use_cartemu/cfg_bank<1> | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_bank<1>.SI | use_cartemu/cfg_bank<1> | 0 | 17 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<1> | 14646 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<1>.Q | use_cartemu/cfg_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$510.UIM | 14787 | ? | 536 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$510.Q | $OpTx$FX_DC$510 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N30 | 14658 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N30 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_bank<1>.D1 | 14947 | ? | 532 | 4096 | use_cartemu/cfg_bank<1> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_bank<1>.D2 | 14948 | ? | 532 | 4096 | use_cartemu/cfg_bank<1> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<1> | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$510.UIM
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
SPPTERM | 10 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | N30 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_bank<1>.EXP | 15438 | ? | 531 | 0 | use_cartemu/cfg_bank<1> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<1>.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 10 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | N31 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_bank<1>.REG | use_cartemu/cfg_bank<1> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_bank<1>.D | 14946 | ? | 532 | 0 | use_cartemu/cfg_bank<1> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_bank<1>.Q | 14949 | ? | 547 | 0 | use_cartemu/cfg_bank<1> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_bank<2> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 19 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<2> | 14647 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<2>.Q | use_cartemu/cfg_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$510.UIM | 14787 | ? | 536 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$510.Q | $OpTx$FX_DC$510 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_source_ram | 14655 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_source_ram.Q | use_cartemu/cfg_source_ram | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout<0>.EXP | 15447 | ? | 533 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<0>.EXP | merged_out_dout<0> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_bank<2> | 14647 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<2>.Q | use_cartemu/cfg_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | use_cartemu/cfg_bank<2>.EXP | 15448 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<2>.EXP | use_cartemu/cfg_bank<2> | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_bank<2>.SI | use_cartemu/cfg_bank<2> | 0 | 18 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<2> | 14647 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<2>.Q | use_cartemu/cfg_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$510.UIM | 14787 | ? | 536 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$510.Q | $OpTx$FX_DC$510 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_source_ram | 14655 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_source_ram.Q | use_cartemu/cfg_source_ram | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout<0>.EXP | 15447 | ? | 533 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<0>.EXP | merged_out_dout<0> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_bank<2>.D1 | 14951 | ? | 533 | 4096 | use_cartemu/cfg_bank<2> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<2>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_bank<2>.D2 | 14952 | ? | 533 | 4096 | use_cartemu/cfg_bank<2> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<2>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | merged_out_dout<0>.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<2> | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$510.UIM
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_bank<2>.EXP | 15436 | ? | 547 | 0 | use_cartemu/cfg_bank<2> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<2>.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_source_ram | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_bank<2>.REG | use_cartemu/cfg_bank<2> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_bank<2>.D | 14950 | ? | 533 | 0 | use_cartemu/cfg_bank<2> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<2>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_bank<2>.Q | 14953 | ? | 560 | 0 | use_cartemu/cfg_bank<2> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<2>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | N28 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | d<3> | 14750 | PIPO | 561 | 64 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | d<3> | 0 | 6 | OI_OUT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | N28 | 14662 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N28 | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_bank<3> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 19 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<3> | 14648 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<3>.Q | use_cartemu/cfg_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$510.UIM | 14787 | ? | 536 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$510.Q | $OpTx$FX_DC$510 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N28 | 14662 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N28 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2.UIM | 14782 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2.Q | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_bank<3> | 14648 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<3>.Q | use_cartemu/cfg_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | use_cartemu/cfg_bank<3>.EXP | 15446 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<3>.EXP | use_cartemu/cfg_bank<3> | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_bank<3>.SI | use_cartemu/cfg_bank<3> | 0 | 18 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<3> | 14648 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<3>.Q | use_cartemu/cfg_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$510.UIM | 14787 | ? | 536 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$510.Q | $OpTx$FX_DC$510 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N28 | 14662 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N28 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2.UIM | 14782 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2.Q | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_bank<3>.D1 | 14955 | ? | 534 | 4096 | use_cartemu/cfg_bank<3> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<3>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_bank<3>.D2 | 14956 | ? | 534 | 4096 | use_cartemu/cfg_bank<3> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<3>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<3> | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$510.UIM
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | a_3_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | a_3_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
SPPTERM | 10 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | N28 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_bank<3>.EXP | 15434 | ? | 546 | 0 | use_cartemu/cfg_bank<3> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<3>.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_bank<3>.REG | use_cartemu/cfg_bank<3> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_bank<3>.D | 14954 | ? | 534 | 0 | use_cartemu/cfg_bank<3> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<3>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_bank<3>.Q | 14957 | ? | 561 | 0 | use_cartemu/cfg_bank<3> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<3>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | N27 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | d<4> | 14751 | PIPO | 562 | 64 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | d<4> | 0 | 6 | OI_OUT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | N27 | 14664 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N27 | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_bank<4> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 18 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<4> | 14649 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<4>.Q | use_cartemu/cfg_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$510.UIM | 14787 | ? | 536 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$510.Q | $OpTx$FX_DC$510 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N27 | 14664 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N27 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_bank<4> | 14649 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<4>.Q | use_cartemu/cfg_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_bank<4>.SI | use_cartemu/cfg_bank<4> | 0 | 17 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<4> | 14649 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<4>.Q | use_cartemu/cfg_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$510.UIM | 14787 | ? | 536 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$510.Q | $OpTx$FX_DC$510 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N27 | 14664 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N27 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_bank<4>.D1 | 14959 | ? | 535 | 4096 | use_cartemu/cfg_bank<4> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<4>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_bank<4>.D2 | 14960 | ? | 535 | 4096 | use_cartemu/cfg_bank<4> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<4>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<4> | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$510.UIM
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
SPPTERM | 10 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | N27 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_bank<4>.REG | use_cartemu/cfg_bank<4> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_bank<4>.D | 14958 | ? | 535 | 0 | use_cartemu/cfg_bank<4> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<4>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_bank<4>.Q | 14961 | ? | 562 | 0 | use_cartemu/cfg_bank<4> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<4>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | N26 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | d<5> | 14747 | PIPO | 563 | 64 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | d<5> | 0 | 6 | OI_OUT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | N26 | 14666 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N26 | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_bank<5> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 18 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<5> | 14650 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<5>.Q | use_cartemu/cfg_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$510.UIM | 14787 | ? | 536 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$510.Q | $OpTx$FX_DC$510 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N26 | 14666 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N26 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_bank<5> | 14650 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<5>.Q | use_cartemu/cfg_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_bank<5>.SI | use_cartemu/cfg_bank<5> | 0 | 17 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<5> | 14650 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<5>.Q | use_cartemu/cfg_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$510.UIM | 14787 | ? | 536 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$510.Q | $OpTx$FX_DC$510 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N26 | 14666 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N26 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_bank<5>.D1 | 14963 | ? | 536 | 4096 | use_cartemu/cfg_bank<5> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<5>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_bank<5>.D2 | 14964 | ? | 536 | 4096 | use_cartemu/cfg_bank<5> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<5>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<5> | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$510.UIM
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
SPPTERM | 10 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | N26 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_bank<5>.REG | use_cartemu/cfg_bank<5> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_bank<5>.D | 14962 | ? | 536 | 0 | use_cartemu/cfg_bank<5> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<5>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_bank<5>.Q | 14965 | ? | 563 | 0 | use_cartemu/cfg_bank<5> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<5>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+NoOpt+OptxMapped | use_cartemu/trig3_disable_atari | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872273 | 18 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_enable | 14637 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_enable.Q | use_cartemu/cfg_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$601.UIM | 14791 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$601.Q | $OpTx$FX_DC$601 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/trig3_disable_atari | 14652 | ? | 565 | 8 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/trig3_disable_atari.Q | use_cartemu/trig3_disable_atari | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/trig3_disable_atari.SI | use_cartemu/trig3_disable_atari | 0 | 18 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_enable | 14637 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_enable.Q | use_cartemu/cfg_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$601.UIM | 14791 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$601.Q | $OpTx$FX_DC$601 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/trig3_disable_atari.D1 | 14967 | ? | 565 | 4096 | use_cartemu/trig3_disable_atari | NULL | NULL | use_cartemu/trig3_disable_atari.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/trig3_disable_atari.D2 | 14968 | ? | 565 | 4096 | use_cartemu/trig3_disable_atari | NULL | NULL | use_cartemu/trig3_disable_atari.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_9_IBUF | IV_FALSE | a_8_IBUF | IV_FALSE | a_10_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_menu | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 12 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_9_IBUF | IV_FALSE | a_8_IBUF | IV_FALSE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 14 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_9_IBUF | IV_FALSE | a_8_IBUF | IV_FALSE | a_10_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 14 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_9_IBUF | IV_FALSE | a_8_IBUF | IV_FALSE | a_10_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$601.UIM
SPPTERM | 14 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_9_IBUF | IV_FALSE | a_8_IBUF | IV_FALSE | a_10_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/trig3_disable_atari.REG | use_cartemu/trig3_disable_atari | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/trig3_disable_atari.D | 14966 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/trig3_disable_atari | NULL | NULL | use_cartemu/trig3_disable_atari.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/trig3_disable_atari.Q | 14969 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/trig3_disable_atari | NULL | NULL | use_cartemu/trig3_disable_atari.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | N25 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | d<6> | 14752 | PIPO | 564 | 64 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | d<6> | 0 | 6 | OI_OUT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | N25 | 14719 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N25 | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_bank<6> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 16 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<6> | 14654 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<6>.Q | use_cartemu/cfg_bank<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N25 | 14719 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N25 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_bank<6> | 14654 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<6>.Q | use_cartemu/cfg_bank<6> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_bank<6>.SI | use_cartemu/cfg_bank<6> | 0 | 15 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<6> | 14654 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<6>.Q | use_cartemu/cfg_bank<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N25 | 14719 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N25 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_bank<6>.D1 | 14971 | ? | 537 | 4096 | use_cartemu/cfg_bank<6> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<6>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_bank<6>.D2 | 14972 | ? | 537 | 4096 | use_cartemu/cfg_bank<6> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<6>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_bank<6> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
SPPTERM | 8 | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<6> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<6> | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_FALSE | N25 | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_bank<6> | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | N25 | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_bank<6>.REG | use_cartemu/cfg_bank<6> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_bank<6>.D | 14970 | ? | 537 | 0 | use_cartemu/cfg_bank<6> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<6>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_bank<6>.Q | 14973 | ? | 564 | 0 | use_cartemu/cfg_bank<6> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_bank<6>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_source_ram | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_source_ram | 14655 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_source_ram.Q | use_cartemu/cfg_source_ram | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N30 | 14658 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N30 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_source_ram | 14655 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_source_ram.Q | use_cartemu/cfg_source_ram | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_source_ram.SI | use_cartemu/cfg_source_ram | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_source_ram | 14655 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_source_ram.Q | use_cartemu/cfg_source_ram | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N30 | 14658 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N30 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_source_ram.D1 | 14975 | ? | 538 | 4096 | use_cartemu/cfg_source_ram | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_source_ram.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_source_ram.D2 | 14976 | ? | 538 | 4096 | use_cartemu/cfg_source_ram | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_source_ram.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | powerup_n | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_source_ram | IV_FALSE | reset_n_sync<1>
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_source_ram | IV_FALSE | N30 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_source_ram | IV_TRUE | N30 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_source_ram.REG | use_cartemu/cfg_source_ram | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_source_ram.D | 14974 | ? | 538 | 0 | use_cartemu/cfg_source_ram | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_source_ram.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_source_ram.Q | 14977 | ? | 547 | 0 | use_cartemu/cfg_source_ram | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_source_ram.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | 14786 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | 14657 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<0>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | 14657 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<0>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_sram_bank<0>.SI | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | 14786 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | 14657 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<0>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<0>.D1 | 14979 | ? | 539 | 4096 | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<0>.D2 | 14980 | ? | 539 | 4096 | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | N31 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_sram_bank<0>.REG | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<0>.D | 14978 | ? | 539 | 0 | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<0>.Q | 14981 | ? | 546 | 0 | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N30 | 14658 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N30 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | 14786 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | 14659 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<1>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | 14659 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<1>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_sram_bank<1>.SI | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N30 | 14658 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N30 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | 14786 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | 14659 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<1>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<1>.D1 | 14983 | ? | 540 | 4096 | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<1>.D2 | 14984 | ? | 540 | 4096 | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | N30 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_sram_bank<1>.REG | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<1>.D | 14982 | ? | 540 | 0 | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<1>.Q | 14985 | ? | 547 | 0 | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N29 | 14660 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N29 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | 14786 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | 14661 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<2>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | 14661 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<2>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_sram_bank<2>.SI | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N29 | 14660 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N29 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | 14786 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | 14661 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<2>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<2>.D1 | 14987 | ? | 541 | 4096 | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<2>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<2>.D2 | 14988 | ? | 541 | 4096 | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<2>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | N29 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_sram_bank<2>.REG | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<2>.D | 14986 | ? | 541 | 0 | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<2>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<2>.Q | 14989 | ? | 560 | 0 | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<2>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N28 | 14662 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N28 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | 14786 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | 14663 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<3>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | 14663 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<3>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_sram_bank<3>.SI | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N28 | 14662 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N28 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | 14786 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | 14663 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<3>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<3>.D1 | 14991 | ? | 542 | 4096 | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<3>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<3>.D2 | 14992 | ? | 542 | 4096 | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<3>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | N28 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_sram_bank<3>.REG | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<3>.D | 14990 | ? | 542 | 0 | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<3>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<3>.Q | 14993 | ? | 561 | 0 | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<3>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N27 | 14664 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N27 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | 14786 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | 14665 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<4>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | 14665 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<4>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_sram_bank<4>.SI | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N27 | 14664 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N27 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | 14786 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | 14665 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<4>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<4>.D1 | 14995 | ? | 543 | 4096 | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<4>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<4>.D2 | 14996 | ? | 543 | 4096 | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<4>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | N27 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_sram_bank<4>.REG | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<4>.D | 14994 | ? | 543 | 0 | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<4>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<4>.Q | 14997 | ? | 562 | 0 | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<4>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N26 | 14666 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N26 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | 14786 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | 14667 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<5>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | 14667 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<5>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_sram_bank<5>.SI | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N26 | 14666 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N26 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | 14786 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | 14667 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<5>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<5>.D1 | 14999 | ? | 544 | 4096 | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<5>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<5>.D2 | 15000 | ? | 544 | 4096 | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<5>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | N26 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_sram_bank<5>.REG | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<5>.D | 14998 | ? | 544 | 0 | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<5>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<5>.Q | 15001 | ? | 563 | 0 | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<5>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/cfg_write_enable | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 18 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_write_enable | 14668 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_write_enable.Q | use_cartemu/cfg_write_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_enable | 14637 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_enable.Q | use_cartemu/cfg_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP15_.EXP | 15453 | ? | 545 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP15_.EXP | EXP15_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_write_enable | 14668 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_write_enable.Q | use_cartemu/cfg_write_enable | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | use_cartemu/cfg_write_enable.EXP | 15454 | ? | 523 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_write_enable.EXP | use_cartemu/cfg_write_enable | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_write_enable.SI | use_cartemu/cfg_write_enable | 0 | 17 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_write_enable | 14668 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_write_enable.Q | use_cartemu/cfg_write_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_enable | 14637 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_enable.Q | use_cartemu/cfg_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP15_.EXP | 15453 | ? | 545 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP15_.EXP | EXP15_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_write_enable.D1 | 15003 | ? | 545 | 4096 | use_cartemu/cfg_write_enable | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_write_enable.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_write_enable.D2 | 15004 | ? | 545 | 4096 | use_cartemu/cfg_write_enable | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_write_enable.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP15_.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_write_enable | IV_FALSE | reset_n_sync<1>
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | N31 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_write_enable | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_write_enable | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$508.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_write_enable.EXP | 15442 | ? | 523 | 0 | use_cartemu/cfg_write_enable | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_write_enable.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | N31 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | N31 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_write_enable.REG | use_cartemu/cfg_write_enable | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_write_enable.D | 15002 | ? | 545 | 0 | use_cartemu/cfg_write_enable | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_write_enable.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_write_enable.Q | 15005 | ? | 546 | 0 | use_cartemu/cfg_write_enable | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_write_enable.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/oss_bank<0> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<0> | 14670 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<0>.Q | use_cartemu/oss_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$522.UIM | 14792 | ? | 480 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$522.Q | $OpTx$FX_DC$522 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/oss_bank<0> | 14670 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<0>.Q | use_cartemu/oss_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/oss_bank<0>.SI | use_cartemu/oss_bank<0> | 0 | 8 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<0> | 14670 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<0>.Q | use_cartemu/oss_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$522.UIM | 14792 | ? | 480 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$522.Q | $OpTx$FX_DC$522 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/oss_bank<0>.D1 | 15007 | ? | 479 | 4096 | use_cartemu/oss_bank<0> | NULL | NULL | use_cartemu/oss_bank<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/oss_bank<0>.D2 | 15008 | ? | 479 | 4096 | use_cartemu/oss_bank<0> | NULL | NULL | use_cartemu/oss_bank<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | a_3_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/oss_bank<0> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$522.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/oss_bank<0> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$522.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/oss_bank<0>.REG | use_cartemu/oss_bank<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/oss_bank<0>.D | 15006 | ? | 479 | 0 | use_cartemu/oss_bank<0> | NULL | NULL | use_cartemu/oss_bank<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/oss_bank<0>.Q | 15009 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/oss_bank<0> | NULL | NULL | use_cartemu/oss_bank<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/oss_bank<1> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<1> | 14672 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<1>.Q | use_cartemu/oss_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$522.UIM | 14792 | ? | 480 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$522.Q | $OpTx$FX_DC$522 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/oss_bank<1> | 14672 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<1>.Q | use_cartemu/oss_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/oss_bank<1>.SI | use_cartemu/oss_bank<1> | 0 | 8 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<1> | 14672 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<1>.Q | use_cartemu/oss_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$522.UIM | 14792 | ? | 480 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$522.Q | $OpTx$FX_DC$522 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/oss_bank<1>.D1 | 15011 | ? | 480 | 4096 | use_cartemu/oss_bank<1> | NULL | NULL | use_cartemu/oss_bank<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/oss_bank<1>.D2 | 15012 | ? | 480 | 4096 | use_cartemu/oss_bank<1> | NULL | NULL | use_cartemu/oss_bank<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/oss_bank<1> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$522.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/oss_bank<1> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$522.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/oss_bank<1>.REG | use_cartemu/oss_bank<1> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/oss_bank<1>.D | 15010 | ? | 480 | 0 | use_cartemu/oss_bank<1> | NULL | NULL | use_cartemu/oss_bank<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/oss_bank<1>.Q | 15013 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/oss_bank<1> | NULL | NULL | use_cartemu/oss_bank<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/usdx_bank<0> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<0> | 14673 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<0>.Q | use_cartemu/usdx_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/usdx_bank<0> | 14673 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<0>.Q | use_cartemu/usdx_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/usdx_bank<0>.SI | use_cartemu/usdx_bank<0> | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<0> | 14673 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<0>.Q | use_cartemu/usdx_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/usdx_bank<0>.D1 | 15015 | ? | 546 | 4096 | use_cartemu/usdx_bank<0> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/usdx_bank<0>.D2 | 15016 | ? | 546 | 4096 | use_cartemu/usdx_bank<0> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | N31 | IV_FALSE | use_cartemu/usdx_bank<0> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | N31 | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_bank<0> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/usdx_bank<0>.REG | use_cartemu/usdx_bank<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/usdx_bank<0>.D | 15014 | ? | 546 | 0 | use_cartemu/usdx_bank<0> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/usdx_bank<0>.Q | 15017 | ? | 546 | 0 | use_cartemu/usdx_bank<0> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/usdx_bank<1> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N30 | 14658 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N30 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<1> | 14674 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<1>.Q | use_cartemu/usdx_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/usdx_bank<1> | 14674 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<1>.Q | use_cartemu/usdx_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/usdx_bank<1>.SI | use_cartemu/usdx_bank<1> | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N30 | 14658 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N30 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<1> | 14674 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<1>.Q | use_cartemu/usdx_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/usdx_bank<1>.D1 | 15019 | ? | 547 | 4096 | use_cartemu/usdx_bank<1> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/usdx_bank<1>.D2 | 15020 | ? | 547 | 4096 | use_cartemu/usdx_bank<1> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | N30 | IV_FALSE | use_cartemu/usdx_bank<1> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | N30 | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_bank<1> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/usdx_bank<1>.REG | use_cartemu/usdx_bank<1> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/usdx_bank<1>.D | 15018 | ? | 547 | 0 | use_cartemu/usdx_bank<1> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/usdx_bank<1>.Q | 15021 | ? | 547 | 0 | use_cartemu/usdx_bank<1> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/usdx_bank<2> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N29 | 14660 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N29 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<2> | 14675 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<2>.Q | use_cartemu/usdx_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/usdx_bank<2> | 14675 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<2>.Q | use_cartemu/usdx_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/usdx_bank<2>.SI | use_cartemu/usdx_bank<2> | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N29 | 14660 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N29 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<2> | 14675 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<2>.Q | use_cartemu/usdx_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/usdx_bank<2>.D1 | 15023 | ? | 548 | 4096 | use_cartemu/usdx_bank<2> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<2>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/usdx_bank<2>.D2 | 15024 | ? | 548 | 4096 | use_cartemu/usdx_bank<2> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<2>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | N29 | IV_FALSE | use_cartemu/usdx_bank<2> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | N29 | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_bank<2> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/usdx_bank<2>.REG | use_cartemu/usdx_bank<2> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/usdx_bank<2>.D | 15022 | ? | 548 | 0 | use_cartemu/usdx_bank<2> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<2>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/usdx_bank<2>.Q | 15025 | ? | 560 | 0 | use_cartemu/usdx_bank<2> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<2>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/usdx_bank<3> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N28 | 14662 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N28 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<3> | 14676 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<3>.Q | use_cartemu/usdx_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/usdx_bank<3> | 14676 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<3>.Q | use_cartemu/usdx_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/usdx_bank<3>.SI | use_cartemu/usdx_bank<3> | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N28 | 14662 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N28 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<3> | 14676 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<3>.Q | use_cartemu/usdx_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/usdx_bank<3>.D1 | 15027 | ? | 549 | 4096 | use_cartemu/usdx_bank<3> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<3>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/usdx_bank<3>.D2 | 15028 | ? | 549 | 4096 | use_cartemu/usdx_bank<3> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<3>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | N28 | IV_FALSE | use_cartemu/usdx_bank<3> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | N28 | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_bank<3> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/usdx_bank<3>.REG | use_cartemu/usdx_bank<3> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/usdx_bank<3>.D | 15026 | ? | 549 | 0 | use_cartemu/usdx_bank<3> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<3>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/usdx_bank<3>.Q | 15029 | ? | 561 | 0 | use_cartemu/usdx_bank<3> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<3>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/usdx_bank<4> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N27 | 14664 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N27 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<4> | 14677 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<4>.Q | use_cartemu/usdx_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/usdx_bank<4> | 14677 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<4>.Q | use_cartemu/usdx_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/usdx_bank<4>.SI | use_cartemu/usdx_bank<4> | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N27 | 14664 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N27 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<4> | 14677 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<4>.Q | use_cartemu/usdx_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/usdx_bank<4>.D1 | 15031 | ? | 550 | 4096 | use_cartemu/usdx_bank<4> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<4>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/usdx_bank<4>.D2 | 15032 | ? | 550 | 4096 | use_cartemu/usdx_bank<4> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<4>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | N27 | IV_FALSE | use_cartemu/usdx_bank<4> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | N27 | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_bank<4> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/usdx_bank<4>.REG | use_cartemu/usdx_bank<4> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/usdx_bank<4>.D | 15030 | ? | 550 | 0 | use_cartemu/usdx_bank<4> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<4>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/usdx_bank<4>.Q | 15033 | ? | 562 | 0 | use_cartemu/usdx_bank<4> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<4>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/usdx_bank<5> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N26 | 14666 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N26 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<5> | 14678 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<5>.Q | use_cartemu/usdx_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/usdx_bank<5> | 14678 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<5>.Q | use_cartemu/usdx_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/usdx_bank<5>.SI | use_cartemu/usdx_bank<5> | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N26 | 14666 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N26 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<5> | 14678 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<5>.Q | use_cartemu/usdx_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/usdx_bank<5>.D1 | 15035 | ? | 551 | 4096 | use_cartemu/usdx_bank<5> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<5>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/usdx_bank<5>.D2 | 15036 | ? | 551 | 4096 | use_cartemu/usdx_bank<5> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<5>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | N26 | IV_FALSE | use_cartemu/usdx_bank<5> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | N26 | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_bank<5> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/usdx_bank<5>.REG | use_cartemu/usdx_bank<5> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/usdx_bank<5>.D | 15034 | ? | 551 | 0 | use_cartemu/usdx_bank<5> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<5>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/usdx_bank<5>.Q | 15037 | ? | 563 | 0 | use_cartemu/usdx_bank<5> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_bank<5>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_cartemu/usdx_ctl<0> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 8 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_ctl<0> | 14679 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<0>.Q | use_cartemu/usdx_ctl<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N25 | 14719 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N25 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/usdx_ctl<0> | 14679 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<0>.Q | use_cartemu/usdx_ctl<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/usdx_ctl<0>.SI | use_cartemu/usdx_ctl<0> | 0 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | powerup_n | 14641 | ? | 552 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | powerup_n.Q | powerup_n | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_ctl<0> | 14679 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<0>.Q | use_cartemu/usdx_ctl<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N25 | 14719 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N25 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/usdx_ctl<0>.D1 | 15039 | ? | 552 | 4096 | use_cartemu/usdx_ctl<0> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/usdx_ctl<0>.D2 | 15040 | ? | 552 | 4096 | use_cartemu/usdx_ctl<0> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | powerup_n | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_ctl<0> | IV_FALSE | reset_n_sync<1>
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_ctl<0> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_FALSE | N25 | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/usdx_ctl<0> | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | N25 | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/usdx_ctl<0>.REG | use_cartemu/usdx_ctl<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/usdx_ctl<0>.D | 15038 | ? | 552 | 0 | use_cartemu/usdx_ctl<0> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/usdx_ctl<0>.Q | 15041 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/usdx_ctl<0> | NULL | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_pia/pia_crb2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 14 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_crb2 | 14680 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_crb2.Q | use_pia/pia_crb2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N29 | 14660 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N29 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM | 14793 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.Q | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_pia/pia_crb2 | 14680 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_crb2.Q | use_pia/pia_crb2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_pia/pia_crb2.SI | use_pia/pia_crb2 | 0 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_crb2 | 14680 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_crb2.Q | use_pia/pia_crb2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N29 | 14660 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N29 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM | 14793 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.Q | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_crb2.D1 | 15043 | ? | 553 | 4096 | use_pia/pia_crb2 | NULL | NULL | use_pia/pia_crb2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_crb2.D2 | 15044 | ? | 553 | 4096 | use_pia/pia_crb2 | NULL | NULL | use_pia/pia_crb2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_pia/pia_crb2 | IV_FALSE | reset_n_sync<1>
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | N29 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_pia/pia_crb2 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | IV_FALSE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM
SPPTERM | 13 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | N29 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_FALSE | use_pia/pia_crb2 | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | IV_FALSE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_pia/pia_crb2.REG | use_pia/pia_crb2 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_pia/pia_crb2.D | 15042 | ? | 553 | 0 | use_pia/pia_crb2 | NULL | NULL | use_pia/pia_crb2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_pia/pia_crb2.Q | 15045 | ? | 565 | 0 | use_pia/pia_crb2 | NULL | NULL | use_pia/pia_crb2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | a_12_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | a<12> | 14835 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_freezer/ram_bank_0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 14 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_0 | 14682 | ? | 489 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_0.Q | use_freezer/ram_bank_0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$586.UIM | 14794 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$586.Q | $OpTx$FX_SC$586 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/ram_bank_0 | 14682 | ? | 489 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_0.Q | use_freezer/ram_bank_0 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/ram_bank_0.SI | use_freezer/ram_bank_0 | 0 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_0 | 14682 | ? | 489 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_0.Q | use_freezer/ram_bank_0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$586.UIM | 14794 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$586.Q | $OpTx$FX_SC$586 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/ram_bank_0.D1 | 15047 | ? | 489 | 4096 | use_freezer/ram_bank_0 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/ram_bank_0.D2 | 15048 | ? | 489 | 4096 | use_freezer/ram_bank_0 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | use_freezer/ram_bank_0 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/ram_bank_0 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/ram_bank_0 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/ram_bank_0 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/ram_bank_0 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM

SRFF_INSTANCE | use_freezer/ram_bank_0.REG | use_freezer/ram_bank_0 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/ram_bank_0.D | 15046 | ? | 489 | 0 | use_freezer/ram_bank_0 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/ram_bank_0.Q | 15049 | ? | 489 | 0 | use_freezer/ram_bank_0 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_freezer/ram_bank_1 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 14 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_1 | 14683 | ? | 490 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_1.Q | use_freezer/ram_bank_1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$586.UIM | 14794 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$586.Q | $OpTx$FX_SC$586 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/ram_bank_1 | 14683 | ? | 490 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_1.Q | use_freezer/ram_bank_1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/ram_bank_1.SI | use_freezer/ram_bank_1 | 0 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_1 | 14683 | ? | 490 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_1.Q | use_freezer/ram_bank_1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$586.UIM | 14794 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$586.Q | $OpTx$FX_SC$586 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/ram_bank_1.D1 | 15051 | ? | 490 | 4096 | use_freezer/ram_bank_1 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/ram_bank_1.D2 | 15052 | ? | 490 | 4096 | use_freezer/ram_bank_1 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | use_freezer/ram_bank_1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/ram_bank_1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/ram_bank_1 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/ram_bank_1 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/ram_bank_1 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM

SRFF_INSTANCE | use_freezer/ram_bank_1.REG | use_freezer/ram_bank_1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/ram_bank_1.D | 15050 | ? | 490 | 0 | use_freezer/ram_bank_1 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/ram_bank_1.Q | 15053 | ? | 490 | 0 | use_freezer/ram_bank_1 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_freezer/ram_bank_2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 14 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_2 | 14684 | ? | 491 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_2.Q | use_freezer/ram_bank_2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$586.UIM | 14794 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$586.Q | $OpTx$FX_SC$586 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/ram_bank_2 | 14684 | ? | 491 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_2.Q | use_freezer/ram_bank_2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/ram_bank_2.SI | use_freezer/ram_bank_2 | 0 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_2 | 14684 | ? | 491 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_2.Q | use_freezer/ram_bank_2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$586.UIM | 14794 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$586.Q | $OpTx$FX_SC$586 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/ram_bank_2.D1 | 15055 | ? | 491 | 4096 | use_freezer/ram_bank_2 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/ram_bank_2.D2 | 15056 | ? | 491 | 4096 | use_freezer/ram_bank_2 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | use_freezer/ram_bank_2 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/ram_bank_2 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/ram_bank_2 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/ram_bank_2 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/ram_bank_2 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM

SRFF_INSTANCE | use_freezer/ram_bank_2.REG | use_freezer/ram_bank_2 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/ram_bank_2.D | 15054 | ? | 491 | 0 | use_freezer/ram_bank_2 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/ram_bank_2.Q | 15057 | ? | 491 | 0 | use_freezer/ram_bank_2 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_freezer/ram_bank_3 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 14 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_3 | 14685 | ? | 492 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_3.Q | use_freezer/ram_bank_3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$586.UIM | 14794 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$586.Q | $OpTx$FX_SC$586 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/ram_bank_3 | 14685 | ? | 492 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_3.Q | use_freezer/ram_bank_3 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/ram_bank_3.SI | use_freezer/ram_bank_3 | 0 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_3 | 14685 | ? | 492 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_3.Q | use_freezer/ram_bank_3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$586.UIM | 14794 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$586.Q | $OpTx$FX_SC$586 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/ram_bank_3.D1 | 15059 | ? | 492 | 4096 | use_freezer/ram_bank_3 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_3.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/ram_bank_3.D2 | 15060 | ? | 492 | 4096 | use_freezer/ram_bank_3 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_3.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | use_freezer/ram_bank_3 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/ram_bank_3 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/ram_bank_3 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/ram_bank_3 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/ram_bank_3 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM

SRFF_INSTANCE | use_freezer/ram_bank_3.REG | use_freezer/ram_bank_3 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/ram_bank_3.D | 15058 | ? | 492 | 0 | use_freezer/ram_bank_3 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_3.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/ram_bank_3.Q | 15061 | ? | 492 | 0 | use_freezer/ram_bank_3 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_3.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_freezer/ram_bank_4 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 14 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_4 | 14686 | ? | 493 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_4.Q | use_freezer/ram_bank_4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$586.UIM | 14794 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$586.Q | $OpTx$FX_SC$586 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/ram_bank_4 | 14686 | ? | 493 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_4.Q | use_freezer/ram_bank_4 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/ram_bank_4.SI | use_freezer/ram_bank_4 | 0 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_4 | 14686 | ? | 493 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_4.Q | use_freezer/ram_bank_4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$586.UIM | 14794 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$586.Q | $OpTx$FX_SC$586 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/ram_bank_4.D1 | 15063 | ? | 493 | 4096 | use_freezer/ram_bank_4 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_4.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/ram_bank_4.D2 | 15064 | ? | 493 | 4096 | use_freezer/ram_bank_4 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_4.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | use_freezer/ram_bank_4 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/ram_bank_4 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/ram_bank_4 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/ram_bank_4 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/ram_bank_4 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM

SRFF_INSTANCE | use_freezer/ram_bank_4.REG | use_freezer/ram_bank_4 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/ram_bank_4.D | 15062 | ? | 493 | 0 | use_freezer/ram_bank_4 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_4.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/ram_bank_4.Q | 15065 | ? | 493 | 0 | use_freezer/ram_bank_4 | NULL | NULL | use_freezer/ram_bank_4.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_freezer/rom_bank_0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_0 | 14687 | ? | 494 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_0.Q | use_freezer/rom_bank_0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/rom_bank_0 | 14687 | ? | 494 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_0.Q | use_freezer/rom_bank_0 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/rom_bank_0.SI | use_freezer/rom_bank_0 | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_0 | 14687 | ? | 494 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_0.Q | use_freezer/rom_bank_0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/rom_bank_0.D1 | 15067 | ? | 494 | 4096 | use_freezer/rom_bank_0 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/rom_bank_0.D2 | 15068 | ? | 494 | 4096 | use_freezer/rom_bank_0 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_0 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_0 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/rom_bank_0 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/rom_bank_0 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/rom_bank_0 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM

SRFF_INSTANCE | use_freezer/rom_bank_0.REG | use_freezer/rom_bank_0 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/rom_bank_0.D | 15066 | ? | 494 | 0 | use_freezer/rom_bank_0 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/rom_bank_0.Q | 15069 | ? | 494 | 0 | use_freezer/rom_bank_0 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_freezer/rom_bank_1 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_1 | 14688 | ? | 495 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_1.Q | use_freezer/rom_bank_1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/rom_bank_1 | 14688 | ? | 495 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_1.Q | use_freezer/rom_bank_1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/rom_bank_1.SI | use_freezer/rom_bank_1 | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_1 | 14688 | ? | 495 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_1.Q | use_freezer/rom_bank_1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/rom_bank_1.D1 | 15071 | ? | 495 | 4096 | use_freezer/rom_bank_1 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/rom_bank_1.D2 | 15072 | ? | 495 | 4096 | use_freezer/rom_bank_1 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/rom_bank_1 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/rom_bank_1 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/rom_bank_1 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM

SRFF_INSTANCE | use_freezer/rom_bank_1.REG | use_freezer/rom_bank_1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/rom_bank_1.D | 15070 | ? | 495 | 0 | use_freezer/rom_bank_1 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/rom_bank_1.Q | 15073 | ? | 495 | 0 | use_freezer/rom_bank_1 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_freezer/rom_bank_2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_2 | 14689 | ? | 496 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_2.Q | use_freezer/rom_bank_2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/rom_bank_2 | 14689 | ? | 496 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_2.Q | use_freezer/rom_bank_2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/rom_bank_2.SI | use_freezer/rom_bank_2 | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_2 | 14689 | ? | 496 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_2.Q | use_freezer/rom_bank_2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/rom_bank_2.D1 | 15075 | ? | 496 | 4096 | use_freezer/rom_bank_2 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/rom_bank_2.D2 | 15076 | ? | 496 | 4096 | use_freezer/rom_bank_2 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | use_freezer/rom_bank_2 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/rom_bank_2 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_2 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_2 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_2 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM

SRFF_INSTANCE | use_freezer/rom_bank_2.REG | use_freezer/rom_bank_2 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/rom_bank_2.D | 15074 | ? | 496 | 0 | use_freezer/rom_bank_2 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/rom_bank_2.Q | 15077 | ? | 496 | 0 | use_freezer/rom_bank_2 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_freezer/rom_bank_3 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_3 | 14690 | ? | 497 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_3.Q | use_freezer/rom_bank_3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/rom_bank_3 | 14690 | ? | 497 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_3.Q | use_freezer/rom_bank_3 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/rom_bank_3.SI | use_freezer/rom_bank_3 | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_3 | 14690 | ? | 497 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_3.Q | use_freezer/rom_bank_3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/rom_bank_3.D1 | 15079 | ? | 497 | 4096 | use_freezer/rom_bank_3 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_3.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/rom_bank_3.D2 | 15080 | ? | 497 | 4096 | use_freezer/rom_bank_3 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_3.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | use_freezer/rom_bank_3 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_3_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/rom_bank_3 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_3 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_3 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_3 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM

SRFF_INSTANCE | use_freezer/rom_bank_3.REG | use_freezer/rom_bank_3 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/rom_bank_3.D | 15078 | ? | 497 | 0 | use_freezer/rom_bank_3 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_3.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/rom_bank_3.Q | 15081 | ? | 497 | 0 | use_freezer/rom_bank_3 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_3.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_freezer/rom_bank_4 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_4 | 14691 | ? | 498 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_4.Q | use_freezer/rom_bank_4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/rom_bank_4 | 14691 | ? | 498 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_4.Q | use_freezer/rom_bank_4 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/rom_bank_4.SI | use_freezer/rom_bank_4 | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_4 | 14691 | ? | 498 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_4.Q | use_freezer/rom_bank_4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/rom_bank_4.D1 | 15083 | ? | 498 | 4096 | use_freezer/rom_bank_4 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_4.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/rom_bank_4.D2 | 15084 | ? | 498 | 4096 | use_freezer/rom_bank_4 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_4.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | use_freezer/rom_bank_4 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/rom_bank_4 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_4 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_4 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_4 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM

SRFF_INSTANCE | use_freezer/rom_bank_4.REG | use_freezer/rom_bank_4 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/rom_bank_4.D | 15082 | ? | 498 | 0 | use_freezer/rom_bank_4 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_4.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/rom_bank_4.Q | 15085 | ? | 498 | 0 | use_freezer/rom_bank_4 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_4.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_freezer/rom_bank_5 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_5 | 14692 | ? | 499 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_5.Q | use_freezer/rom_bank_5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/rom_bank_5 | 14692 | ? | 499 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_5.Q | use_freezer/rom_bank_5 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/rom_bank_5.SI | use_freezer/rom_bank_5 | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_5 | 14692 | ? | 499 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_5.Q | use_freezer/rom_bank_5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/rom_bank_5.D1 | 15087 | ? | 499 | 4096 | use_freezer/rom_bank_5 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_5.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/rom_bank_5.D2 | 15088 | ? | 499 | 4096 | use_freezer/rom_bank_5 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_5.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | use_freezer/rom_bank_5 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/rom_bank_5 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_5 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_5 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_5 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM

SRFF_INSTANCE | use_freezer/rom_bank_5.REG | use_freezer/rom_bank_5 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/rom_bank_5.D | 15086 | ? | 499 | 0 | use_freezer/rom_bank_5 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_5.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/rom_bank_5.Q | 15089 | ? | 499 | 0 | use_freezer/rom_bank_5 | NULL | NULL | use_freezer/rom_bank_5.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424312833 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | 14693 | ? | 500 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/use_status_as_ram_address<0>.Q | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM | 14793 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.Q | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | 14693 | ? | 500 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/use_status_as_ram_address<0>.Q | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0>.SI | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | 14693 | ? | 500 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/use_status_as_ram_address<0>.Q | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM | 14793 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.Q | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0>.D1 | 15091 | ? | 500 | 4096 | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | NULL | NULL | use_freezer/use_status_as_ram_address<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0>.D2 | 15092 | ? | 500 | 4096 | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | NULL | NULL | use_freezer/use_status_as_ram_address<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2
SPPTERM | 9 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | IV_FALSE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | IV_FALSE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | IV_FALSE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | IV_FALSE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0>.REG | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0>.D | 15090 | ? | 500 | 0 | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | NULL | NULL | use_freezer/use_status_as_ram_address<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0>.Q | 15093 | ? | 500 | 0 | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | NULL | NULL | use_freezer/use_status_as_ram_address<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_freezer/vector_a2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 19 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | activate_n_sync<1> | 14716 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | activate_n_sync<1>.Q | activate_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$586.UIM | 14794 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$586.Q | $OpTx$FX_SC$586 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/vector_a2 | 14694 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/vector_a2.Q | use_freezer/vector_a2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | use_freezer/vector_a2.EXP | 15463 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/vector_a2.EXP | use_freezer/vector_a2 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/vector_a2.SI | use_freezer/vector_a2 | 0 | 18 | 4
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | activate_n_sync<1> | 14716 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | activate_n_sync<1>.Q | activate_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$586.UIM | 14794 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$586.Q | $OpTx$FX_SC$586 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/vector_a2.D1 | 15095 | ? | 501 | 4096 | use_freezer/vector_a2 | NULL | NULL | use_freezer/vector_a2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/vector_a2.D2 | 15096 | ? | 501 | 4096 | use_freezer/vector_a2 | NULL | NULL | use_freezer/vector_a2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | a_2_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | use_freezer/vector_a2.EXP | 15460 | ? | 565 | 0 | use_freezer/vector_a2 | NULL | NULL | use_freezer/vector_a2.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | use_freezer/vector_a2.CE | 15097 | ? | 502 | 4096 | use_freezer/vector_a2 | NULL | NULL | use_freezer/vector_a2.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 17 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_11_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | IV_FALSE | activate_n_sync<1> | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM

SRFF_INSTANCE | use_freezer/vector_a2.REG | use_freezer/vector_a2 | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/vector_a2.D | 15094 | ? | 501 | 0 | use_freezer/vector_a2 | NULL | NULL | use_freezer/vector_a2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | use_freezer/vector_a2.CE | 15097 | ? | 502 | 4096 | use_freezer/vector_a2 | NULL | NULL | use_freezer/vector_a2.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 17 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_11_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | IV_FALSE | activate_n_sync<1> | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/vector_a2.Q | 15098 | ? | 0 | 0 | use_freezer/vector_a2 | NULL | NULL | use_freezer/vector_a2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_pia/pia_ddrb<2> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<2> | 14695 | ? | 554 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<2>.Q | use_pia/pia_ddrb<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM | 14795 | ? | 559 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N29 | 14660 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N29 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_pia/pia_ddrb<2> | 14695 | ? | 554 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<2>.Q | use_pia/pia_ddrb<2> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_pia/pia_ddrb<2>.SI | use_pia/pia_ddrb<2> | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<2> | 14695 | ? | 554 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<2>.Q | use_pia/pia_ddrb<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM | 14795 | ? | 559 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N29 | 14660 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N29 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_ddrb<2>.D1 | 15100 | ? | 554 | 4096 | use_pia/pia_ddrb<2> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<2>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_ddrb<2>.D2 | 15101 | ? | 554 | 4096 | use_pia/pia_ddrb<2> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<2>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_pia/pia_ddrb<2> | IV_FALSE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | N29 | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_pia/pia_ddrb<2>.REG | use_pia/pia_ddrb<2> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_pia/pia_ddrb<2>.D | 15099 | ? | 554 | 0 | use_pia/pia_ddrb<2> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<2>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_pia/pia_ddrb<2>.Q | 15102 | ? | 554 | 0 | use_pia/pia_ddrb<2> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<2>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_pia/pia_ddrb<3> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<3> | 14696 | ? | 555 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<3>.Q | use_pia/pia_ddrb<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM | 14795 | ? | 559 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N28 | 14662 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N28 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_pia/pia_ddrb<3> | 14696 | ? | 555 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<3>.Q | use_pia/pia_ddrb<3> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_pia/pia_ddrb<3>.SI | use_pia/pia_ddrb<3> | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<3> | 14696 | ? | 555 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<3>.Q | use_pia/pia_ddrb<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM | 14795 | ? | 559 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N28 | 14662 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N28 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_ddrb<3>.D1 | 15104 | ? | 555 | 4096 | use_pia/pia_ddrb<3> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<3>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_ddrb<3>.D2 | 15105 | ? | 555 | 4096 | use_pia/pia_ddrb<3> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<3>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_pia/pia_ddrb<3> | IV_FALSE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | N28 | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_pia/pia_ddrb<3>.REG | use_pia/pia_ddrb<3> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_pia/pia_ddrb<3>.D | 15103 | ? | 555 | 0 | use_pia/pia_ddrb<3> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<3>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_pia/pia_ddrb<3>.Q | 15106 | ? | 555 | 0 | use_pia/pia_ddrb<3> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<3>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_pia/pia_ddrb<4> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<4> | 14697 | ? | 556 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<4>.Q | use_pia/pia_ddrb<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM | 14795 | ? | 559 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N27 | 14664 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N27 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_pia/pia_ddrb<4> | 14697 | ? | 556 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<4>.Q | use_pia/pia_ddrb<4> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_pia/pia_ddrb<4>.SI | use_pia/pia_ddrb<4> | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<4> | 14697 | ? | 556 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<4>.Q | use_pia/pia_ddrb<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM | 14795 | ? | 559 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N27 | 14664 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N27 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_ddrb<4>.D1 | 15108 | ? | 556 | 4096 | use_pia/pia_ddrb<4> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<4>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_ddrb<4>.D2 | 15109 | ? | 556 | 4096 | use_pia/pia_ddrb<4> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<4>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_pia/pia_ddrb<4> | IV_FALSE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | N27 | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_pia/pia_ddrb<4>.REG | use_pia/pia_ddrb<4> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_pia/pia_ddrb<4>.D | 15107 | ? | 556 | 0 | use_pia/pia_ddrb<4> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<4>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_pia/pia_ddrb<4>.Q | 15110 | ? | 556 | 0 | use_pia/pia_ddrb<4> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<4>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_pia/pia_ddrb<5> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<5> | 14698 | ? | 557 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<5>.Q | use_pia/pia_ddrb<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM | 14795 | ? | 559 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N26 | 14666 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N26 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_pia/pia_ddrb<5> | 14698 | ? | 557 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<5>.Q | use_pia/pia_ddrb<5> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_pia/pia_ddrb<5>.SI | use_pia/pia_ddrb<5> | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<5> | 14698 | ? | 557 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<5>.Q | use_pia/pia_ddrb<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM | 14795 | ? | 559 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N26 | 14666 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N26 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_ddrb<5>.D1 | 15112 | ? | 557 | 4096 | use_pia/pia_ddrb<5> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<5>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_ddrb<5>.D2 | 15113 | ? | 557 | 4096 | use_pia/pia_ddrb<5> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<5>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_pia/pia_ddrb<5> | IV_FALSE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | N26 | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_pia/pia_ddrb<5>.REG | use_pia/pia_ddrb<5> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_pia/pia_ddrb<5>.D | 15111 | ? | 557 | 0 | use_pia/pia_ddrb<5> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<5>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_pia/pia_ddrb<5>.Q | 15114 | ? | 557 | 0 | use_pia/pia_ddrb<5> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<5>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_pia/pia_ddrb<6> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<6> | 14699 | ? | 558 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<6>.Q | use_pia/pia_ddrb<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM | 14795 | ? | 559 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N25 | 14719 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N25 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_pia/pia_ddrb<6> | 14699 | ? | 558 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<6>.Q | use_pia/pia_ddrb<6> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_pia/pia_ddrb<6>.SI | use_pia/pia_ddrb<6> | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<6> | 14699 | ? | 558 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<6>.Q | use_pia/pia_ddrb<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM | 14795 | ? | 559 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N25 | 14719 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N25 | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_ddrb<6>.D1 | 15116 | ? | 558 | 4096 | use_pia/pia_ddrb<6> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<6>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_ddrb<6>.D2 | 15117 | ? | 558 | 4096 | use_pia/pia_ddrb<6> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<6>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_pia/pia_ddrb<6> | IV_FALSE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | N25 | IV_TRUE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_pia/pia_ddrb<6>.REG | use_pia/pia_ddrb<6> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_pia/pia_ddrb<6>.D | 15115 | ? | 558 | 0 | use_pia/pia_ddrb<6> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<6>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_pia/pia_ddrb<6>.Q | 15118 | ? | 558 | 0 | use_pia/pia_ddrb<6> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<6>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_pia/pia_ddrb<7> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<7> | 14700 | ? | 559 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<7>.Q | use_pia/pia_ddrb<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM | 14795 | ? | 559 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N24 | 14720 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N24 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_pia/pia_ddrb<7> | 14700 | ? | 559 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<7>.Q | use_pia/pia_ddrb<7> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_pia/pia_ddrb<7>.SI | use_pia/pia_ddrb<7> | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<7> | 14700 | ? | 559 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<7>.Q | use_pia/pia_ddrb<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM | 14795 | ? | 559 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N24 | 14720 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N24 | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_ddrb<7>.D1 | 15120 | ? | 559 | 4096 | use_pia/pia_ddrb<7> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<7>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_ddrb<7>.D2 | 15121 | ? | 559 | 4096 | use_pia/pia_ddrb<7> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<7>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_pia/pia_ddrb<7> | IV_FALSE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | N24 | IV_TRUE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_pia/pia_ddrb<7>.REG | use_pia/pia_ddrb<7> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_pia/pia_ddrb<7>.D | 15119 | ? | 559 | 0 | use_pia/pia_ddrb<7> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<7>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_pia/pia_ddrb<7>.Q | 15122 | ? | 559 | 0 | use_pia/pia_ddrb<7> | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb<7>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_pia/pia_portb<2> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<2> | 14701 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<2>.Q | use_pia/pia_portb<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM | 14796 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N29 | 14660 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N29 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_pia/pia_portb<2> | 14701 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<2>.Q | use_pia/pia_portb<2> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_pia/pia_portb<2>.SI | use_pia/pia_portb<2> | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<2> | 14701 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<2>.Q | use_pia/pia_portb<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM | 14796 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N29 | 14660 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N29 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_portb<2>.D1 | 15124 | ? | 560 | 4096 | use_pia/pia_portb<2> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<2>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_portb<2>.D2 | 15125 | ? | 560 | 4096 | use_pia/pia_portb<2> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<2>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_pia/pia_portb<2> | IV_FALSE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | N29 | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_pia/pia_portb<2>.REG | use_pia/pia_portb<2> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_pia/pia_portb<2>.D | 15123 | ? | 560 | 0 | use_pia/pia_portb<2> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<2>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_pia/pia_portb<2>.Q | 15126 | ? | 560 | 0 | use_pia/pia_portb<2> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<2>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_pia/pia_portb<3> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<3> | 14702 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<3>.Q | use_pia/pia_portb<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM | 14796 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N28 | 14662 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N28 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_pia/pia_portb<3> | 14702 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<3>.Q | use_pia/pia_portb<3> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_pia/pia_portb<3>.SI | use_pia/pia_portb<3> | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<3> | 14702 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<3>.Q | use_pia/pia_portb<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM | 14796 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N28 | 14662 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N28 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_portb<3>.D1 | 15128 | ? | 561 | 4096 | use_pia/pia_portb<3> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<3>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_portb<3>.D2 | 15129 | ? | 561 | 4096 | use_pia/pia_portb<3> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<3>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_pia/pia_portb<3> | IV_FALSE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | N28 | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_pia/pia_portb<3>.REG | use_pia/pia_portb<3> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_pia/pia_portb<3>.D | 15127 | ? | 561 | 0 | use_pia/pia_portb<3> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<3>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_pia/pia_portb<3>.Q | 15130 | ? | 561 | 0 | use_pia/pia_portb<3> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<3>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_pia/pia_portb<4> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<4> | 14703 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<4>.Q | use_pia/pia_portb<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM | 14796 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N27 | 14664 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N27 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_pia/pia_portb<4> | 14703 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<4>.Q | use_pia/pia_portb<4> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_pia/pia_portb<4>.SI | use_pia/pia_portb<4> | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<4> | 14703 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<4>.Q | use_pia/pia_portb<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM | 14796 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N27 | 14664 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N27 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_portb<4>.D1 | 15132 | ? | 562 | 4096 | use_pia/pia_portb<4> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<4>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_portb<4>.D2 | 15133 | ? | 562 | 4096 | use_pia/pia_portb<4> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<4>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_pia/pia_portb<4> | IV_FALSE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | N27 | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_pia/pia_portb<4>.REG | use_pia/pia_portb<4> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_pia/pia_portb<4>.D | 15131 | ? | 562 | 0 | use_pia/pia_portb<4> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<4>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_pia/pia_portb<4>.Q | 15134 | ? | 562 | 0 | use_pia/pia_portb<4> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<4>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_pia/pia_portb<5> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<5> | 14704 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<5>.Q | use_pia/pia_portb<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM | 14796 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N26 | 14666 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N26 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_pia/pia_portb<5> | 14704 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<5>.Q | use_pia/pia_portb<5> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_pia/pia_portb<5>.SI | use_pia/pia_portb<5> | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<5> | 14704 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<5>.Q | use_pia/pia_portb<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM | 14796 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N26 | 14666 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N26 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_portb<5>.D1 | 15136 | ? | 563 | 4096 | use_pia/pia_portb<5> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<5>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_portb<5>.D2 | 15137 | ? | 563 | 4096 | use_pia/pia_portb<5> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<5>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_pia/pia_portb<5> | IV_FALSE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | N26 | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_pia/pia_portb<5>.REG | use_pia/pia_portb<5> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_pia/pia_portb<5>.D | 15135 | ? | 563 | 0 | use_pia/pia_portb<5> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<5>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_pia/pia_portb<5>.Q | 15138 | ? | 563 | 0 | use_pia/pia_portb<5> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<5>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_pia/pia_portb<6> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<6> | 14705 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<6>.Q | use_pia/pia_portb<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM | 14796 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N25 | 14719 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N25 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_pia/pia_portb<6> | 14705 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<6>.Q | use_pia/pia_portb<6> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_pia/pia_portb<6>.SI | use_pia/pia_portb<6> | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<6> | 14705 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<6>.Q | use_pia/pia_portb<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM | 14796 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N25 | 14719 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N25 | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_portb<6>.D1 | 15140 | ? | 564 | 4096 | use_pia/pia_portb<6> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<6>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_portb<6>.D2 | 15141 | ? | 564 | 4096 | use_pia/pia_portb<6> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<6>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_pia/pia_portb<6> | IV_FALSE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | N25 | IV_TRUE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_pia/pia_portb<6>.REG | use_pia/pia_portb<6> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_pia/pia_portb<6>.D | 15139 | ? | 564 | 0 | use_pia/pia_portb<6> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<6>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_pia/pia_portb<6>.Q | 15142 | ? | 564 | 0 | use_pia/pia_portb<6> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<6>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_pia/pia_portb<7> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<7> | 14706 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<7>.Q | use_pia/pia_portb<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM | 14796 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N24 | 14720 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N24 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_pia/pia_portb<7> | 14706 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<7>.Q | use_pia/pia_portb<7> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_pia/pia_portb<7>.SI | use_pia/pia_portb<7> | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<7> | 14706 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<7>.Q | use_pia/pia_portb<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM | 14796 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N24 | 14720 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N24 | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_portb<7>.D1 | 15144 | ? | 565 | 4096 | use_pia/pia_portb<7> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<7>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_portb<7>.D2 | 15145 | ? | 565 | 4096 | use_pia/pia_portb<7> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<7>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_pia/pia_portb<7> | IV_FALSE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | N24 | IV_TRUE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_pia/pia_portb<7>.REG | use_pia/pia_portb<7> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_pia/pia_portb<7>.D | 15143 | ? | 565 | 0 | use_pia/pia_portb<7> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<7>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_pia/pia_portb<7>.Q | 15146 | ? | 565 | 0 | use_pia/pia_portb<7> | NULL | NULL | use_pia/pia_portb<7>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | reset_n_sync<1> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<0> | 14725 | ? | 566 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<0>.Q | reset_n_sync<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | reset_n_sync<1>.SI | reset_n_sync<1> | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<0> | 14725 | ? | 566 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<0>.Q | reset_n_sync<0> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | reset_n_sync<1>.D1 | 15148 | ? | 566 | 4096 | reset_n_sync<1> | NULL | NULL | reset_n_sync<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | reset_n_sync<1>.D2 | 15149 | ? | 566 | 4096 | reset_n_sync<1> | NULL | NULL | reset_n_sync<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | reset_n_sync<0>

SRFF_INSTANCE | reset_n_sync<1>.REG | reset_n_sync<1> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | reset_n_sync<1>.D | 15147 | ? | 566 | 0 | reset_n_sync<1> | NULL | NULL | reset_n_sync<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | reset_n_sync<1>.Q | 15150 | ? | 571 | 0 | reset_n_sync<1> | NULL | NULL | reset_n_sync<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_freezer/state<1> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/state<1> | 14708 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<1>.Q | use_freezer/state<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/state<1>.SI | use_freezer/state<1> | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/state<1>.D1 | 15152 | ? | 567 | 4096 | use_freezer/state<1> | NULL | NULL | use_freezer/state<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/state<1>.D2 | 15153 | ? | 567 | 4096 | use_freezer/state<1> | NULL | NULL | use_freezer/state<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2

SRFF_INSTANCE | use_freezer/state<1>.REG | use_freezer/state<1> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/state<1>.D | 15151 | ? | 567 | 0 | use_freezer/state<1> | NULL | NULL | use_freezer/state<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/state<1>.Q | 15154 | ? | 565 | 0 | use_freezer/state<1> | NULL | NULL | use_freezer/state<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_freezer/state<2> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/state<2> | 14709 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<2>.Q | use_freezer/state<2> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/state<2>.SI | use_freezer/state<2> | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/state<2>.D1 | 15156 | ? | 568 | 4096 | use_freezer/state<2> | NULL | NULL | use_freezer/state<2>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/state<2>.D2 | 15157 | ? | 568 | 4096 | use_freezer/state<2> | NULL | NULL | use_freezer/state<2>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1

SRFF_INSTANCE | use_freezer/state<2>.REG | use_freezer/state<2> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/state<2>.D | 15155 | ? | 568 | 0 | use_freezer/state<2> | NULL | NULL | use_freezer/state<2>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/state<2>.Q | 15158 | ? | 565 | 0 | use_freezer/state<2> | NULL | NULL | use_freezer/state<2>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 19 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM | 14793 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.Q | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$580.UIM | 14797 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$580.Q | $OpTx$FX_DC$580 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<5> | 14678 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<5>.Q | use_cartemu/usdx_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.EXP | 15464 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.EXP | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.SI | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 0 | 18 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM | 14793 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.Q | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$580.UIM | 14797 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$580.Q | $OpTx$FX_DC$580 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<5> | 14678 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<5>.Q | use_cartemu/usdx_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.D1 | 15160 | ? | 515 | 4096 | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | NULL | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.D2 | 15161 | ? | 515 | 4096 | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | NULL | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$580.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.EXP | 15461 | ? | 563 | 0 | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | NULL | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 13 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_bank<5> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.REG | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.D | 15159 | ? | 515 | 0 | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | NULL | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | 15162 | ? | 568 | 0 | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | NULL | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 19 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM | 14793 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.Q | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | activate_n_sync<1> | 14716 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | activate_n_sync<1>.Q | activate_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$586.UIM | 14794 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$586.Q | $OpTx$FX_SC$586 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.SI | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 0 | 18 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM | 14793 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.Q | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | activate_n_sync<1> | 14716 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | activate_n_sync<1>.Q | activate_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$586.UIM | 14794 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$586.Q | $OpTx$FX_SC$586 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.D1 | 15164 | ? | 516 | 4096 | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | NULL | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.D2 | 15165 | ? | 516 | 4096 | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | NULL | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM
SPPTERM | 17 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_11_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | IV_FALSE | activate_n_sync<1> | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM

SRFF_INSTANCE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.REG | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.D | 15163 | ? | 516 | 0 | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | NULL | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | 15166 | ? | 569 | 0 | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | NULL | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_freezer/state<0> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/state<0> | 14712 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<0>.Q | use_freezer/state<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/state<0>.SI | use_freezer/state<0> | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/state<0>.D1 | 15168 | ? | 569 | 4096 | use_freezer/state<0> | NULL | NULL | use_freezer/state<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/state<0>.D2 | 15169 | ? | 569 | 4096 | use_freezer/state<0> | NULL | NULL | use_freezer/state<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3

SRFF_INSTANCE | use_freezer/state<0>.REG | use_freezer/state<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/state<0>.D | 15167 | ? | 569 | 0 | use_freezer/state<0> | NULL | NULL | use_freezer/state<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/state<0>.Q | 15170 | ? | 565 | 0 | use_freezer/state<0> | NULL | NULL | use_freezer/state<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 19 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$580.UIM | 14797 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$580.Q | $OpTx$FX_DC$580 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | activate_n_sync<1> | 14716 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | activate_n_sync<1>.Q | activate_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$586.UIM | 14794 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$586.Q | $OpTx$FX_SC$586 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.SI | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 0 | 18 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 14713 | ? | 567 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$580.UIM | 14797 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$580.Q | $OpTx$FX_DC$580 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 14710 | ? | 568 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd1.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 14711 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd3.Q | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | activate_n_sync<1> | 14716 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | activate_n_sync<1>.Q | activate_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$586.UIM | 14794 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$586.Q | $OpTx$FX_SC$586 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.D1 | 15172 | ? | 517 | 4096 | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | NULL | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.D2 | 15173 | ? | 517 | 4096 | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | NULL | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$580.UIM
SPPTERM | 16 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_11_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | IV_FALSE | activate_n_sync<1> | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM
SPPTERM | 16 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_11_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_FALSE | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | IV_TRUE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | IV_FALSE | activate_n_sync<1> | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$586.UIM

SRFF_INSTANCE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.REG | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.D | 15171 | ? | 517 | 0 | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | NULL | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2short_IBUF/FCLK- | 14628 | ? | 569 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.Q | 15174 | ? | 567 | 0 | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | NULL | NULL | use_freezer/next_state_FSM_FFd2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2short

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | flash_we_n_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | flash_we_n | 14836 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | flash_we_n_IBUF | 14714 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | flash_we_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | activate_n_sync<1> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | activate_n_sync<0> | 14723 | ? | 570 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | activate_n_sync<0>.Q | activate_n_sync<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | activate_n_sync<1> | 14716 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | activate_n_sync<1>.Q | activate_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | activate_n_sync<1>.SI | activate_n_sync<1> | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | activate_n_sync<0> | 14723 | ? | 570 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | activate_n_sync<0>.Q | activate_n_sync<0> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | activate_n_sync<1>.D1 | 15176 | ? | 570 | 4096 | activate_n_sync<1> | NULL | NULL | activate_n_sync<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | activate_n_sync<1>.D2 | 15177 | ? | 570 | 4096 | activate_n_sync<1> | NULL | NULL | activate_n_sync<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | activate_n_sync<0>

SRFF_INSTANCE | activate_n_sync<1>.REG | activate_n_sync<1> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | activate_n_sync<1>.D | 15175 | ? | 570 | 0 | activate_n_sync<1> | NULL | NULL | activate_n_sync<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | activate_n_sync<1>.Q | 15178 | ? | 517 | 0 | activate_n_sync<1> | NULL | NULL | activate_n_sync<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | reset_n_sync<2> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | reset_n_sync<2> | 14717 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<2>.Q | reset_n_sync<2> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | reset_n_sync<2>.SI | reset_n_sync<2> | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | reset_n_sync<2>.D1 | 15180 | ? | 571 | 4096 | reset_n_sync<2> | NULL | NULL | reset_n_sync<2>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | reset_n_sync<2>.D2 | 15181 | ? | 571 | 4096 | reset_n_sync<2> | NULL | NULL | reset_n_sync<2>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | reset_n_sync<1>

SRFF_INSTANCE | reset_n_sync<2>.REG | reset_n_sync<2> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | reset_n_sync<2>.D | 15179 | ? | 571 | 0 | reset_n_sync<2> | NULL | NULL | reset_n_sync<2>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | reset_n_sync<2>.Q | 15182 | ? | 574 | 0 | reset_n_sync<2> | NULL | NULL | reset_n_sync<2>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | oldos_n_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | oldos_n | 14838 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | dualpokey_n_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | dualpokey_n | 14839 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | dualpokey_n_IBUF | 14721 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | dualpokey_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | activate_n_in_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | activate_n_in | 14840 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | activate_n_in_IBUF | 14722 | ? | 572 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | activate_n_in_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | activate_n_sync<0> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | activate_n_in_IBUF | 14722 | ? | 572 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | activate_n_in_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | activate_n_sync<0> | 14723 | ? | 570 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | activate_n_sync<0>.Q | activate_n_sync<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | activate_n_sync<0>.SI | activate_n_sync<0> | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | activate_n_in_IBUF | 14722 | ? | 572 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | activate_n_in_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | activate_n_sync<0>.D1 | 15184 | ? | 572 | 4096 | activate_n_sync<0> | NULL | NULL | activate_n_sync<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | activate_n_sync<0>.D2 | 15185 | ? | 572 | 4096 | activate_n_sync<0> | NULL | NULL | activate_n_sync<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | activate_n_in_IBUF

SRFF_INSTANCE | activate_n_sync<0>.REG | activate_n_sync<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | activate_n_sync<0>.D | 15183 | ? | 572 | 0 | activate_n_sync<0> | NULL | NULL | activate_n_sync<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | activate_n_sync<0>.Q | 15186 | ? | 570 | 0 | activate_n_sync<0> | NULL | NULL | activate_n_sync<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | reset_n_in_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | reset_n_in | 14841 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | reset_n_in_IBUF | 14724 | ? | 573 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | reset_n_in_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | reset_n_sync<0> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_in_IBUF | 14724 | ? | 573 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | reset_n_in_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | reset_n_sync<0> | 14725 | ? | 566 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<0>.Q | reset_n_sync<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | reset_n_sync<0>.SI | reset_n_sync<0> | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_in_IBUF | 14724 | ? | 573 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | reset_n_in_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | reset_n_sync<0>.D1 | 15188 | ? | 573 | 4096 | reset_n_sync<0> | NULL | NULL | reset_n_sync<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | reset_n_sync<0>.D2 | 15189 | ? | 573 | 4096 | reset_n_sync<0> | NULL | NULL | reset_n_sync<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | reset_n_in_IBUF

SRFF_INSTANCE | reset_n_sync<0>.REG | reset_n_sync<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | reset_n_sync<0>.D | 15187 | ? | 573 | 0 | reset_n_sync<0> | NULL | NULL | reset_n_sync<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | reset_n_sync<0>.Q | 15190 | ? | 566 | 0 | reset_n_sync<0> | NULL | NULL | reset_n_sync<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+PrldLow+OptxMapped+Ce | reset_n_sync<3> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2424308737 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<2> | 14717 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<2>.Q | reset_n_sync<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | reset_n_sync<3> | 14726 | ? | 528 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<3>.Q | reset_n_sync<3> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | reset_n_sync<3>.SI | reset_n_sync<3> | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<2> | 14717 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<2>.Q | reset_n_sync<2> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | reset_n_sync<3>.D1 | 15192 | ? | 574 | 4096 | reset_n_sync<3> | NULL | NULL | reset_n_sync<3>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | reset_n_sync<3>.D2 | 15193 | ? | 574 | 4096 | reset_n_sync<3> | NULL | NULL | reset_n_sync<3>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | reset_n_sync<2>

SRFF_INSTANCE | reset_n_sync<3>.REG | reset_n_sync<3> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | reset_n_sync<3>.D | 15191 | ? | 574 | 0 | reset_n_sync<3> | NULL | NULL | reset_n_sync<3>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | phi2_IBUF/FCLK- | 14634 | ? | 574 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | reset_n_sync<3>.Q | 15194 | ? | 528 | 0 | reset_n_sync<3> | NULL | NULL | reset_n_sync<3>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | phi2

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+Inv+OptxMapped | ram0_ce_OBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872513 | 14 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | 14808 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$577.Q | $OpTx$FX_DC$577 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<0> | 14670 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<0>.Q | use_cartemu/oss_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<1> | 14672 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<1>.Q | use_cartemu/oss_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.EXP | 15498 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.EXP | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | ram0_ce_OBUF | 14727 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram0_ce_OBUF.Q | ram0_ce_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | ram0_ce_OBUF.EXP | 15499 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram0_ce_OBUF.EXP | ram0_ce_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | ram0_ce_OBUF.SI | ram0_ce_OBUF | 0 | 14 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | 14808 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$577.Q | $OpTx$FX_DC$577 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<0> | 14670 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<0>.Q | use_cartemu/oss_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<1> | 14672 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<1>.Q | use_cartemu/oss_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.EXP | 15498 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.EXP | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram0_ce_OBUF.D1 | 15196 | ? | 0 | 4096 | ram0_ce_OBUF | NULL | NULL | ram0_ce_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram0_ce_OBUF.D2 | 15197 | ? | 452 | 4096 | ram0_ce_OBUF | NULL | NULL | ram0_ce_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.EXP
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | a_14_IBUF | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | $OpTx$INV$490.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | IV_FALSE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | a_15_IBUF | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | $OpTx$INV$490.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | IV_FALSE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | $OpTx$INV$490.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | IV_FALSE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | ram0_ce_OBUF.EXP | 15487 | ? | 565 | 0 | ram0_ce_OBUF | NULL | NULL | ram0_ce_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1>
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/oss_bank<0> | IV_FALSE | use_cartemu/oss_bank<1>

SRFF_INSTANCE | ram0_ce_OBUF.REG | ram0_ce_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram0_ce_OBUF.D | 15195 | ? | 452 | 0 | ram0_ce_OBUF | NULL | NULL | ram0_ce_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram0_ce_OBUF.Q | 15198 | ? | 452 | 0 | ram0_ce_OBUF | NULL | NULL | ram0_ce_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+Inv+OptxMapped | ram1_ce_OBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872513 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | 14808 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$577.Q | $OpTx$FX_DC$577 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | ram1_ce_OBUF | 14728 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram1_ce_OBUF.Q | ram1_ce_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | ram1_ce_OBUF.SI | ram1_ce_OBUF | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | 14808 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$577.Q | $OpTx$FX_DC$577 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram1_ce_OBUF.D1 | 15200 | ? | 0 | 4096 | ram1_ce_OBUF | NULL | NULL | ram1_ce_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram1_ce_OBUF.D2 | 15201 | ? | 452 | 4096 | ram1_ce_OBUF | NULL | NULL | ram1_ce_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | $OpTx$INV$490.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$577.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_FALSE | oldos_n_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | $OpTx$INV$490.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | ram1_ce_OBUF.REG | ram1_ce_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram1_ce_OBUF.D | 15199 | ? | 452 | 0 | ram1_ce_OBUF | NULL | NULL | ram1_ce_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram1_ce_OBUF.Q | 15202 | ? | 452 | 0 | ram1_ce_OBUF | NULL | NULL | ram1_ce_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+OptxMapped | ram_a_4_OBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872257 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | 14693 | ? | 500 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/use_status_as_ram_address<0>.Q | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/vector_a2 | 14694 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/vector_a2.Q | use_freezer/vector_a2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.EXP | 15477 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.EXP | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | ram_a_4_OBUF | 14729 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_a_4_OBUF.Q | ram_a_4_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | ram_a_4_OBUF.SI | ram_a_4_OBUF | 0 | 9 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | 14693 | ? | 500 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/use_status_as_ram_address<0>.Q | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/vector_a2 | 14694 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/vector_a2.Q | use_freezer/vector_a2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.EXP | 15477 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.EXP | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram_a_4_OBUF.D1 | 15204 | ? | 0 | 4096 | ram_a_4_OBUF | NULL | NULL | ram_a_4_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram_a_4_OBUF.D2 | 15205 | ? | 0 | 4096 | ram_a_4_OBUF | NULL | NULL | ram_a_4_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | IV_TRUE | use_freezer/vector_a2 | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | ram_a_4_OBUF.REG | ram_a_4_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram_a_4_OBUF.D | 15203 | ? | 0 | 0 | ram_a_4_OBUF | NULL | NULL | ram_a_4_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram_a_4_OBUF.Q | 15206 | ? | 0 | 0 | ram_a_4_OBUF | NULL | NULL | ram_a_4_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+OptxMapped | ram_a_5_OBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872257 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | 14693 | ? | 500 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/use_status_as_ram_address<0>.Q | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dualpokey_n_IBUF | 14721 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | dualpokey_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram_a_6_OBUF.EXP | 15478 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_a_6_OBUF.EXP | ram_a_6_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | ram_a_5_OBUF | 14730 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_a_5_OBUF.Q | ram_a_5_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | ram_a_5_OBUF.SI | ram_a_5_OBUF | 0 | 9 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | 14693 | ? | 500 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/use_status_as_ram_address<0>.Q | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dualpokey_n_IBUF | 14721 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | dualpokey_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram_a_6_OBUF.EXP | 15478 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_a_6_OBUF.EXP | ram_a_6_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram_a_5_OBUF.D1 | 15208 | ? | 0 | 4096 | ram_a_5_OBUF | NULL | NULL | ram_a_5_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram_a_5_OBUF.D2 | 15209 | ? | 0 | 4096 | ram_a_5_OBUF | NULL | NULL | ram_a_5_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram_a_6_OBUF.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | IV_FALSE | dualpokey_n_IBUF | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | ram_a_5_OBUF.REG | ram_a_5_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram_a_5_OBUF.D | 15207 | ? | 0 | 0 | ram_a_5_OBUF | NULL | NULL | ram_a_5_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram_a_5_OBUF.Q | 15210 | ? | 0 | 0 | ram_a_5_OBUF | NULL | NULL | ram_a_5_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+OptxMapped | ram_a_6_OBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872257 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | ram_a_6_OBUF | 14731 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_a_6_OBUF.Q | ram_a_6_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | ram_a_6_OBUF.EXP | 15478 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_a_6_OBUF.EXP | ram_a_6_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | ram_a_6_OBUF.SI | ram_a_6_OBUF | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram_a_6_OBUF.D1 | 15212 | ? | 0 | 4096 | ram_a_6_OBUF | NULL | NULL | ram_a_6_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram_a_6_OBUF.D2 | 15213 | ? | 0 | 4096 | ram_a_6_OBUF | NULL | NULL | ram_a_6_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_FALSE | oldos_n_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | ram_a_6_OBUF.EXP | 15470 | ? | 0 | 0 | ram_a_6_OBUF | NULL | NULL | ram_a_6_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_FALSE | oldos_n_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | ram_a_6_OBUF.REG | ram_a_6_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram_a_6_OBUF.D | 15211 | ? | 0 | 0 | ram_a_6_OBUF | NULL | NULL | ram_a_6_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram_a_6_OBUF.Q | 15214 | ? | 0 | 0 | ram_a_6_OBUF | NULL | NULL | ram_a_6_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+OptxMapped | ram_a_7_OBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872257 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | ram_a_7_OBUF | 14732 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_a_7_OBUF.Q | ram_a_7_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | ram_a_7_OBUF.SI | ram_a_7_OBUF | 0 | 9 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram_a_7_OBUF.D1 | 15216 | ? | 0 | 4096 | ram_a_7_OBUF | NULL | NULL | ram_a_7_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram_a_7_OBUF.D2 | 15217 | ? | 0 | 4096 | ram_a_7_OBUF | NULL | NULL | ram_a_7_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | oldos_n_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | ram_a_7_OBUF.REG | ram_a_7_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram_a_7_OBUF.D | 15215 | ? | 0 | 0 | ram_a_7_OBUF | NULL | NULL | ram_a_7_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram_a_7_OBUF.Q | 15218 | ? | 0 | 0 | ram_a_7_OBUF | NULL | NULL | ram_a_7_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+OptxMapped | ram_rom_a_12_OBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872257 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$591.UIM | 14811 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$591.Q | $OpTx$FX_SC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$522.UIM | 14792 | ? | 480 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$522.Q | $OpTx$FX_DC$522 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$601.EXP | 15500 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$601.EXP | $OpTx$FX_DC$601 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram_rom_a_13_OBUF.EXP | 15501 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_13_OBUF.EXP | ram_rom_a_13_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | ram_rom_a_12_OBUF | 14733 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_12_OBUF.Q | ram_rom_a_12_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | ram_rom_a_12_OBUF.SI | ram_rom_a_12_OBUF | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$591.UIM | 14811 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$591.Q | $OpTx$FX_SC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$522.UIM | 14792 | ? | 480 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$522.Q | $OpTx$FX_DC$522 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$601.EXP | 15500 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$601.EXP | $OpTx$FX_DC$601 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram_rom_a_13_OBUF.EXP | 15501 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_13_OBUF.EXP | ram_rom_a_13_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram_rom_a_12_OBUF.D1 | 15220 | ? | 0 | 4096 | ram_rom_a_12_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_12_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram_rom_a_12_OBUF.D2 | 15221 | ? | 0 | 4096 | ram_rom_a_12_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_12_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$601.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram_rom_a_13_OBUF.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$591.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_menu | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$522.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | ram_rom_a_12_OBUF.REG | ram_rom_a_12_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram_rom_a_12_OBUF.D | 15219 | ? | 0 | 0 | ram_rom_a_12_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_12_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram_rom_a_12_OBUF.Q | 15222 | ? | 0 | 0 | ram_rom_a_12_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_12_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+OptxMapped | ram_rom_a_13_OBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872257 | 16 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$538.UIM | 14813 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$538.Q | $OpTx$FX_DC$538 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$608.UIM | 14812 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$608.Q | $OpTx$FX_DC$608 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<0> | 14670 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<0>.Q | use_cartemu/oss_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$522.UIM | 14792 | ? | 480 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$522.Q | $OpTx$FX_DC$522 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.EXP | 15502 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.EXP | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | ram_rom_a_13_OBUF | 14734 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_13_OBUF.Q | ram_rom_a_13_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | ram_rom_a_13_OBUF.EXP | 15501 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_13_OBUF.EXP | ram_rom_a_13_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | ram_rom_a_13_OBUF.SI | ram_rom_a_13_OBUF | 0 | 16 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$538.UIM | 14813 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$538.Q | $OpTx$FX_DC$538 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$608.UIM | 14812 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$608.Q | $OpTx$FX_DC$608 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<0> | 14670 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<0>.Q | use_cartemu/oss_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$522.UIM | 14792 | ? | 480 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$522.Q | $OpTx$FX_DC$522 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.EXP | 15502 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.EXP | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram_rom_a_13_OBUF.D1 | 15224 | ? | 0 | 4096 | ram_rom_a_13_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_13_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram_rom_a_13_OBUF.D2 | 15225 | ? | 0 | 4096 | ram_rom_a_13_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_13_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$538.UIM
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$608.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | ram_rom_a_13_OBUF.EXP | 15489 | ? | 0 | 0 | ram_rom_a_13_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_13_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | oldos_n_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_TRUE | use_cartemu/oss_bank<0> | IV_FALSE | a_12_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$522.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | ram_rom_a_13_OBUF.REG | ram_rom_a_13_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram_rom_a_13_OBUF.D | 15223 | ? | 0 | 0 | ram_rom_a_13_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_13_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram_rom_a_13_OBUF.Q | 15226 | ? | 0 | 0 | ram_rom_a_13_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_13_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+OptxMapped | ram_rom_a_14_OBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872257 | 17 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$538.UIM | 14813 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$538.Q | $OpTx$FX_DC$538 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$571.UIM | 14805 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$571.Q | $OpTx$FX_DC$571 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<2> | 14695 | ? | 554 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<2>.Q | use_pia/pia_ddrb<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | flash_we_n_IBUF | 14714 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | flash_we_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cartemu_enable_n_IBUF | 14715 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | cartemu_enable_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$522.EXP | 15504 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$522.EXP | $OpTx$FX_DC$522 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | ram_rom_a_14_OBUF | 14735 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_14_OBUF.Q | ram_rom_a_14_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | ram_rom_a_14_OBUF.EXP | 15503 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_14_OBUF.EXP | ram_rom_a_14_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | ram_rom_a_14_OBUF.SI | ram_rom_a_14_OBUF | 0 | 17 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$538.UIM | 14813 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$538.Q | $OpTx$FX_DC$538 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$571.UIM | 14805 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$571.Q | $OpTx$FX_DC$571 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<2> | 14695 | ? | 554 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<2>.Q | use_pia/pia_ddrb<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | flash_we_n_IBUF | 14714 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | flash_we_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cartemu_enable_n_IBUF | 14715 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | cartemu_enable_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$522.EXP | 15504 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$522.EXP | $OpTx$FX_DC$522 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram_rom_a_14_OBUF.D1 | 15228 | ? | 0 | 4096 | ram_rom_a_14_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_14_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram_rom_a_14_OBUF.D2 | 15229 | ? | 0 | 4096 | ram_rom_a_14_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_14_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$538.UIM
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$522.EXP
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | use_pia/pia_ddrb<2> | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$571.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | ram_rom_a_14_OBUF.EXP | 15491 | ? | 565 | 0 | ram_rom_a_14_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_14_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 9 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | flash_we_n_IBUF
SPPTERM | 9 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | cartemu_enable_n_IBUF

SRFF_INSTANCE | ram_rom_a_14_OBUF.REG | ram_rom_a_14_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram_rom_a_14_OBUF.D | 15227 | ? | 0 | 0 | ram_rom_a_14_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_14_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram_rom_a_14_OBUF.Q | 15230 | ? | 0 | 0 | ram_rom_a_14_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_14_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+OptxMapped | ram_rom_a_15_OBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872257 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$538.UIM | 14813 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$538.Q | $OpTx$FX_DC$538 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.UIM | 14803 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.Q | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<3> | 14696 | ? | 555 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<3>.Q | use_pia/pia_ddrb<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<3> | 14702 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<3>.Q | use_pia/pia_portb<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_3 | 14685 | ? | 492 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_3.Q | use_freezer/ram_bank_3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$591.EXP | 15473 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$591.EXP | $OpTx$FX_SC$591 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | ram_rom_a_15_OBUF | 14736 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_15_OBUF.Q | ram_rom_a_15_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | ram_rom_a_15_OBUF.SI | ram_rom_a_15_OBUF | 0 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$538.UIM | 14813 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$538.Q | $OpTx$FX_DC$538 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.UIM | 14803 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.Q | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<3> | 14696 | ? | 555 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<3>.Q | use_pia/pia_ddrb<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<3> | 14702 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<3>.Q | use_pia/pia_portb<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_3 | 14685 | ? | 492 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_3.Q | use_freezer/ram_bank_3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$591.EXP | 15473 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$591.EXP | $OpTx$FX_SC$591 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram_rom_a_15_OBUF.D1 | 15232 | ? | 0 | 4096 | ram_rom_a_15_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_15_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram_rom_a_15_OBUF.D2 | 15233 | ? | 0 | 4096 | ram_rom_a_15_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_15_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$538.UIM
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$591.EXP
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | use_pia/pia_ddrb<3> | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_pia/pia_portb<3> | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/ram_bank_3 | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | ram_rom_a_15_OBUF.REG | ram_rom_a_15_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram_rom_a_15_OBUF.D | 15231 | ? | 0 | 0 | ram_rom_a_15_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_15_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram_rom_a_15_OBUF.Q | 15234 | ? | 0 | 0 | ram_rom_a_15_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_15_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+OptxMapped | ram_rom_a_16_OBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872257 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$538.UIM | 14813 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$538.Q | $OpTx$FX_DC$538 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.UIM | 14804 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.Q | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<5> | 14698 | ? | 557 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<5>.Q | use_pia/pia_ddrb<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_4 | 14691 | ? | 498 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_4.Q | use_freezer/rom_bank_4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.EXP | 15474 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.EXP | $OpTx$FX_DC$521 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | ram_rom_a_16_OBUF | 14737 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_16_OBUF.Q | ram_rom_a_16_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | ram_rom_a_16_OBUF.EXP | 15475 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_16_OBUF.EXP | ram_rom_a_16_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | ram_rom_a_16_OBUF.SI | ram_rom_a_16_OBUF | 0 | 13 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$538.UIM | 14813 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$538.Q | $OpTx$FX_DC$538 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.UIM | 14804 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.Q | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<5> | 14698 | ? | 557 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<5>.Q | use_pia/pia_ddrb<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_4 | 14691 | ? | 498 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_4.Q | use_freezer/rom_bank_4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.EXP | 15474 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.EXP | $OpTx$FX_DC$521 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram_rom_a_16_OBUF.D1 | 15236 | ? | 0 | 4096 | ram_rom_a_16_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_16_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram_rom_a_16_OBUF.D2 | 15237 | ? | 0 | 4096 | ram_rom_a_16_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_16_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$538.UIM
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.EXP
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | use_pia/pia_ddrb<5> | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | ram_rom_a_16_OBUF.EXP | 15467 | ? | 0 | 0 | ram_rom_a_16_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_16_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_4 | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_FALSE | oldos_n_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | ram_rom_a_16_OBUF.REG | ram_rom_a_16_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram_rom_a_16_OBUF.D | 15235 | ? | 0 | 0 | ram_rom_a_16_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_16_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram_rom_a_16_OBUF.Q | 15238 | ? | 0 | 0 | ram_rom_a_16_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_16_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+OptxMapped | ram_rom_a_17_OBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872257 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$591.UIM | 14811 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$591.Q | $OpTx$FX_SC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.UIM | 14806 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.Q | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<6> | 14699 | ? | 558 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<6>.Q | use_pia/pia_ddrb<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<6> | 14705 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<6>.Q | use_pia/pia_portb<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram_rom_a_16_OBUF.EXP | 15475 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_16_OBUF.EXP | ram_rom_a_16_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | ram_rom_a_17_OBUF | 14738 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_17_OBUF.Q | ram_rom_a_17_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | ram_rom_a_17_OBUF.SI | ram_rom_a_17_OBUF | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$591.UIM | 14811 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$591.Q | $OpTx$FX_SC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.UIM | 14806 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.Q | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<6> | 14699 | ? | 558 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<6>.Q | use_pia/pia_ddrb<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<6> | 14705 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<6>.Q | use_pia/pia_portb<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram_rom_a_16_OBUF.EXP | 15475 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_16_OBUF.EXP | ram_rom_a_16_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram_rom_a_17_OBUF.D1 | 15240 | ? | 0 | 4096 | ram_rom_a_17_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_17_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram_rom_a_17_OBUF.D2 | 15241 | ? | 0 | 4096 | ram_rom_a_17_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_17_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram_rom_a_16_OBUF.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$591.UIM
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | use_pia/pia_ddrb<6> | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_pia/pia_portb<6> | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | ram_rom_a_17_OBUF.REG | ram_rom_a_17_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram_rom_a_17_OBUF.D | 15239 | ? | 0 | 0 | ram_rom_a_17_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_17_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram_rom_a_17_OBUF.Q | 15242 | ? | 0 | 0 | ram_rom_a_17_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_17_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+OptxMapped | ram_rom_a_18_OBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872257 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$591.UIM | 14811 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$591.Q | $OpTx$FX_SC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$540.UIM | 14807 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$540.Q | $OpTx$FX_DC$540 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<7> | 14700 | ? | 559 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<7>.Q | use_pia/pia_ddrb<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<7> | 14706 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<7>.Q | use_pia/pia_portb<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.EXP | 15476 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.EXP | $OpTx$FX_DC$499 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | ram_rom_a_18_OBUF | 14739 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_18_OBUF.Q | ram_rom_a_18_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | ram_rom_a_18_OBUF.SI | ram_rom_a_18_OBUF | 0 | 9 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$591.UIM | 14811 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$591.Q | $OpTx$FX_SC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$540.UIM | 14807 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$540.Q | $OpTx$FX_DC$540 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<7> | 14700 | ? | 559 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<7>.Q | use_pia/pia_ddrb<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<7> | 14706 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<7>.Q | use_pia/pia_portb<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.EXP | 15476 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.EXP | $OpTx$FX_DC$499 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram_rom_a_18_OBUF.D1 | 15244 | ? | 0 | 4096 | ram_rom_a_18_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_18_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram_rom_a_18_OBUF.D2 | 15245 | ? | 0 | 4096 | ram_rom_a_18_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_18_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$591.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | use_pia/pia_ddrb<7> | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_pia/pia_portb<7> | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$540.UIM

SRFF_INSTANCE | ram_rom_a_18_OBUF.REG | ram_rom_a_18_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram_rom_a_18_OBUF.D | 15243 | ? | 0 | 0 | ram_rom_a_18_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_18_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram_rom_a_18_OBUF.Q | 15246 | ? | 0 | 0 | ram_rom_a_18_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_a_18_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+Inv+OptxMapped | ram_rom_oe_OBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872513 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | 14808 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$577.Q | $OpTx$FX_DC$577 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | ram_rom_oe_OBUF | 14740 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_oe_OBUF.Q | ram_rom_oe_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | ram_rom_oe_OBUF.EXP | 15495 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_oe_OBUF.EXP | ram_rom_oe_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | ram_rom_oe_OBUF.SI | ram_rom_oe_OBUF | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | 14808 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$577.Q | $OpTx$FX_DC$577 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram_rom_oe_OBUF.D1 | 15248 | ? | 0 | 4096 | ram_rom_oe_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_oe_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram_rom_oe_OBUF.D2 | 15249 | ? | 452 | 4096 | ram_rom_oe_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_oe_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | phi2_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | ram_rom_oe_OBUF.EXP | 15483 | ? | 452 | 0 | ram_rom_oe_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_oe_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | a_15_IBUF | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$INV$490.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | IV_FALSE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$INV$490.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | IV_FALSE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_TRUE | oldos_n_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$INV$490.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | IV_FALSE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | ram_rom_oe_OBUF.REG | ram_rom_oe_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram_rom_oe_OBUF.D | 15247 | ? | 452 | 0 | ram_rom_oe_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_oe_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram_rom_oe_OBUF.Q | 15250 | ? | 452 | 0 | ram_rom_oe_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_oe_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+Inv+OptxMapped | ram_rom_we_OBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872513 | 14 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<1> | 14708 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<1>.Q | use_freezer/state<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<2> | 14709 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<2>.Q | use_freezer/state<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<0> | 14712 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<0>.Q | use_freezer/state<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP16_.EXP | 15493 | ? | 451 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP16_.EXP | EXP16_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | ram_rom_we_OBUF | 14741 | ? | 451 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_we_OBUF.Q | ram_rom_we_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | ram_rom_we_OBUF.EXP | 15494 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_we_OBUF.EXP | ram_rom_we_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | ram_rom_we_OBUF.SI | ram_rom_we_OBUF | 0 | 14 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<1> | 14708 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<1>.Q | use_freezer/state<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<2> | 14709 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<2>.Q | use_freezer/state<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<0> | 14712 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<0>.Q | use_freezer/state<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP16_.EXP | 15493 | ? | 451 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP16_.EXP | EXP16_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram_rom_we_OBUF.D1 | 15252 | ? | 0 | 4096 | ram_rom_we_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_we_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram_rom_we_OBUF.D2 | 15253 | ? | 451 | 4096 | ram_rom_we_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_we_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP16_.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | ram_rom_we_OBUF.EXP | 15482 | ? | 0 | 0 | ram_rom_we_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_we_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_FALSE | oldos_n_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | a_14_IBUF | IV_FALSE | a_15_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/state<1> | IV_FALSE | use_freezer/state<2> | IV_FALSE | use_freezer/state<0>
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | a_14_IBUF | IV_FALSE | a_15_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/state<1> | IV_TRUE | use_freezer/state<2> | IV_FALSE | use_freezer/state<0>
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/state<1> | IV_TRUE | use_freezer/state<2>
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/state<1> | IV_FALSE | use_freezer/state<2> | IV_FALSE | use_freezer/state<0>

SRFF_INSTANCE | ram_rom_we_OBUF.REG | ram_rom_we_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram_rom_we_OBUF.D | 15251 | ? | 451 | 0 | ram_rom_we_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_we_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram_rom_we_OBUF.Q | 15254 | ? | 451 | 0 | ram_rom_we_OBUF | NULL | NULL | ram_rom_we_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+Inv+OptxMapped | rom0_ce_OBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872513 | 17 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | 14808 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$577.Q | $OpTx$FX_DC$577 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_enable | 14637 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_enable.Q | use_cartemu/cfg_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.UIM | 14802 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.Q | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram_rom_oe_OBUF.EXP | 15495 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_oe_OBUF.EXP | ram_rom_oe_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | rom0_ce_OBUF | 14742 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | rom0_ce_OBUF.Q | rom0_ce_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | rom0_ce_OBUF.EXP | 15496 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | rom0_ce_OBUF.EXP | rom0_ce_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | rom0_ce_OBUF.SI | rom0_ce_OBUF | 0 | 17 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | 14808 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$577.Q | $OpTx$FX_DC$577 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_enable | 14637 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_enable.Q | use_cartemu/cfg_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.UIM | 14802 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.Q | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram_rom_oe_OBUF.EXP | 15495 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_oe_OBUF.EXP | ram_rom_oe_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | rom0_ce_OBUF.D1 | 15256 | ? | 0 | 4096 | rom0_ce_OBUF | NULL | NULL | rom0_ce_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | rom0_ce_OBUF.D2 | 15257 | ? | 452 | 4096 | rom0_ce_OBUF | NULL | NULL | rom0_ce_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram_rom_oe_OBUF.EXP
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | a_14_IBUF | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$INV$490.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | IV_FALSE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | rom0_ce_OBUF.EXP | 15484 | ? | 0 | 0 | rom0_ce_OBUF | NULL | NULL | rom0_ce_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_enable | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.UIM
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.UIM
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_enable | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_enable | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | rom0_ce_OBUF.REG | rom0_ce_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | rom0_ce_OBUF.D | 15255 | ? | 452 | 0 | rom0_ce_OBUF | NULL | NULL | rom0_ce_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | rom0_ce_OBUF.Q | 15258 | ? | 452 | 0 | rom0_ce_OBUF | NULL | NULL | rom0_ce_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+Inv+OptxMapped | rom1_ce_OBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155872513 | 21 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | 14808 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$577.Q | $OpTx$FX_DC$577 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<1> | 14708 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<1>.Q | use_freezer/state<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<2> | 14709 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<2>.Q | use_freezer/state<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<0> | 14712 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<0>.Q | use_freezer/state<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$538.EXP | 15479 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$538.EXP | $OpTx$FX_DC$538 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | rom1_ce_OBUF | 14743 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | rom1_ce_OBUF.Q | rom1_ce_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | rom1_ce_OBUF.EXP | 15480 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | rom1_ce_OBUF.EXP | rom1_ce_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | rom1_ce_OBUF.SI | rom1_ce_OBUF | 0 | 21 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | 14808 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$577.Q | $OpTx$FX_DC$577 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<1> | 14708 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<1>.Q | use_freezer/state<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<2> | 14709 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<2>.Q | use_freezer/state<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<0> | 14712 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<0>.Q | use_freezer/state<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$538.EXP | 15479 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$538.EXP | $OpTx$FX_DC$538 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | rom1_ce_OBUF.D1 | 15260 | ? | 0 | 4096 | rom1_ce_OBUF | NULL | NULL | rom1_ce_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | rom1_ce_OBUF.D2 | 15261 | ? | 452 | 4096 | rom1_ce_OBUF | NULL | NULL | rom1_ce_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$538.EXP
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$INV$490.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$577.UIM
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$INV$490.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_FALSE | oldos_n_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | rom1_ce_OBUF.EXP | 15472 | ? | 565 | 0 | rom1_ce_OBUF | NULL | NULL | rom1_ce_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/state<1> | IV_FALSE | use_freezer/state<2> | IV_FALSE | use_freezer/state<0>

SRFF_INSTANCE | rom1_ce_OBUF.REG | rom1_ce_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | rom1_ce_OBUF.D | 15259 | ? | 452 | 0 | rom1_ce_OBUF | NULL | NULL | rom1_ce_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | rom1_ce_OBUF.Q | 15262 | ? | 452 | 0 | rom1_ce_OBUF | NULL | NULL | rom1_ce_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+FbkInv+PinTrst+Merge+OptxMapped | N0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2155923457 | 6 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N0/N0_TRST.UIM | 14814 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | N0/N0_TRST.Q | N0/N0_TRST | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | N0$Q | 14744 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | N0.Q | N0 | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | N0.EXP | 15510 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | N0.EXP | N0 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | N0$OE | 14745 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | N0.BUFOE.OUT | N0 | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | N0.SI | N0 | 0 | 6 | 4
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N0/N0_TRST.UIM | 14814 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | N0/N0_TRST.Q | N0/N0_TRST | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | N0.D1 | 15264 | ? | 0 | 4096 | N0 | NULL | NULL | N0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | N0.D2 | 15265 | ? | 0 | 4096 | N0 | NULL | NULL | N0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | N0.TRST | 15267 | ? | 0 | 4096 | N0 | NULL | NULL | N0.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | N0/N0_TRST.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | N0.EXP | 15507 | ? | 0 | 0 | N0 | NULL | NULL | N0.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_TRUE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | N0.REG | N0 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | N0.D | 15263 | ? | 0 | 0 | N0 | NULL | NULL | N0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | N0.Q | 15268 | ? | 0 | 0 | N0 | NULL | NULL | N0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | N0.BUFOE | N0 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | N0.TRST | 15267 | ? | 0 | 4096 | N0 | NULL | NULL | N0.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | N0/N0_TRST.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | N0.BUFOE.OUT | 15266 | ? | 0 | 0 | N0 | NULL | NULL | N0.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | d<0> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | merged_out_dout<0> | 14611 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<0>.Q | merged_out_dout<0> | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | merged_out_dout<0>$OE | 14612 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<0>.BUFOE.OUT | merged_out_dout<0> | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | d<0> | 14746 | PIPO | 546 | 64 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | d<0> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | d<5> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | merged_out_dout<5> | 14613 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<5>.Q | merged_out_dout<5> | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | merged_out_dout<5>$OE | 14614 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<5>.BUFOE.OUT | merged_out_dout<5> | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | d<5> | 14747 | PIPO | 563 | 64 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | d<5> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | d<1> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | merged_out_dout<1> | 14615 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<1>.Q | merged_out_dout<1> | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | merged_out_dout<1>$OE | 14616 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<1>.BUFOE.OUT | merged_out_dout<1> | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | d<1> | 14748 | PIPO | 547 | 64 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | d<1> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | d<2> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | merged_out_dout<2> | 14617 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<2>.Q | merged_out_dout<2> | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | merged_out_dout<2>$OE | 14618 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<2>.BUFOE.OUT | merged_out_dout<2> | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | d<2> | 14749 | PIPO | 560 | 64 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | d<2> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | d<3> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | merged_out_dout<3> | 14619 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<3>.Q | merged_out_dout<3> | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | merged_out_dout<3>$OE | 14620 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<3>.BUFOE.OUT | merged_out_dout<3> | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | d<3> | 14750 | PIPO | 561 | 64 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | d<3> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | d<4> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | merged_out_dout<4> | 14621 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<4>.Q | merged_out_dout<4> | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | merged_out_dout<4>$OE | 14622 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<4>.BUFOE.OUT | merged_out_dout<4> | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | d<4> | 14751 | PIPO | 562 | 64 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | d<4> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | d<6> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | merged_out_dout<6> | 14623 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<6>.Q | merged_out_dout<6> | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | merged_out_dout<6>$OE | 14624 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<6>.BUFOE.OUT | merged_out_dout<6> | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | d<6> | 14752 | PIPO | 564 | 64 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | d<6> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | d<7> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | merged_out_dout<7> | 14625 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<7>.Q | merged_out_dout<7> | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | merged_out_dout<7>$OE | 14626 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout<7>.BUFOE.OUT | merged_out_dout<7> | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | d<7> | 14753 | PIPO | 565 | 64 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | d<7> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | ram0_ce | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | ram0_ce_OBUF | 14727 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram0_ce_OBUF.Q | ram0_ce_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | ram0_ce | 14754 | PO | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | ram0_ce | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | ram1_ce | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | ram1_ce_OBUF | 14728 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram1_ce_OBUF.Q | ram1_ce_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | ram1_ce | 14755 | PO | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | ram1_ce | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | ram_a<4> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | ram_a_4_OBUF | 14729 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_a_4_OBUF.Q | ram_a_4_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | ram_a<4> | 14756 | PO | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | ram_a<4> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | ram_a<5> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | ram_a_5_OBUF | 14730 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_a_5_OBUF.Q | ram_a_5_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | ram_a<5> | 14757 | PO | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | ram_a<5> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | ram_a<6> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | ram_a_6_OBUF | 14731 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_a_6_OBUF.Q | ram_a_6_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | ram_a<6> | 14758 | PO | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | ram_a<6> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | ram_a<7> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | ram_a_7_OBUF | 14732 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_a_7_OBUF.Q | ram_a_7_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | ram_a<7> | 14759 | PO | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | ram_a<7> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | ram_rom_a<12> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | ram_rom_a_12_OBUF | 14733 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_12_OBUF.Q | ram_rom_a_12_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | ram_rom_a<12> | 14760 | PO | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | ram_rom_a<12> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | ram_rom_a<13> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | ram_rom_a_13_OBUF | 14734 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_13_OBUF.Q | ram_rom_a_13_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | ram_rom_a<13> | 14761 | PO | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | ram_rom_a<13> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | ram_rom_a<14> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | ram_rom_a_14_OBUF | 14735 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_14_OBUF.Q | ram_rom_a_14_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | ram_rom_a<14> | 14762 | PO | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | ram_rom_a<14> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | ram_rom_a<15> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | ram_rom_a_15_OBUF | 14736 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_15_OBUF.Q | ram_rom_a_15_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | ram_rom_a<15> | 14763 | PO | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | ram_rom_a<15> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | ram_rom_a<16> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | ram_rom_a_16_OBUF | 14737 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_16_OBUF.Q | ram_rom_a_16_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | ram_rom_a<16> | 14764 | PO | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | ram_rom_a<16> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | ram_rom_a<17> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | ram_rom_a_17_OBUF | 14738 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_17_OBUF.Q | ram_rom_a_17_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | ram_rom_a<17> | 14765 | PO | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | ram_rom_a<17> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | ram_rom_a<18> | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | ram_rom_a_18_OBUF | 14739 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_18_OBUF.Q | ram_rom_a_18_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | ram_rom_a<18> | 14766 | PO | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | ram_rom_a<18> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | ram_rom_oe | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | ram_rom_oe_OBUF | 14740 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_oe_OBUF.Q | ram_rom_oe_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | ram_rom_oe | 14767 | PO | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | ram_rom_oe | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | ram_rom_we | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | ram_rom_we_OBUF | 14741 | ? | 451 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_we_OBUF.Q | ram_rom_we_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | ram_rom_we | 14768 | PO | 451 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | ram_rom_we | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | rom0_ce | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | rom0_ce_OBUF | 14742 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | rom0_ce_OBUF.Q | rom0_ce_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | rom0_ce | 14769 | PO | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rom0_ce | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | rom1_ce | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | rom1_ce_OBUF | 14743 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | rom1_ce_OBUF.Q | rom1_ce_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | rom1_ce | 14770 | PO | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rom1_ce | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | refresh | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 6 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | N0$Q | 14744 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | N0.Q | N0 | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | N0$OE | 14745 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | N0.BUFOE.OUT | N0 | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | refresh | 14771 | PO | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | refresh | 0 | 6 | OI_OUT

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | extsel_in_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | extsel_in | 14842 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | extsel_in_IBUF | 14772 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | extsel_in_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | irq_in_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | irq_in | 14843 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | irq_in_IBUF | 14773 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | irq_in_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | mpd_in_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | mpd_in | 14844 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | mpd_in_IBUF | 14774 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | mpd_in_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nc_adr<1>_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nc_adr<1> | 14845 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nc_adr<1>_IBUF | 14775 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nc_adr<1>_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nc_adr<2>_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nc_adr<2> | 14846 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nc_adr<2>_IBUF | 14776 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nc_adr<2>_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nc_adr<3>_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nc_adr<3> | 14847 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nc_adr<3>_IBUF | 14777 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nc_adr<3>_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nc_adr<4>_IBUF | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 1040 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nc_adr<4> | 14848 | PI | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nc_adr<4>_IBUF | 14778 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nc_adr<4>_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 16 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_0 | 14687 | ? | 494 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_0.Q | use_freezer/rom_bank_0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_1 | 14683 | ? | 490 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_1.Q | use_freezer/ram_bank_1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<0> | 14645 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<0>.Q | use_cartemu/cfg_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.UIM | 14802 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.Q | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$522.UIM | 14792 | ? | 480 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$522.Q | $OpTx$FX_DC$522 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<1> | 14672 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<1>.Q | use_cartemu/oss_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram_rom_a_14_OBUF.EXP | 15503 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_14_OBUF.EXP | ram_rom_a_14_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.EXP | 15502 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.EXP | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.SI | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 0 | 16 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_0 | 14687 | ? | 494 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_0.Q | use_freezer/rom_bank_0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_1 | 14683 | ? | 490 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_1.Q | use_freezer/ram_bank_1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<0> | 14645 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<0>.Q | use_cartemu/cfg_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.UIM | 14802 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.Q | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$522.UIM | 14792 | ? | 480 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$522.Q | $OpTx$FX_DC$522 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<1> | 14672 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<1>.Q | use_cartemu/oss_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram_rom_a_14_OBUF.EXP | 15503 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_a_14_OBUF.EXP | ram_rom_a_14_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.D1 | 15270 | ? | 565 | 4096 | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.D2 | 15271 | ? | 565 | 4096 | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram_rom_a_14_OBUF.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.EXP | 15490 | ? | 0 | 0 | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_0 | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/ram_bank_1 | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<0> | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.UIM
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$522.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_TRUE | use_cartemu/oss_bank<1> | IV_FALSE | a_12_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$522.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.REG | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.D | 15269 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | 15272 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 14 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM | 14781 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.Q | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<1> | 14708 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<1>.Q | use_freezer/state<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<2> | 14709 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<2>.Q | use_freezer/state<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<0> | 14712 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<0>.Q | use_freezer/state<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rom1_ce_OBUF.EXP | 15480 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | rom1_ce_OBUF.EXP | rom1_ce_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.SI | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 0 | 14 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM | 14781 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.Q | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<1> | 14708 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<1>.Q | use_freezer/state<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<2> | 14709 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<2>.Q | use_freezer/state<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<0> | 14712 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<0>.Q | use_freezer/state<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rom1_ce_OBUF.EXP | 15480 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | rom1_ce_OBUF.EXP | rom1_ce_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.D1 | 15274 | ? | 565 | 4096 | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | NULL | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.D2 | 15275 | ? | 565 | 4096 | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | NULL | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | rom1_ce_OBUF.EXP
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | a_14_IBUF | IV_FALSE | a_15_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/state<1> | IV_FALSE | use_freezer/state<2> | IV_FALSE | use_freezer/state<0>
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | a_14_IBUF | IV_FALSE | a_15_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/state<1> | IV_TRUE | use_freezer/state<2> | IV_FALSE | use_freezer/state<0>
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/state<1> | IV_FALSE | use_freezer/state<2>
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/state<1> | IV_TRUE | use_freezer/state<2>

SRFF_INSTANCE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.REG | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.D | 15273 | ? | 565 | 0 | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | NULL | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | 15276 | ? | 565 | 0 | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | NULL | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 18 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<1> | 14708 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<1>.Q | use_freezer/state<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<2> | 14709 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<2>.Q | use_freezer/state<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<0> | 14712 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<0>.Q | use_freezer/state<0> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM | 14781 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.Q | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.SI | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | 0 | 18 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<1> | 14708 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<1>.Q | use_freezer/state<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<2> | 14709 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<2>.Q | use_freezer/state<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<0> | 14712 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<0>.Q | use_freezer/state<0> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.D1 | 15278 | ? | 565 | 4096 | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | NULL | NULL | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.D2 | 15279 | ? | 565 | 4096 | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | NULL | NULL | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 18 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_11_IBUF | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/state<1> | IV_FALSE | use_freezer/state<2> | IV_FALSE | use_freezer/state<0>
SPPTERM | 18 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_11_IBUF | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/state<1> | IV_FALSE | use_freezer/state<2> | IV_TRUE | use_freezer/state<0>

SRFF_INSTANCE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.REG | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.D | 15277 | ? | 565 | 0 | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | NULL | NULL | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.Q | 15280 | ? | 565 | 0 | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | NULL | NULL | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<0> | 14645 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<0>.Q | use_cartemu/cfg_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_enable | 14637 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_enable.Q | use_cartemu/cfg_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_write_enable | 14668 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_write_enable.Q | use_cartemu/cfg_write_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_enable | 14642 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_enable.Q | use_cartemu/cfg_sram_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.EXP | 15508 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.EXP | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2.UIM | 14782 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2.Q | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2.SI | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2 | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<0> | 14645 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<0>.Q | use_cartemu/cfg_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_enable | 14637 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_enable.Q | use_cartemu/cfg_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_write_enable | 14668 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_write_enable.Q | use_cartemu/cfg_write_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_enable | 14642 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_enable.Q | use_cartemu/cfg_sram_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.EXP | 15508 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.EXP | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2.D1 | 15282 | ? | 546 | 4096 | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2.D2 | 15283 | ? | 546 | 4096 | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.EXP
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_write_enable | IV_TRUE | a_0_IBUF
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<0> | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2.REG | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2.D | 15281 | ? | 546 | 0 | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2.Q | 15284 | ? | 546 | 0 | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | $OpTx$FX_DC$499 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_5 | 14692 | ? | 499 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_5.Q | use_freezer/rom_bank_5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | $OpTx$FX_DC$499.EXP | 15476 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.EXP | $OpTx$FX_DC$499 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$499.SI | $OpTx$FX_DC$499 | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_5 | 14692 | ? | 499 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_5.Q | use_freezer/rom_bank_5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$499.D1 | 15286 | ? | 565 | 4096 | $OpTx$FX_DC$499 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$499.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$499.D2 | 15287 | ? | 565 | 4096 | $OpTx$FX_DC$499 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$499.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$499.EXP | 15468 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_DC$499 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$499.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_5 | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_FALSE | oldos_n_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$499.REG | $OpTx$FX_DC$499 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | $OpTx$FX_DC$499.D | 15285 | ? | 565 | 0 | $OpTx$FX_DC$499 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$499.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | $OpTx$FX_DC$499.Q | 15288 | ? | 565 | 0 | $OpTx$FX_DC$499 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$499.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.SI | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.D1 | 15290 | ? | 565 | 4096 | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.D2 | 15291 | ? | 565 | 4096 | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 9 | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF
SPPTERM | 9 | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.REG | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.D | 15289 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | 15292 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | $OpTx$FX_DC$508 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/vector_a2.EXP | 15463 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/vector_a2.EXP | use_freezer/vector_a2 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | $OpTx$FX_DC$508.EXP | 15462 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.EXP | $OpTx$FX_DC$508 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$508.SI | $OpTx$FX_DC$508 | 0 | 12 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/vector_a2.EXP | 15463 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/vector_a2.EXP | use_freezer/vector_a2 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$508.D1 | 15294 | ? | 565 | 4096 | $OpTx$FX_DC$508 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$508.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$508.D2 | 15295 | ? | 565 | 4096 | $OpTx$FX_DC$508 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$508.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_freezer/vector_a2.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$508.EXP | 15459 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_DC$508 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$508.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$508.UIM
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$508.UIM

SRFF_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$508.REG | $OpTx$FX_DC$508 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | $OpTx$FX_DC$508.D | 15293 | ? | 565 | 0 | $OpTx$FX_DC$508 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$508.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | $OpTx$FX_DC$508.Q | 15296 | ? | 565 | 0 | $OpTx$FX_DC$508 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$508.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 16 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_enable | 14637 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_enable.Q | use_cartemu/cfg_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0>.EXP | 15445 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.EXP | use_cartemu/cfg_mode<0> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | 14786 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.EXP | 15444 | ? | 523 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.EXP | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.SI | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 0 | 16 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_enable | 14637 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_enable.Q | use_cartemu/cfg_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0>.EXP | 15445 | ? | 544 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.EXP | use_cartemu/cfg_mode<0> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.D1 | 15298 | ? | 544 | 4096 | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.D2 | 15299 | ? | 544 | 4096 | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0>.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.EXP | 15432 | ? | 523 | 0 | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | N31 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | N31 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$508.UIM
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$508.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.REG | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.D | 15297 | ? | 544 | 0 | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.Q | 15300 | ? | 544 | 0 | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | $OpTx$FX_DC$510 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | $OpTx$FX_DC$510.UIM | 14787 | ? | 536 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$510.Q | $OpTx$FX_DC$510 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$510.SI | $OpTx$FX_DC$510 | 0 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$510.D1 | 15302 | ? | 536 | 4096 | $OpTx$FX_DC$510 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$510.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$510.D2 | 15303 | ? | 536 | 4096 | $OpTx$FX_DC$510 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$510.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
SPPTERM | 9 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM

SRFF_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$510.REG | $OpTx$FX_DC$510 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | $OpTx$FX_DC$510.D | 15301 | ? | 536 | 0 | $OpTx$FX_DC$510 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$510.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | $OpTx$FX_DC$510.Q | 15304 | ? | 536 | 0 | $OpTx$FX_DC$510 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$510.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_ctl<0> | 14679 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<0>.Q | use_cartemu/usdx_ctl<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.SI | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_ctl<0> | 14679 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<0>.Q | use_cartemu/usdx_ctl<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.D1 | 15306 | ? | 565 | 4096 | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.D2 | 15307 | ? | 565 | 4096 | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_usdx<1>
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | use_cartemu/usdx_ctl<0> | IV_FALSE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.REG | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.D | 15305 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | 15308 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_ctl<1> | 14643 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<1>.Q | use_cartemu/usdx_ctl<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.SI | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_ctl<1> | 14643 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_ctl<1>.Q | use_cartemu/usdx_ctl<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.D1 | 15310 | ? | 565 | 4096 | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.D2 | 15311 | ? | 565 | 4096 | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | IV_FALSE | use_cartemu/usdx_ctl<1>
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | IV_FALSE | use_cartemu/usdx_ctl<1>

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.REG | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.D | 15309 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | 15312 | ? | 565 | 0 | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | $OpTx$FX_DC$521 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<5> | 14704 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<5>.Q | use_pia/pia_portb<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_3 | 14690 | ? | 497 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_3.Q | use_freezer/rom_bank_3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_4 | 14686 | ? | 493 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_4.Q | use_freezer/ram_bank_4 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | $OpTx$FX_DC$521.EXP | 15474 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.EXP | $OpTx$FX_DC$521 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$521.SI | $OpTx$FX_DC$521 | 0 | 12 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<5> | 14704 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<5>.Q | use_pia/pia_portb<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_3 | 14690 | ? | 497 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_3.Q | use_freezer/rom_bank_3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_4 | 14686 | ? | 493 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_4.Q | use_freezer/ram_bank_4 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$521.D1 | 15314 | ? | 565 | 4096 | $OpTx$FX_DC$521 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$521.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$521.D2 | 15315 | ? | 565 | 4096 | $OpTx$FX_DC$521 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$521.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$521.EXP | 15466 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_DC$521 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$521.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_pia/pia_portb<5> | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_3 | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/ram_bank_4 | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$521.REG | $OpTx$FX_DC$521 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | $OpTx$FX_DC$521.D | 15313 | ? | 565 | 0 | $OpTx$FX_DC$521 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$521.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | $OpTx$FX_DC$521.Q | 15316 | ? | 565 | 0 | $OpTx$FX_DC$521 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$521.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | $OpTx$FX_DC$601 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_0 | 14682 | ? | 489 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_0.Q | use_freezer/ram_bank_0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<0> | 14670 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<0>.Q | use_cartemu/oss_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<1> | 14672 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<1>.Q | use_cartemu/oss_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram0_ce_OBUF.EXP | 15499 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram0_ce_OBUF.EXP | ram0_ce_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | $OpTx$FX_DC$601.UIM | 14791 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$601.Q | $OpTx$FX_DC$601 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | $OpTx$FX_DC$601.EXP | 15500 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$601.EXP | $OpTx$FX_DC$601 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$601.SI | $OpTx$FX_DC$601 | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_0 | 14682 | ? | 489 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_0.Q | use_freezer/ram_bank_0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<0> | 14670 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<0>.Q | use_cartemu/oss_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<1> | 14672 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<1>.Q | use_cartemu/oss_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram0_ce_OBUF.EXP | 15499 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram0_ce_OBUF.EXP | ram0_ce_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$601.D1 | 15318 | ? | 565 | 4096 | $OpTx$FX_DC$601 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$601.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$601.D2 | 15319 | ? | 565 | 4096 | $OpTx$FX_DC$601 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$601.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram0_ce_OBUF.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$601.EXP | 15488 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_DC$601 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$601.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_FALSE | a_12_IBUF | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/ram_bank_0 | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | use_cartemu/oss_bank<0> | IV_FALSE | use_cartemu/oss_bank<1> | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$601.REG | $OpTx$FX_DC$601 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | $OpTx$FX_DC$601.D | 15317 | ? | 565 | 0 | $OpTx$FX_DC$601 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$601.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | $OpTx$FX_DC$601.Q | 15320 | ? | 565 | 0 | $OpTx$FX_DC$601 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$601.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | $OpTx$FX_DC$522 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 9 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<2> | 14701 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<2>.Q | use_pia/pia_portb<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_1 | 14688 | ? | 495 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_1.Q | use_freezer/rom_bank_1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_2 | 14684 | ? | 491 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_2.Q | use_freezer/ram_bank_2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | $OpTx$FX_DC$522.UIM | 14792 | ? | 480 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$522.Q | $OpTx$FX_DC$522 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | $OpTx$FX_DC$522.EXP | 15504 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$522.EXP | $OpTx$FX_DC$522 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$522.SI | $OpTx$FX_DC$522 | 0 | 9 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<2> | 14701 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<2>.Q | use_pia/pia_portb<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_1 | 14688 | ? | 495 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_1.Q | use_freezer/rom_bank_1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/ram_bank_2 | 14684 | ? | 491 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/ram_bank_2.Q | use_freezer/ram_bank_2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$522.D1 | 15322 | ? | 480 | 4096 | $OpTx$FX_DC$522 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$522.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$522.D2 | 15323 | ? | 480 | 4096 | $OpTx$FX_DC$522 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$522.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$522.EXP | 15492 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_DC$522 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$522.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_pia/pia_portb<2> | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_1 | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/ram_bank_2 | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$522.REG | $OpTx$FX_DC$522 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | $OpTx$FX_DC$522.D | 15321 | ? | 480 | 0 | $OpTx$FX_DC$522 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$522.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | $OpTx$FX_DC$522.Q | 15324 | ? | 480 | 0 | $OpTx$FX_DC$522 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$522.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM | 14793 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.Q | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.SI | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | 0 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.D1 | 15326 | ? | 565 | 4096 | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | NULL | NULL | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.D2 | 15327 | ? | 565 | 4096 | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | NULL | NULL | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM

SRFF_INSTANCE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.REG | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.D | 15325 | ? | 565 | 0 | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | NULL | NULL | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.Q | 15328 | ? | 565 | 0 | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | NULL | NULL | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | $OpTx$FX_SC$586 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | $OpTx$FX_SC$586.UIM | 14794 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$586.Q | $OpTx$FX_SC$586 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | $OpTx$FX_SC$586.SI | $OpTx$FX_SC$586 | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_SC$586.D1 | 15330 | ? | 517 | 4096 | $OpTx$FX_SC$586 | NULL | NULL | $OpTx$FX_SC$586.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_SC$586.D2 | 15331 | ? | 517 | 4096 | $OpTx$FX_SC$586 | NULL | NULL | $OpTx$FX_SC$586.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF

SRFF_INSTANCE | $OpTx$FX_SC$586.REG | $OpTx$FX_SC$586 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | $OpTx$FX_SC$586.D | 15329 | ? | 517 | 0 | $OpTx$FX_SC$586 | NULL | NULL | $OpTx$FX_SC$586.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | $OpTx$FX_SC$586.Q | 15332 | ? | 517 | 0 | $OpTx$FX_SC$586 | NULL | NULL | $OpTx$FX_SC$586.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_crb2 | 14680 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_crb2.Q | use_pia/pia_crb2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM | 14793 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.Q | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM | 14795 | ? | 559 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.EXP | 15509 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.EXP | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.SI | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 0 | 12 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_crb2 | 14680 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_crb2.Q | use_pia/pia_crb2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM | 14793 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.Q | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.D1 | 15334 | ? | 559 | 4096 | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.D2 | 15335 | ? | 559 | 4096 | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | reset_n_sync<1>
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_FALSE | use_pia/pia_crb2 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | IV_FALSE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.EXP | 15506 | ? | 565 | 0 | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_pia/pia_crb2 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | IV_FALSE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.REG | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.D | 15333 | ? | 559 | 0 | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.Q | 15336 | ? | 559 | 0 | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | NULL | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | 14657 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<0>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<0> | 14673 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<0>.Q | use_cartemu/usdx_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.EXP | 15509 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.EXP | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM | 14796 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.Q | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.EXP | 15508 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.EXP | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.SI | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 0 | 12 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_5_IBUF | 14610 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | 14657 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<0>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<0> | 14673 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<0>.Q | use_cartemu/usdx_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.EXP | 15509 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.EXP | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.D1 | 15338 | ? | 565 | 4096 | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | NULL | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.D2 | 15339 | ? | 565 | 4096 | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | NULL | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | reset_n_sync<1>
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.EXP | 15505 | ? | 546 | 0 | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | NULL | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_5_IBUF | IV_TRUE | a_1_IBUF | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | IV_FALSE | a_0_IBUF
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_bank<0>
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_6_IBUF | IV_TRUE | a_5_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_bank<0>

SRFF_INSTANCE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.REG | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.D | 15337 | ? | 565 | 0 | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | NULL | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.Q | 15340 | ? | 565 | 0 | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | NULL | NULL | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | $OpTx$FX_DC$580 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM | 14793 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.Q | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | $OpTx$FX_DC$580.UIM | 14797 | ? | 517 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$580.Q | $OpTx$FX_DC$580 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$580.SI | $OpTx$FX_DC$580 | 0 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_6_IBUF | 14609 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | 14790 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$521.Q | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM | 14793 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.Q | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$580.D1 | 15342 | ? | 517 | 4096 | $OpTx$FX_DC$580 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$580.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$580.D2 | 15343 | ? | 517 | 4096 | $OpTx$FX_DC$580 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$580.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | a_9_IBUF | IV_TRUE | a_8_IBUF | IV_TRUE | a_10_IBUF | IV_FALSE | a_6_IBUF | IV_FALSE | a_4_IBUF | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$521.UIM | IV_FALSE | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$580.REG | $OpTx$FX_DC$580 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | $OpTx$FX_DC$580.D | 15341 | ? | 517 | 0 | $OpTx$FX_DC$580 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$580.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | $OpTx$FX_DC$580.Q | 15344 | ? | 517 | 0 | $OpTx$FX_DC$580 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$580.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | $OpTx$INV$490 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_source_ram | 14655 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_source_ram.Q | use_cartemu/cfg_source_ram | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N0.EXP | 15510 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | N0.EXP | N0 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | $OpTx$INV$490.SI | $OpTx$INV$490 | 0 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_source_ram | 14655 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_source_ram.Q | use_cartemu/cfg_source_ram | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N0.EXP | 15510 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | N0.EXP | N0 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | $OpTx$INV$490.D1 | 15346 | ? | 0 | 4096 | $OpTx$INV$490 | NULL | NULL | $OpTx$INV$490.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | $OpTx$INV$490.D2 | 15347 | ? | 0 | 4096 | $OpTx$INV$490 | NULL | NULL | $OpTx$INV$490.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_menu
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | N0.EXP
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | IV_TRUE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | IV_TRUE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_source_ram | IV_FALSE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_TRUE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | $OpTx$INV$490.REG | $OpTx$INV$490 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | $OpTx$INV$490.D | 15345 | ? | 0 | 0 | $OpTx$INV$490 | NULL | NULL | $OpTx$INV$490.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | $OpTx$INV$490.Q | 15348 | ? | 0 | 0 | $OpTx$INV$490 | NULL | NULL | $OpTx$INV$490.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_enable | 14642 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_enable.Q | use_cartemu/cfg_sram_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.EXP | 15457 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.EXP | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.SI | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_enable | 14642 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_enable.Q | use_cartemu/cfg_sram_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.D1 | 15350 | ? | 0 | 4096 | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.D2 | 15351 | ? | 0 | 4096 | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 8 | IV_FALSE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_enable | IV_TRUE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.EXP | 15455 | ? | 0 | 0 | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_TRUE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_TRUE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.REG | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.D | 15349 | ? | 0 | 0 | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | 15352 | ? | 0 | 0 | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.UIM | 14801 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.Q | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | 14808 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$577.Q | $OpTx$FX_DC$577 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | flash_we_n_IBUF | 14714 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | flash_we_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_write_enable | 14668 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_write_enable.Q | use_cartemu/cfg_write_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.EXP | 15457 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.EXP | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$571.EXP | 15458 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$571.EXP | $OpTx$FX_DC$571 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.SI | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.UIM | 14801 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.Q | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | 14808 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$577.Q | $OpTx$FX_DC$577 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | flash_we_n_IBUF | 14714 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | flash_we_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_write_enable | 14668 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_write_enable.Q | use_cartemu/cfg_write_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.EXP | 15457 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.EXP | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$571.EXP | 15458 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$571.EXP | $OpTx$FX_DC$571 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.D1 | 15354 | ? | 0 | 4096 | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.D2 | 15355 | ? | 0 | 4096 | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.UIM
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$571.EXP
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_menu
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | $OpTx$INV$490.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$577.UIM
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_write_enable | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | flash_we_n_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.REG | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.D | 15353 | ? | 0 | 0 | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | 15356 | ? | 0 | 0 | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<0> | 14670 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<0>.Q | use_cartemu/oss_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<1> | 14672 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<1>.Q | use_cartemu/oss_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rom0_ce_OBUF.EXP | 15496 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | rom0_ce_OBUF.EXP | rom0_ce_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.UIM | 14801 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.Q | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.EXP | 15497 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.EXP | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.SI | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2 | 0 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | 14788 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.Q | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<0> | 14670 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<0>.Q | use_cartemu/oss_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/oss_bank<1> | 14672 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/oss_bank<1>.Q | use_cartemu/oss_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rom0_ce_OBUF.EXP | 15496 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | rom0_ce_OBUF.EXP | rom0_ce_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.D1 | 15358 | ? | 0 | 4096 | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.D2 | 15359 | ? | 0 | 4096 | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | rom0_ce_OBUF.EXP
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_TRUE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_menu | IV_TRUE | a_13_IBUF
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.EXP | 15485 | ? | 0 | 0 | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | use_cartemu/oss_bank<0> | IV_FALSE | use_cartemu/oss_bank<1>

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.REG | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.D | 15357 | ? | 0 | 0 | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.Q | 15360 | ? | 0 | 0 | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 19 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$522.UIM | 14792 | ? | 480 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$522.Q | $OpTx$FX_DC$522 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | 14808 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$577.Q | $OpTx$FX_DC$577 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<1> | 14708 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<1>.Q | use_freezer/state<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<2> | 14709 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<2>.Q | use_freezer/state<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<0> | 14712 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<0>.Q | use_freezer/state<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.EXP | 15497 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.EXP | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.UIM | 14802 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.Q | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.EXP | 15498 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.EXP | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.SI | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | 0 | 19 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$522.UIM | 14792 | ? | 480 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$522.Q | $OpTx$FX_DC$522 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | 14808 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$577.Q | $OpTx$FX_DC$577 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<1> | 14708 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<1>.Q | use_freezer/state<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<2> | 14709 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<2>.Q | use_freezer/state<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<0> | 14712 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<0>.Q | use_freezer/state<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.EXP | 15497 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.EXP | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.D1 | 15362 | ? | 0 | 4096 | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.D2 | 15363 | ? | 0 | 4096 | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.EXP
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$522.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.EXP | 15486 | ? | 452 | 0 | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_TRUE | oldos_n_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_FALSE | $OpTx$INV$490.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | IV_FALSE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 8 | IV_FALSE | a_14_IBUF | IV_FALSE | a_15_IBUF | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/state<1> | IV_FALSE | use_freezer/state<2> | IV_FALSE | use_freezer/state<0> | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 8 | IV_FALSE | a_14_IBUF | IV_FALSE | a_15_IBUF | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/state<1> | IV_TRUE | use_freezer/state<2> | IV_FALSE | use_freezer/state<0> | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/state<1> | IV_FALSE | use_freezer/state<2> | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.REG | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.D | 15361 | ? | 0 | 0 | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.Q | 15364 | ? | 0 | 0 | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | 14661 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<2>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<2> | 14675 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<2>.Q | use_cartemu/usdx_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<2> | 14647 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<2>.Q | use_cartemu/cfg_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.UIM | 14803 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.Q | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.SI | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2 | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | 14661 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<2>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<2> | 14675 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<2>.Q | use_cartemu/usdx_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<2> | 14647 | ? | 560 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<2>.Q | use_cartemu/cfg_bank<2> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.D1 | 15366 | ? | 0 | 4096 | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.D2 | 15367 | ? | 0 | 4096 | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | IV_TRUE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_bank<2> | IV_FALSE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | use_cartemu/usdx_bank<2> | IV_TRUE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.REG | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.D | 15365 | ? | 0 | 0 | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.Q | 15368 | ? | 0 | 0 | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | 14663 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<3>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<3> | 14676 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<3>.Q | use_cartemu/usdx_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<3> | 14648 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<3>.Q | use_cartemu/cfg_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.UIM | 14804 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.Q | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.SI | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2 | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | 14663 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<3>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<3> | 14676 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<3>.Q | use_cartemu/usdx_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<3> | 14648 | ? | 561 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<3>.Q | use_cartemu/cfg_bank<3> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.D1 | 15370 | ? | 0 | 4096 | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.D2 | 15371 | ? | 0 | 4096 | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | IV_TRUE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_bank<3> | IV_FALSE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | use_cartemu/usdx_bank<3> | IV_TRUE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.REG | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.D | 15369 | ? | 0 | 0 | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.Q | 15372 | ? | 0 | 0 | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | $OpTx$FX_DC$571 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | 14659 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<1>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<1> | 14674 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<1>.Q | use_cartemu/usdx_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<1> | 14646 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<1>.Q | use_cartemu/cfg_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.UIM | 14803 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.Q | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.UIM | 14804 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.Q | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$571.UIM | 14805 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$571.Q | $OpTx$FX_DC$571 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.UIM | 14806 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.Q | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$540.UIM | 14807 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$540.Q | $OpTx$FX_DC$540 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | $OpTx$FX_DC$571.UIM | 14805 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$571.Q | $OpTx$FX_DC$571 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | $OpTx$FX_DC$571.EXP | 15458 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$571.EXP | $OpTx$FX_DC$571 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$571.SI | $OpTx$FX_DC$571 | 0 | 12 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | 14659 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<1>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<1> | 14674 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<1>.Q | use_cartemu/usdx_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<1> | 14646 | ? | 547 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<1>.Q | use_cartemu/cfg_bank<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.UIM | 14803 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.Q | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.UIM | 14804 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.Q | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$571.UIM | 14805 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$571.Q | $OpTx$FX_DC$571 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.UIM | 14806 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.Q | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$540.UIM | 14807 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$540.Q | $OpTx$FX_DC$540 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$571.D1 | 15374 | ? | 0 | 4096 | $OpTx$FX_DC$571 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$571.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$571.D2 | 15375 | ? | 0 | 4096 | $OpTx$FX_DC$571 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$571.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | IV_TRUE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_bank<1> | IV_FALSE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | use_cartemu/usdx_bank<1> | IV_TRUE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$571.EXP | 15456 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_DC$571 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$571.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | $OpTx$INV$490.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.UIM | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$571.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$540.UIM

SRFF_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$571.REG | $OpTx$FX_DC$571 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | $OpTx$FX_DC$571.D | 15373 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_DC$571 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$571.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | $OpTx$FX_DC$571.Q | 15376 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_DC$571 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$571.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | 14665 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<4>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<4> | 14677 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<4>.Q | use_cartemu/usdx_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<4> | 14649 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<4>.Q | use_cartemu/cfg_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.UIM | 14806 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.Q | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.SI | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2 | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | 14665 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<4>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<4> | 14677 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<4>.Q | use_cartemu/usdx_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<4> | 14649 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<4>.Q | use_cartemu/cfg_bank<4> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.D1 | 15378 | ? | 0 | 4096 | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.D2 | 15379 | ? | 0 | 4096 | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | IV_TRUE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_bank<4> | IV_FALSE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_menu | IV_FALSE | use_cartemu/usdx_bank<4> | IV_TRUE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.REG | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.D | 15377 | ? | 0 | 0 | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.Q | 15380 | ? | 0 | 0 | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2 | NULL | NULL | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | $OpTx$FX_DC$540 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | 14667 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<5>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<5> | 14678 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<5>.Q | use_cartemu/usdx_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<5> | 14650 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<5>.Q | use_cartemu/cfg_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | $OpTx$FX_DC$540.UIM | 14807 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$540.Q | $OpTx$FX_DC$540 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$540.SI | $OpTx$FX_DC$540 | 0 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | 14667 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<5>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<5> | 14678 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<5>.Q | use_cartemu/usdx_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<5> | 14650 | ? | 563 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<5>.Q | use_cartemu/cfg_bank<5> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$540.D1 | 15382 | ? | 0 | 4096 | $OpTx$FX_DC$540 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$540.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$540.D2 | 15383 | ? | 0 | 4096 | $OpTx$FX_DC$540 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$540.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | IV_TRUE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<5> | IV_FALSE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_bank<5> | IV_TRUE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$540.REG | $OpTx$FX_DC$540 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | $OpTx$FX_DC$540.D | 15381 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_DC$540 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$540.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | $OpTx$FX_DC$540.Q | 15384 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_DC$540 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$540.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | $OpTx$FX_DC$577 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<6> | 14654 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<6>.Q | use_cartemu/cfg_bank<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | $OpTx$FX_DC$577.UIM | 14808 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$577.Q | $OpTx$FX_DC$577 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$577.SI | $OpTx$FX_DC$577 | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_menu | 14632 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_menu.Q | use_cartemu/cfg_menu | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_bank<6> | 14654 | ? | 564 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_bank<6>.Q | use_cartemu/cfg_bank<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 14638 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<0>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 14639 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_usdx<1>.Q | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$577.D1 | 15386 | ? | 0 | 4096 | $OpTx$FX_DC$577 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$577.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$577.D2 | 15387 | ? | 0 | 4096 | $OpTx$FX_DC$577 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$577.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_menu
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_bank<6> | IV_FALSE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_usdx<1> | IV_TRUE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$577.REG | $OpTx$FX_DC$577 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | $OpTx$FX_DC$577.D | 15385 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_DC$577 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$577.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | $OpTx$FX_DC$577.Q | 15388 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_DC$577 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$577.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_enable_n_IBUF | 14602 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | ramdisk_enable_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<4> | 14697 | ? | 556 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<4>.Q | use_pia/pia_ddrb<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<4> | 14703 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<4>.Q | use_pia/pia_portb<4> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.SI | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 0 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_enable_n_IBUF | 14602 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | ramdisk_enable_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_ddrb<4> | 14697 | ? | 556 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_ddrb<4>.Q | use_pia/pia_ddrb<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_pia/pia_portb<4> | 14703 | ? | 562 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_pia/pia_portb<4>.Q | use_pia/pia_portb<4> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.D1 | 15390 | ? | 0 | 4096 | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | NULL | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.D2 | 15391 | ? | 0 | 4096 | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | NULL | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_FALSE | ramdisk_enable_n_IBUF | IV_FALSE | a_15_IBUF | IV_TRUE | use_pia/pia_ddrb<4> | IV_FALSE | use_pia/pia_portb<4>

SRFF_INSTANCE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.REG | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.D | 15389 | ? | 0 | 0 | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | NULL | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | 15392 | ? | 0 | 0 | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | NULL | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 14 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<1> | 14708 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<1>.Q | use_freezer/state<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<2> | 14709 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<2>.Q | use_freezer/state<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<0> | 14712 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<0>.Q | use_freezer/state<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$591.UIM | 14811 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$591.Q | $OpTx$FX_SC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dualpokey_n_IBUF | 14721 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | dualpokey_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.EXP | 15477 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.EXP | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.SI | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 0 | 14 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<1> | 14708 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<1>.Q | use_freezer/state<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<2> | 14709 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<2>.Q | use_freezer/state<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<0> | 14712 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<0>.Q | use_freezer/state<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_4_IBUF | 14651 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_9_IBUF | 14606 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_8_IBUF | 14607 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_10_IBUF | 14608 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$591.UIM | 14811 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$591.Q | $OpTx$FX_SC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | dualpokey_n_IBUF | 14721 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | dualpokey_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.D1 | 15394 | ? | 0 | 4096 | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | NULL | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.D2 | 15395 | ? | 0 | 4096 | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | NULL | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | a_14_IBUF | IV_FALSE | a_15_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/state<1> | IV_FALSE | use_freezer/state<2> | IV_FALSE | use_freezer/state<0>
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | a_14_IBUF | IV_FALSE | a_15_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/state<1> | IV_TRUE | use_freezer/state<2> | IV_FALSE | use_freezer/state<0>
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.EXP | 15469 | ? | 0 | 0 | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | NULL | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_FALSE | oldos_n_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | a_9_IBUF | IV_FALSE | a_8_IBUF | IV_FALSE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$591.UIM
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | a_8_IBUF | IV_FALSE | a_10_IBUF | IV_TRUE | a_4_IBUF | IV_FALSE | dualpokey_n_IBUF | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$591.UIM

SRFF_INSTANCE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.REG | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.D | 15393 | ? | 0 | 0 | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | NULL | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | 15396 | ? | 0 | 0 | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | NULL | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | $OpTx$FX_SC$591 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<1> | 14708 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<1>.Q | use_freezer/state<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<2> | 14709 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<2>.Q | use_freezer/state<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_2 | 14689 | ? | 496 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_2.Q | use_freezer/rom_bank_2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | $OpTx$FX_SC$591.UIM | 14811 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$591.Q | $OpTx$FX_SC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | $OpTx$FX_SC$591.EXP | 15473 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$591.EXP | $OpTx$FX_SC$591 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | $OpTx$FX_SC$591.SI | $OpTx$FX_SC$591 | 0 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_11_IBUF | 14605 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<1> | 14708 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<1>.Q | use_freezer/state<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/state<2> | 14709 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/state<2>.Q | use_freezer/state<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/rom_bank_2 | 14689 | ? | 496 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/rom_bank_2.Q | use_freezer/rom_bank_2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_SC$591.D1 | 15398 | ? | 0 | 4096 | $OpTx$FX_SC$591 | NULL | NULL | $OpTx$FX_SC$591.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_SC$591.D2 | 15399 | ? | 0 | 4096 | $OpTx$FX_SC$591 | NULL | NULL | $OpTx$FX_SC$591.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_11_IBUF | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_TRUE | a_12_IBUF | IV_FALSE | use_freezer/state<1> | IV_FALSE | use_freezer/state<2>
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_SC$591.EXP | 15465 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_SC$591 | NULL | NULL | $OpTx$FX_SC$591.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_TRUE | use_freezer/rom_bank_2 | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | $OpTx$FX_SC$591.REG | $OpTx$FX_SC$591 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | $OpTx$FX_SC$591.D | 15397 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_SC$591 | NULL | NULL | $OpTx$FX_SC$591.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | $OpTx$FX_SC$591.Q | 15400 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_SC$591 | NULL | NULL | $OpTx$FX_SC$591.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | $OpTx$FX_DC$608 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | 14657 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<0>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<0> | 14673 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<0>.Q | use_cartemu/usdx_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.UIM | 14802 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.Q | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | $OpTx$FX_DC$608.UIM | 14812 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$608.Q | $OpTx$FX_DC$608 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$608.SI | $OpTx$FX_DC$608 | 0 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | 14657 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_sram_bank<0>.Q | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | 14799 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.Q | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/usdx_bank<0> | 14673 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/usdx_bank<0>.Q | use_cartemu/usdx_bank<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | 14789 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.Q | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.UIM | 14802 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.Q | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$608.D1 | 15402 | ? | 0 | 4096 | $OpTx$FX_DC$608 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$608.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$608.D2 | 15403 | ? | 0 | 4096 | $OpTx$FX_DC$608 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$608.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | IV_TRUE | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | use_cartemu/usdx_bank<0> | IV_TRUE | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$608.REG | $OpTx$FX_DC$608 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | $OpTx$FX_DC$608.D | 15401 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_DC$608 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$608.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | $OpTx$FX_DC$608.Q | 15404 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_DC$608 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$608.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | $OpTx$FX_DC$538 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$591.UIM | 14811 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$591.Q | $OpTx$FX_SC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | $OpTx$FX_DC$538.UIM | 14813 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$538.Q | $OpTx$FX_DC$538 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | $OpTx$FX_DC$538.EXP | 15479 | ? | 452 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$538.EXP | $OpTx$FX_DC$538 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$538.SI | $OpTx$FX_DC$538 | 0 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_SC$591.UIM | 14811 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_SC$591.Q | $OpTx$FX_SC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_13_IBUF | 14640 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | 14810 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.Q | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2_IBUF | 14633 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$INV$490.UIM | 14798 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$INV$490.Q | $OpTx$INV$490 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | 14800 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.Q | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$538.D1 | 15406 | ? | 0 | 4096 | $OpTx$FX_DC$538 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$538.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$538.D2 | 15407 | ? | 0 | 4096 | $OpTx$FX_DC$538 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$538.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_SC$591.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | a_13_IBUF | IV_FALSE | a_12_IBUF | IV_TRUE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_FALSE | oldos_n_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$538.EXP | 15471 | ? | 452 | 0 | $OpTx$FX_DC$538 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$538.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_TRUE | phi2_IBUF | IV_TRUE | a_13_IBUF | IV_FALSE | oldos_n_IBUF | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$INV$490.UIM | IV_FALSE | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM

SRFF_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$538.REG | $OpTx$FX_DC$538 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | $OpTx$FX_DC$538.D | 15405 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_DC$538 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$538.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | $OpTx$FX_DC$538.Q | 15408 | ? | 0 | 0 | $OpTx$FX_DC$538 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$538.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | N0/N0_TRST | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM | 14781 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.Q | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.UIM | 14801 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.Q | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/trig3_disable_atari | 14652 | ? | 565 | 8 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/trig3_disable_atari.Q | use_cartemu/trig3_disable_atari | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$BIN_STEP$760.UIM | 14815 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$BIN_STEP$760.Q | $OpTx$BIN_STEP$760 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram_rom_we_OBUF.EXP | 15494 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_we_OBUF.EXP | ram_rom_we_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | N0/N0_TRST.UIM | 14814 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | N0/N0_TRST.Q | N0/N0_TRST | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | N0/N0_TRST.SI | N0/N0_TRST | 0 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM | 14781 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.Q | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | 14780 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.Q | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.UIM | 14801 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.Q | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/trig3_disable_atari | 14652 | ? | 565 | 8 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/trig3_disable_atari.Q | use_cartemu/trig3_disable_atari | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | 14809 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.Q | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$BIN_STEP$760.UIM | 14815 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$BIN_STEP$760.Q | $OpTx$BIN_STEP$760 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram_rom_we_OBUF.EXP | 15494 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram_rom_we_OBUF.EXP | ram_rom_we_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | N0/N0_TRST.D1 | 15410 | ? | 0 | 4096 | N0/N0_TRST | NULL | NULL | N0/N0_TRST.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | N0/N0_TRST.D2 | 15411 | ? | 0 | 4096 | N0/N0_TRST | NULL | NULL | N0/N0_TRST.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram_rom_we_OBUF.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/trig3_disable_atari | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.UIM
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$BIN_STEP$760.UIM

SRFF_INSTANCE | N0/N0_TRST.REG | N0/N0_TRST | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | N0/N0_TRST.D | 15409 | ? | 0 | 0 | N0/N0_TRST | NULL | NULL | N0/N0_TRST.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | N0/N0_TRST.Q | 15412 | ? | 0 | 0 | N0/N0_TRST | NULL | NULL | N0/N0_TRST.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow+SoftPfbk | $OpTx$BIN_STEP$760 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2181038081 | 15 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.EXP | 15462 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.EXP | $OpTx$FX_DC$508 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | $OpTx$BIN_STEP$760.UIM | 14815 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$BIN_STEP$760.Q | $OpTx$BIN_STEP$760 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | $OpTx$BIN_STEP$760.SI | $OpTx$BIN_STEP$760 | 0 | 15 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | 14784 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.Q | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_14_IBUF | 14601 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_15_IBUF | 14603 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_12_IBUF | 14681 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | oldos_n_IBUF | 14718 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | oldos_n_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.EXP | 15462 | ? | 0 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.EXP | $OpTx$FX_DC$508 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | $OpTx$BIN_STEP$760.D1 | 15414 | ? | 0 | 4096 | $OpTx$BIN_STEP$760 | NULL | NULL | $OpTx$BIN_STEP$760.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | $OpTx$BIN_STEP$760.D2 | 15415 | ? | 0 | 4096 | $OpTx$BIN_STEP$760 | NULL | NULL | $OpTx$BIN_STEP$760.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$508.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | a_14_IBUF | IV_TRUE | a_15_IBUF | IV_FALSE | a_12_IBUF | IV_FALSE | oldos_n_IBUF
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_7_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$508.UIM
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM

SRFF_INSTANCE | $OpTx$BIN_STEP$760.REG | $OpTx$BIN_STEP$760 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | $OpTx$BIN_STEP$760.D | 15413 | ? | 0 | 0 | $OpTx$BIN_STEP$760 | NULL | NULL | $OpTx$BIN_STEP$760.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | $OpTx$BIN_STEP$760.Q | 15416 | ? | 0 | 0 | $OpTx$BIN_STEP$760 | NULL | NULL | $OpTx$BIN_STEP$760.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | LowPow | EXP14_ | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2147483649 | 16 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_enable | 14637 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_enable.Q | use_cartemu/cfg_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_write_enable.EXP | 15454 | ? | 523 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_write_enable.EXP | use_cartemu/cfg_write_enable | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP14_.EXP | 15443 | ? | 523 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP14_.EXP | EXP14_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP14_.SI | EXP14_ | 0 | 16 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_enable | 14637 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_enable.Q | use_cartemu/cfg_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_write_enable.EXP | 15454 | ? | 523 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_write_enable.EXP | use_cartemu/cfg_write_enable | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP14_.EXP | 15431 | ? | 523 | 0 | EXP14_ | NULL | NULL | EXP14_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_write_enable.EXP
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | N31 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | N31 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$508.UIM
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | N31 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | N31 | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_enable | IV_FALSE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_FALSE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$508.UIM

MACROCELL_INSTANCE | LowPow | EXP15_ | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2147483649 | 15 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_write_enable | 14668 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_write_enable.Q | use_cartemu/cfg_write_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP15_.EXP | 15453 | ? | 545 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP15_.EXP | EXP15_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP15_.SI | EXP15_ | 0 | 15 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<2> | 14629 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<2>.Q | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_1_IBUF | 14636 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_2_IBUF | 14644 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_7_IBUF | 14653 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N31 | 14656 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N31 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_write_enable | 14668 | ? | 546 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_write_enable.Q | use_cartemu/cfg_write_enable | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_3_IBUF | 14669 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | a_0_IBUF | 14671 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | a_0_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | 14779 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.Q | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | 14783 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$499.Q | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<0> | 14630 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<0>.Q | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | reset_n_sync<1> | 14707 | ? | 571 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | reset_n_sync<1>.Q | reset_n_sync<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$508.UIM | 14785 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$508.Q | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | use_cartemu/cfg_mode<1> | 14631 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | use_cartemu/cfg_mode<1>.Q | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP15_.EXP | 15441 | ? | 545 | 0 | EXP15_ | NULL | NULL | EXP15_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | N31 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_write_enable | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | N31 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_write_enable | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_TRUE | N31 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_write_enable | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | N31 | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_write_enable | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$499.UIM | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$508.UIM
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_mode<2> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<0> | IV_TRUE | use_cartemu/cfg_mode<1> | IV_FALSE | a_1_IBUF | IV_TRUE | a_2_IBUF | IV_TRUE | a_7_IBUF | IV_FALSE | use_cartemu/cfg_write_enable | IV_FALSE | a_3_IBUF | IV_TRUE | a_0_IBUF | IV_TRUE | reset_n_sync<1> | IV_TRUE | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | IV_TRUE | $OpTx$FX_DC$508.UIM

MACROCELL_INSTANCE | LowPow | EXP16_ | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 2147483649 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF | 14627 | ? | 451 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP16_.EXP | 15493 | ? | 451 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP16_.EXP | EXP16_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP16_.SI | EXP16_ | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | rw_IBUF | 14604 | ? | 565 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | rw_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | phi2short_IBUF | 14627 | ? | 451 | 0 | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | phi2short_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP16_.EXP | 15481 | ? | 451 | 0 | EXP16_ | NULL | NULL | EXP16_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | rw_IBUF | IV_TRUE | phi2short_IBUF

FB_INSTANCE | FOOBAR1_ | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | EXP14_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | use_cartemu/cfg_enable | 1 | a_11_IBUF | 1 | NULL | 0 | 11 | 49152
FBPIN | 3 | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | a_12_IBUF | 1 | NULL | 0 | 12 | 49152
FBPIN | 4 | use_cartemu/cfg_mode<0> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | $OpTx$FX_DC$510 | 1 | a_13_IBUF | 1 | NULL | 0 | 13 | 49152
FBPIN | 6 | use_cartemu/cfg_bank<5> | 1 | a_14_IBUF | 1 | NULL | 0 | 14 | 49152
FBPIN | 7 | use_cartemu/cfg_bank<4> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | use_cartemu/cfg_bank<3> | 1 | a_15_IBUF | 1 | NULL | 0 | 15 | 49152
FBPIN | 9 | merged_out_dout<0> | 1 | N31 | 1 | d<0> | 1 | 16 | 49152
FBPIN | 10 | use_cartemu/cfg_bank<2> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | merged_out_dout<1> | 1 | N30 | 1 | d<1> | 1 | 17 | 49152
FBPIN | 12 | merged_out_dout<2> | 1 | N29 | 1 | d<2> | 1 | 18 | 49152
FBPIN | 13 | use_cartemu/cfg_bank<1> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | use_cartemu/cfg_bank<0> | 1 | flash_we_n_IBUF | 1 | NULL | 0 | 19 | 49152
FBPIN | 15 | merged_out_dout<3> | 1 | N28 | 1 | d<3> | 1 | 20 | 49152
FBPIN | 16 | dout_enable | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | EXP15_ | 1 | phi2_IBUF | 1 | NULL | 0 | 22 | 57344
FBPIN | 18 | use_cartemu/cfg_write_enable | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR2_ | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | use_cartemu/usdx_bank<4> | 1 | reset_n_in_IBUF | 1 | NULL | 0 | 99 | 51200
FBPIN | 3 | use_cartemu/usdx_bank<3> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | use_cartemu/usdx_bank<2> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | use_cartemu/usdx_bank<1> | 1 | a_4_IBUF | 1 | NULL | 0 | 1 | 53248
FBPIN | 6 | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | 1 | extsel_in_IBUF | 0 | NULL | 0 | 2 | 53248
FBPIN | 7 | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | 1 | a_5_IBUF | 1 | NULL | 0 | 3 | 53248
FBPIN | 9 | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | 1 | a_6_IBUF | 1 | NULL | 0 | 4 | 53248
FBPIN | 10 | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | use_cartemu/usdx_ctl<1> | 1 | a_7_IBUF | 1 | NULL | 0 | 6 | 49152
FBPIN | 12 | use_cartemu/usdx_ctl<0> | 1 | cartemu_enable_n_IBUF | 1 | NULL | 0 | 7 | 49152
FBPIN | 13 | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2 | 1 | a_8_IBUF | 1 | NULL | 0 | 8 | 49152
FBPIN | 15 | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2 | 1 | a_9_IBUF | 1 | NULL | 0 | 9 | 49152
FBPIN | 16 | $OpTx$FX_DC$577 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | $OpTx$FX_DC$571 | 1 | a_10_IBUF | 1 | NULL | 0 | 10 | 49152
FBPIN | 18 | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR3_ | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | $OpTx$FX_DC$508 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | use_freezer/vector_a2 | 1 | mpd_in_IBUF | 0 | NULL | 0 | 23 | 57344
FBPIN | 3 | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 1 | ramdisk_enable_n_IBUF | 1 | NULL | 0 | 24 | 49152
FBPIN | 6 | merged_out_dout<4> | 1 | N27 | 1 | d<4> | 1 | 25 | 49152
FBPIN | 7 | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 1 | phi2short_IBUF | 1 | NULL | 0 | 27 | 57344
FBPIN | 9 | merged_out_dout<5> | 1 | N26 | 1 | d<5> | 1 | 28 | 49152
FBPIN | 10 | use_cartemu/cfg_bank<6> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | merged_out_dout<6> | 1 | N25 | 1 | d<6> | 1 | 29 | 49152
FBPIN | 12 | merged_out_dout<7> | 1 | N24 | 1 | d<7> | 1 | 30 | 49152
FBPIN | 13 | use_freezer/ram_bank_4 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | use_freezer/ram_bank_3 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 32 | 49152
FBPIN | 15 | use_freezer/ram_bank_2 | 1 | rw_IBUF | 1 | NULL | 0 | 33 | 49152
FBPIN | 16 | use_freezer/ram_bank_1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | use_freezer/ram_bank_0 | 1 | dualpokey_n_IBUF | 1 | NULL | 0 | 34 | 49152
FBPIN | 18 | $OpTx$BIN_STEP$760 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR4_ | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | $OpTx$FX_SC$591 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | ram_rom_a_15_OBUF | 1 | NULL | 0 | ram_rom_a<15> | 1 | 87 | 49152
FBPIN | 3 | $OpTx$FX_SC$586 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | $OpTx$FX_DC$521 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | ram_rom_a_16_OBUF | 1 | NULL | 0 | ram_rom_a<16> | 1 | 89 | 49152
FBPIN | 6 | ram_rom_a_17_OBUF | 1 | NULL | 0 | ram_rom_a<17> | 1 | 90 | 49152
FBPIN | 7 | $OpTx$FX_DC$499 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | ram_rom_a_18_OBUF | 1 | NULL | 0 | ram_rom_a<18> | 1 | 91 | 49152
FBPIN | 9 | ram_a_4_OBUF | 1 | NULL | 0 | ram_a<4> | 1 | 92 | 49152
FBPIN | 10 | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | ram_a_5_OBUF | 1 | NULL | 0 | ram_a<5> | 1 | 93 | 49152
FBPIN | 12 | ram_a_6_OBUF | 1 | NULL | 0 | ram_a<6> | 1 | 94 | 49152
FBPIN | 13 | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | ram_a_7_OBUF | 1 | NULL | 0 | ram_a<7> | 1 | 95 | 49152
FBPIN | 15 | ram1_ce_OBUF | 1 | NULL | 0 | ram1_ce | 1 | 96 | 49152
FBPIN | 16 | $OpTx$FX_DC$538 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | rom1_ce_OBUF | 1 | NULL | 0 | rom1_ce | 1 | 97 | 49152
FBPIN | 18 | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR5_ | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | $OpTx$FX_DC$580 | 1 | a_2_IBUF | 1 | NULL | 0 | 35 | 49152
FBPIN | 3 | use_pia/pia_portb<4> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | use_pia/pia_portb<3> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | use_pia/pia_portb<2> | 1 | a_3_IBUF | 1 | NULL | 0 | 36 | 49152
FBPIN | 6 | use_pia/pia_ddrb<7> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 37 | 49152
FBPIN | 7 | use_pia/pia_ddrb<6> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | use_pia/pia_ddrb<5> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 39 | 49152
FBPIN | 9 | use_pia/pia_ddrb<4> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 40 | 49152
FBPIN | 10 | use_pia/pia_ddrb<3> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | use_pia/pia_ddrb<2> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 41 | 49152
FBPIN | 12 | use_cartemu/usdx_bank<5> | 1 | a_0_IBUF | 1 | NULL | 0 | 42 | 49152
FBPIN | 13 | use_cartemu/usdx_bank<0> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | use_cartemu/oss_bank<1> | 1 | oldos_n_IBUF | 1 | NULL | 0 | 43 | 49152
FBPIN | 15 | use_cartemu/oss_bank<0> | 1 | activate_n_in_IBUF | 1 | NULL | 0 | 46 | 49152
FBPIN | 16 | use_freezer/rom_bank_5 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | use_freezer/rom_bank_4 | 1 | irq_in_IBUF | 0 | NULL | 0 | 49 | 49152
FBPIN | 18 | use_freezer/rom_bank_3 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR6_ | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 2 | NULL | 0 | nc_adr<3>_IBUF | 0 | NULL | 0 | 74 | 49152
FBPIN | 5 | EXP16_ | 1 | nc_adr<4>_IBUF | 0 | NULL | 0 | 76 | 49152
FBPIN | 6 | ram_rom_we_OBUF | 1 | NULL | 0 | ram_rom_we | 1 | 77 | 49152
FBPIN | 7 | N0/N0_TRST | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | ram_rom_oe_OBUF | 1 | NULL | 0 | ram_rom_oe | 1 | 78 | 49152
FBPIN | 9 | rom0_ce_OBUF | 1 | NULL | 0 | rom0_ce | 1 | 79 | 49152
FBPIN | 10 | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 80 | 49152
FBPIN | 12 | ram0_ce_OBUF | 1 | NULL | 0 | ram0_ce | 1 | 81 | 49152
FBPIN | 13 | $OpTx$FX_DC$601 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | ram_rom_a_12_OBUF | 1 | NULL | 0 | ram_rom_a<12> | 1 | 82 | 49152
FBPIN | 15 | ram_rom_a_13_OBUF | 1 | NULL | 0 | ram_rom_a<13> | 1 | 85 | 49152
FBPIN | 16 | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | ram_rom_a_14_OBUF | 1 | NULL | 0 | ram_rom_a<14> | 1 | 86 | 49152
FBPIN | 18 | $OpTx$FX_DC$522 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR7_ | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | use_freezer/state<2> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | use_freezer/state<1> | 1 | a_1_IBUF | 1 | NULL | 0 | 50 | 49152
FBPIN | 3 | use_freezer/state<0> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | reset_n_sync<3> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | reset_n_sync<2> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 52 | 49152
FBPIN | 6 | reset_n_sync<1> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 53 | 49152
FBPIN | 7 | reset_n_sync<0> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 54 | 49152
FBPIN | 9 | powerup_n | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 55 | 49152
FBPIN | 10 | activate_n_sync<1> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | activate_n_sync<0> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 56 | 49152
FBPIN | 12 | use_pia/pia_portb<7> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 58 | 49152
FBPIN | 13 | use_pia/pia_portb<6> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | use_pia/pia_portb<5> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 59 | 49152
FBPIN | 15 | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 60 | 49152
FBPIN | 16 | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | $OpTx$FX_DC$608 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 61 | 49152
FBPIN | 18 | $OpTx$FX_DC$540 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR8_ | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 63 | 49152
FBPIN | 3 | use_pia/pia_crb2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | use_cartemu/cfg_usdx<1> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | use_cartemu/cfg_usdx<0> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 64 | 49152
FBPIN | 6 | use_cartemu/cfg_source_ram | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 65 | 49152
FBPIN | 7 | use_cartemu/cfg_mode<2> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | use_cartemu/cfg_mode<1> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 66 | 49152
FBPIN | 9 | use_cartemu/cfg_sram_enable | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 67 | 49152
FBPIN | 10 | use_cartemu/cfg_menu | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 68 | 49152
FBPIN | 12 | use_freezer/rom_bank_2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 70 | 49152
FBPIN | 13 | use_freezer/rom_bank_1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | use_freezer/rom_bank_0 | 1 | nc_adr<1>_IBUF | 0 | NULL | 0 | 71 | 49152
FBPIN | 15 | use_cartemu/trig3_disable_atari | 1 | nc_adr<2>_IBUF | 0 | NULL | 0 | 72 | 49152
FBPIN | 16 | $OpTx$INV$490 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | N0 | 1 | NULL | 0 | refresh | 1 | 73 | 49152
FBPIN | 18 | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | INPUTPINS_FOOBAR9_ | TurboFreezer_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0

BUSINFO | A<15:0> | 16 | 0 | 0 | a<0> | 15 | a<10> | 5 | a<11> | 4 | a<12> | 3 | a<13> | 2 | a<14> | 1 | a<15> | 0 | a<1> | 14 | a<2> | 13 | a<3> | 12 | a<4> | 11 | a<5> | 10 | a<6> | 9 | a<7> | 8 | a<8> | 7 | a<9> | 6
BUSINFO | D<7:0> | 8 | 0 | 2 | d<0> | 7 | d<1> | 6 | d<2> | 5 | d<3> | 4 | d<4> | 3 | d<5> | 2 | d<6> | 1 | d<7> | 0
BUSINFO | NC_ADR<1:4> | 4 | 0 | 0 | nc_adr<1> | 0 | nc_adr<2> | 1 | nc_adr<3> | 2 | nc_adr<4> | 3
BUSINFO | RAM_A<7:4> | 4 | 0 | 1 | ram_a<4> | 3 | ram_a<5> | 2 | ram_a<6> | 1 | ram_a<7> | 0
BUSINFO | RAM_ROM_A<18:12> | 7 | 0 | 1 | ram_rom_a<12> | 6 | ram_rom_a<13> | 5 | ram_rom_a<14> | 4 | ram_rom_a<15> | 3 | ram_rom_a<16> | 2 | ram_rom_a<17> | 1 | ram_rom_a<18> | 0

FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 0 | $OpTx$FX_DC$508.UIM | NULL | 1 | use_freezer/state<1> | NULL | 2 | use_cartemu/usdx_bank<3> | NULL | 3 | use_cartemu/usdx_bank<2> | NULL | 4 | use_cartemu/cfg_usdx<0> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 5 | reset_n_sync<1> | NULL | 6 | use_cartemu/cfg_bank<4> | NULL | 7 | use_cartemu/cfg_bank<3> | NULL | 8 | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | NULL | 9 | use_cartemu/cfg_bank<2> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 10 | a<5> | 3 | 12 | use_cartemu/cfg_bank<1> | NULL | 13 | use_cartemu/cfg_bank<0> | NULL | 14 | use_cartemu/trig3_disable_atari | NULL | 15 | dout_enable | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 16 | a<2> | 35 | 17 | use_cartemu/cfg_write_enable | NULL | 18 | d<1> | 17 | 19 | d<2> | 18 | 20 | $OpTx$FX_DC$510.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 21 | use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2.UIM | NULL | 22 | use_cartemu/cfg_enable | NULL | 23 | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | NULL | 24 | use_cartemu/cfg_mode<1> | NULL | 25 | use_cartemu/usdx_bank<1> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 26 | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | NULL | 27 | rw | 33 | 28 | use_cartemu/cfg_source_ram | NULL | 30 | powerup_n | NULL | 31 | use_cartemu/cfg_menu | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 32 | a<4> | 1 | 33 | d<4> | 25 | 34 | use_cartemu/cfg_usdx<1> | NULL | 35 | $OpTx$FX_DC$499.UIM | NULL | 36 | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 38 | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | NULL | 39 | d<3> | 20 | 40 | a<6> | 4 | 42 | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | NULL | 43 | phi2 | 22
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 44 | use_cartemu/cfg_bank<5> | NULL | 45 | a<3> | 36 | 46 | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM | NULL | 47 | use_cartemu/cfg_mode<0> | NULL | 48 | a<1> | 50
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 49 | a<7> | 6 | 50 | d<0> | 16 | 51 | use_cartemu/cfg_mode<2> | NULL | 52 | d<5> | 28 | 53 | a<0> | 42

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR1_ | 36 | 109 | 20 | 21 | 130 | 113 | 6 | 7 | 26 | 9 | 186 | -1 | 12 | 13 | 140 | 15 | 276 | 17 | 222 | 226 | 4 | 143 | 1 | 25 | 133 | 22 | 71 | 272 | 131 | -1 | 116 | 135 | 178 | 242 | 129 | 60 | 105 | -1 | 39 | 230 | 190 | -1 | 24 | 234 | 5 | 275 | 66 | 3 | 245 | 194 | 218 | 132 | 252 | 259


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR2_ | 0 | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | NULL | 1 | use_cartemu/usdx_bank<4> | NULL | 2 | flash_we_n | 19 | 3 | use_cartemu/cfg_mode<0> | NULL | 4 | d<3> | 20
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR2_ | 5 | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | NULL | 6 | use_cartemu/cfg_mode<2> | NULL | 7 | use_cartemu/cfg_mode<1> | NULL | 8 | powerup_n | NULL | 9 | use_cartemu/cfg_bank<6> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR2_ | 10 | use_cartemu/usdx_ctl<1> | NULL | 11 | use_cartemu/usdx_ctl<0> | NULL | 12 | rw | 33 | 13 | d<1> | 17 | 15 | $OpTx$FX_DC$577.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR2_ | 16 | d<4> | 25 | 17 | $OpTx$FX_DC$540.UIM | NULL | 18 | use_cartemu/usdx_bank<3> | NULL | 19 | $OpTx$INV$490.UIM | NULL | 20 | a<14> | 14
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR2_ | 22 | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | NULL | 23 | use_cartemu/cfg_sram_bank<2> | NULL | 24 | a<13> | 13 | 25 | use_cartemu/usdx_bank<1> | NULL | 26 | use_cartemu/cfg_usdx<0> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR2_ | 27 | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | NULL | 28 | d<6> | 29 | 29 | d<7> | 30 | 30 | d<2> | 18 | 31 | use_cartemu/cfg_menu | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR2_ | 32 | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | NULL | 33 | use_cartemu/cfg_sram_bank<1> | NULL | 34 | use_cartemu/cfg_write_enable | NULL | 35 | reset_n_sync<1> | NULL | 36 | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR2_ | 37 | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.UIM | NULL | 38 | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | NULL | 39 | use_cartemu/usdx_bank<2> | NULL | 40 | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.UIM | NULL | 41 | use_cartemu/cfg_sram_enable | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR2_ | 42 | use_cartemu/cfg_sram_bank<3> | NULL | 43 | use_cartemu/cfg_bank<4> | NULL | 45 | use_cartemu/cfg_usdx<1> | NULL | 46 | $OpTx$FX_DC$571.UIM | NULL | 47 | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR2_ | 49 | a<15> | 15 | 50 | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.UIM | NULL | 51 | use_cartemu/cfg_bank<2> | NULL | 52 | use_cartemu/cfg_bank<1> | NULL | 53 | use_cartemu/cfg_bank<3> | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR2_ | 18 | 19 | 228 | 3 | 230 | 23 | 132 | 133 | 116 | 45 | 28 | 29 | 272 | 222 | -1 | 33 | 242 | 125 | 20 | 141 | 214 | -1 | 39 | 25 | 212 | 22 | 130 | 2 | 256 | 260 | 226 | 135 | 38 | 26 | 17 | 113 | 105 | 32 | 27 | 21 | 99 | 134 | 24 | 6 | -1 | 129 | 34 | 30 | -1 | 216 | 31 | 9 | 12 | 7


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 0 | $OpTx$FX_DC$508.UIM | NULL | 1 | a<12> | 12 | 2 | a<7> | 6 | 3 | use_cartemu/cfg_usdx<1> | NULL | 4 | use_cartemu/cfg_usdx<0> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 5 | use_cartemu/cfg_bank<5> | NULL | 6 | use_cartemu/cfg_mode<2> | NULL | 7 | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | NULL | 9 | activate_n_sync<1> | NULL | 10 | a<5> | 3
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 11 | use_cartemu/usdx_bank<5> | NULL | 12 | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM | NULL | 13 | d<6> | 29 | 14 | a<6> | 4 | 15 | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 16 | a<2> | 35 | 17 | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | NULL | 18 | use_cartemu/cfg_bank<6> | NULL | 19 | use_cartemu/usdx_ctl<1> | NULL | 20 | use_freezer/ram_bank_4 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 21 | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | NULL | 22 | oldos_n | 43 | 23 | $OpTx$FX_SC$586.UIM | NULL | 24 | a<13> | 13 | 25 | a<3> | 36
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 26 | use_freezer/ram_bank_3 | NULL | 27 | rw | 33 | 28 | $OpTx$FX_DC$580.UIM | NULL | 30 | $OpTx$FX_DC$499.UIM | NULL | 32 | use_cartemu/cfg_bank<4> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 33 | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | NULL | 34 | a<15> | 15 | 35 | reset_n_sync<1> | NULL | 36 | a<4> | 1 | 37 | a<11> | 11
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 38 | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | NULL | 39 | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | NULL | 40 | use_freezer/ram_bank_0 | NULL | 42 | use_freezer/ram_bank_2 | NULL | 43 | use_cartemu/usdx_ctl<0> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 44 | use_cartemu/usdx_bank<4> | NULL | 45 | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM | NULL | 46 | use_cartemu/cfg_mode<1> | NULL | 47 | use_cartemu/cfg_mode<0> | NULL | 48 | use_cartemu/cfg_sram_bank<4> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 49 | a<0> | 42 | 50 | dout_enable | NULL | 51 | a<1> | 50 | 52 | use_freezer/ram_bank_1 | NULL | 53 | a<14> | 14

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR3_ | 36 | 210 | 194 | 129 | 130 | 5 | 132 | 43 | -1 | 117 | 186 | 83 | 66 | 256 | 190 | 105 | 276 | 71 | 45 | 28 | 48 | 40 | 257 | 56 | 212 | 275 | 49 | 272 | 73 | -1 | 60 | -1 | 6 | 42 | 216 | 113 | 178 | 208 | 39 | 122 | 52 | -1 | 50 | 29 | 19 | 72 | 133 | 3 | 23 | 259 | 15 | 245 | 51 | 214


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 0 | use_freezer/state<2> | NULL | 1 | use_freezer/state<1> | NULL | 2 | a<7> | 6 | 3 | use_pia/pia_portb<3> | NULL | 5 | use_pia/pia_ddrb<7> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 6 | use_pia/pia_ddrb<6> | NULL | 7 | a<15> | 15 | 8 | phi2 | 22 | 9 | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | NULL | 10 | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 11 | use_freezer/rom_bank_2 | NULL | 12 | use_freezer/ram_bank_4 | NULL | 13 | use_freezer/ram_bank_3 | NULL | 14 | dualpokey_n | 34 | 15 | $OpTx$FX_DC$577.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 16 | a<0> | 42 | 17 | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | NULL | 18 | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | NULL | 19 | $OpTx$INV$490.UIM | NULL | 20 | $OpTx$FX_SC$591.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 21 | use_pia/pia_portb<7> | NULL | 22 | a<10> | 10 | 24 | a<13> | 13 | 25 | a<3> | 36 | 26 | use_freezer/rom_bank_5 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 27 | use_freezer/vector_a2 | NULL | 28 | $OpTx$FX_DC$540.UIM | NULL | 29 | use_cartemu/address_16_mux0003/use_cartemu/address_16_mux0003_D2.UIM | NULL | 30 | use_pia/pia_ddrb<3> | NULL | 31 | use_cartemu/cfg_menu | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 32 | use_cartemu/address_15_mux0003/use_cartemu/address_15_mux0003_D2.UIM | NULL | 33 | a<5> | 3 | 34 | oldos_n | 43 | 35 | a<12> | 12 | 36 | a<4> | 1
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 37 | a<11> | 11 | 38 | use_freezer/rom_bank_4 | NULL | 40 | a<6> | 4 | 41 | use_pia/pia_ddrb<5> | NULL | 42 | use_pia/pia_portb<5> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 43 | a<8> | 8 | 44 | use_freezer/state<0> | NULL | 45 | use_cartemu/address_17_mux0003/use_cartemu/address_17_mux0003_D2.UIM | NULL | 46 | use_freezer/rom_bank_3 | NULL | 47 | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 48 | use_pia/pia_portb<6> | NULL | 49 | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM | NULL | 50 | $OpTx$FX_DC$538.UIM | NULL | 51 | rw | 33 | 52 | a<9> | 9
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 53 | a<14> | 14

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR4_ | 108 | 109 | 194 | 75 | -1 | 77 | 78 | 216 | 234 | 63 | 136 | 137 | 48 | 49 | 274 | 33 | 259 | 35 | 115 | 141 | 54 | 119 | 206 | -1 | 212 | 275 | 87 | 37 | 125 | 31 | 81 | 135 | 32 | 186 | 257 | 210 | 178 | 208 | 88 | -1 | 190 | 79 | 121 | 198 | 110 | 30 | 89 | 71 | 120 | 66 | 69 | 272 | 202 | 214


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 0 | d<7> | 30 | 1 | use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2.UIM | NULL | 2 | a<7> | 6 | 3 | use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2.UIM | NULL | 5 | reset_n_sync<1> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 6 | a<8> | 8 | 7 | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | NULL | 8 | use_pia/pia_ddrb<4> | NULL | 9 | d<5> | 28 | 10 | a<9> | 9
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 12 | rw | 33 | 14 | use_cartemu/oss_bank<0> | NULL | 15 | use_freezer/rom_bank_5 | NULL | 16 | d<4> | 25 | 17 | $OpTx$FX_DC$522.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 18 | $OpTx$FX_DC$521.UIM | NULL | 19 | d<2> | 18 | 20 | use_pia/pia_portb<4> | NULL | 21 | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | NULL | 22 | a<4> | 1
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 24 | use_pia/pia_ddrb<6> | NULL | 25 | a<3> | 36 | 26 | a<5> | 3 | 27 | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM | NULL | 28 | d<6> | 29
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 29 | use_pia/pia_portb<2> | NULL | 30 | use_pia/pia_ddrb<3> | NULL | 32 | use_pia/pia_ddrb<2> | NULL | 33 | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | NULL | 35 | use_cartemu/usdx_bank<5> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 36 | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | NULL | 37 | use_cartemu/usdx_bank<0> | NULL | 38 | use_freezer/rom_bank_4 | NULL | 39 | d<3> | 20 | 40 | a<6> | 4
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 42 | a<10> | 10 | 44 | $OpTx$FX_DC$508.UIM | NULL | 45 | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM | NULL | 46 | use_freezer/rom_bank_3 | NULL | 47 | use_cartemu/cfg_mode<0> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 48 | use_pia/pia_ddrb<5> | NULL | 49 | a<0> | 42 | 50 | d<0> | 16 | 51 | use_pia/pia_ddrb<7> | NULL | 52 | use_pia/pia_portb<3> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 53 | use_cartemu/oss_bank<1> | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR5_ | 260 | 127 | 194 | 39 | -1 | 113 | 198 | 43 | 80 | 252 | 202 | -1 | 272 | -1 | 86 | 87 | 242 | 107 | 57 | 226 | 74 | 40 | 178 | -1 | 78 | 275 | 186 | 126 | 256 | 76 | 81 | -1 | 82 | 42 | -1 | 83 | 105 | 84 | 88 | 230 | 190 | -1 | 206 | -1 | 36 | 72 | 89 | 3 | 79 | 259 | 218 | 77 | 75 | 85


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 0 | use_freezer/state<2> | NULL | 1 | use_freezer/state<1> | NULL | 2 | flash_we_n | 19 | 3 | use_cartemu/cfg_mode<0> | NULL | 4 | use_pia/pia_portb<2> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 5 | a<14> | 14 | 6 | a<8> | 8 | 7 | a<15> | 15 | 8 | phi2 | 22 | 9 | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 10 | use_pia/pia_ddrb<2> | NULL | 12 | freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2.UIM | NULL | 13 | use_cartemu/oss_bank<1> | NULL | 14 | use_freezer/ram_bank_2 | NULL | 15 | use_freezer/ram_bank_1 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 16 | a<11> | 11 | 17 | use_cartemu/do_access_mux0005/use_cartemu/do_access_mux0005_D2.UIM | NULL | 18 | use_cartemu/cfg_mode<2> | NULL | 19 | $OpTx$INV$490.UIM | NULL | 20 | $OpTx$FX_SC$591.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 21 | use_cartemu/cfg_enable | NULL | 22 | a<10> | 10 | 23 | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.UIM | NULL | 24 | a<13> | 13 | 26 | cartemu_enable_n | 7
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 27 | use_cartemu/oss_bank<0> | NULL | 28 | $OpTx$BIN_STEP$760.UIM | NULL | 29 | $OpTx$FX_DC$608.UIM | NULL | 30 | phi2short | 27 | 31 | use_cartemu/cfg_menu | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 32 | use_freezer/rom_bank_1 | NULL | 34 | oldos_n | 43 | 35 | a<12> | 12 | 36 | use_freezer/N24/use_freezer/N24_D2.UIM | NULL | 37 | ramdisk_mem_adr<19>/ramdisk_mem_adr<19>_D2.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 38 | a<9> | 9 | 39 | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | NULL | 40 | use_cartemu/cart_disable_atari/use_cartemu/cart_disable_atari_D2.UIM | NULL | 41 | $OpTx$FX_DC$571.UIM | NULL | 42 | use_cartemu/trig3_disable_atari | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 43 | use_freezer/rom_bank_0 | NULL | 44 | use_freezer/state<0> | NULL | 45 | $OpTx$FX_DC$522.UIM | NULL | 46 | use_cartemu/cfg_mode<1> | NULL | 47 | merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 48 | use_cartemu/cfg_bank<0> | NULL | 49 | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | NULL | 50 | $OpTx$FX_DC$538.UIM | NULL | 51 | rw | 33 | 52 | $OpTx$FX_DC$577.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 53 | use_freezer/ram_bank_0 | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR6_ | 108 | 109 | 228 | 3 | 76 | 214 | 198 | 216 | 234 | 27 | 82 | -1 | 66 | 85 | 50 | 51 | 208 | 35 | 132 | 141 | 54 | 1 | 206 | 100 | 212 | -1 | 196 | 86 | 53 | 124 | 248 | 135 | 138 | -1 | 257 | 210 | 63 | 115 | 202 | 38 | 99 | 34 | 140 | 139 | 110 | 107 | 133 | 71 | 13 | 18 | 69 | 272 | 33 | 52


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 0 | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | NULL | 2 | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | NULL | 3 | reset_n_sync<3> | NULL | 4 | reset_n_sync<2> | NULL | 5 | a<14> | 14
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 6 | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | NULL | 7 | a<15> | 15 | 9 | d<0> | 16 | 10 | use_cartemu/N29/use_cartemu/N29_D2.UIM | NULL | 11 | use_cartemu/usdx_bank<5> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 12 | use_cartemu/usdx_bank<0> | NULL | 13 | use_pia/pia_portb<5> | NULL | 14 | use_cartemu/cfg_sram_bank<5> | NULL | 20 | use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2.UIM | NULL | 27 | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 28 | d<6> | 29 | 29 | d<7> | 30 | 30 | powerup_n | NULL | 31 | use_pia/pia_ddrb<4> | NULL | 33 | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 34 | activate_n_sync<0> | NULL | 35 | reset_n_sync<1> | NULL | 36 | ramdisk_enable_n | 24 | 39 | use_pia/pia_portb<4> | NULL | 40 | activate_n_in | 46
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 44 | use_cartemu/cfg_bank<5> | NULL | 46 | reset_n_in | 99 | 47 | d<5> | 28 | 48 | use_pia/pia_portb<6> | NULL | 49 | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 51 | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | NULL | 52 | reset_n_sync<0> | NULL | 53 | use_pia/pia_portb<7> | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR7_ | 18 | -1 | 38 | 111 | 112 | 214 | 42 | 216 | -1 | 218 | 100 | 83 | 84 | 121 | 122 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 126 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 256 | 260 | 116 | 80 | -1 | 123 | 118 | 113 | 240 | -1 | -1 | 74 | 255 | -1 | -1 | -1 | 5 | -1 | 176 | 252 | 120 | 43 | -1 | 40 | 114 | 119


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 0 | use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2.UIM | NULL | 1 | use_cartemu/cfg_enable | NULL | 2 | use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2.UIM | NULL | 3 | use_cartemu/cfg_mode<0> | NULL | 4 | cartemu_enable_n | 7
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 5 | reset_n_sync<1> | NULL | 6 | use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | NULL | 7 | use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | NULL | 8 | powerup_n | NULL | 9 | use_cartemu/SFDecomp_100/use_cartemu/SFDecomp_100_D2.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 10 | a<9> | 9 | 11 | use_freezer/rom_bank_2 | NULL | 12 | use_cartemu/usdx_bank<0> | NULL | 13 | use_freezer/rom_bank_0 | NULL | 14 | a<10> | 10
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 15 | use_cartemu/cfg_sram_bank<0> | NULL | 16 | a<0> | 42 | 17 | use_cartemu/cfg_write_enable | NULL | 18 | use_cartemu/cfg_mode<2> | NULL | 19 | d<2> | 18
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 21 | d<1> | 17 | 22 | a<4> | 1 | 23 | use_freezer/rom_bank_1 | NULL | 24 | a<1> | 50 | 25 | N0/N0_TRST.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 26 | use_cartemu/cfg_usdx<0> | NULL | 27 | rw | 33 | 28 | use_cartemu/cfg_source_ram | NULL | 29 | $OpTx$FX_DC$601.UIM | NULL | 30 | $OpTx$FX_DC$499.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 31 | use_cartemu/cfg_menu | NULL | 32 | use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2.UIM | NULL | 33 | a<5> | 3 | 34 | use_cartemu/cfg_usdx<1> | NULL | 35 | a<3> | 36
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 36 | use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2.UIM | NULL | 37 | use_pia/pia_crb2 | NULL | 40 | a<6> | 4 | 41 | use_cartemu/cfg_sram_enable | NULL | 42 | $OpTx$FX_DC$521.UIM | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 43 | a<8> | 8 | 44 | $OpTx$FX_DC$508.UIM | NULL | 45 | d<0> | 16 | 46 | use_cartemu/cfg_mode<1> | NULL | 47 | a<2> | 35
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 48 | use_cartemu/cfg_bank<0> | NULL | 49 | a<7> | 6 | 50 | use_freezer/use_status_as_ram_address<0> | NULL | 51 | use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | NULL | 53 | use_cartemu/N4/use_cartemu/N4_D2.UIM | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR8_ | 72 | 1 | 2 | 3 | 196 | 113 | 42 | 43 | 116 | 27 | 202 | 137 | 84 | 139 | 206 | 123 | 259 | 17 | 132 | 226 | -1 | 222 | 178 | 138 | 245 | 96 | 130 | 272 | 131 | 102 | 60 | 135 | 38 | 186 | 129 | 275 | 105 | 128 | -1 | -1 | 190 | 134 | 57 | 198 | 36 | 218 | 133 | 276 | 13 | 194 | 136 | 40 | -1 | 18


GLOBAL_FCLK | phi2 | 0 | 0 | phi2short | 2 | 2

TIME_TSPEC | TS_phi2short | PERIOD:phi2short:560.000nS:LOW:280.000nS | phi2short | 10003 | 5600 | 2800 | NULL

TIME_TSPEC | TS_phi2 | PERIOD:phi2:560.000nS:LOW:280.000nS | phi2 | 10003 | 5600 | 2800 | NULL
