Signal Name | Total Product Terms | Product Terms | Location | Power Mode | Pin Number | PinType | Pin Use
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
(unused) | 0 |  | MC1 |  |  | (b) | (b)
use_cartemu/cfg_enable | 17 | 18_4 18_5 1_1 1_2 1_3 1_4 1_5 2_1 2_2 2_3 2_4 2_5 3_1 3_2 3_3 3_4 3_5 | MC2 | LOW | 11 | I/O | I
use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001/use_cartemu/cfg_sram_bank_not0001_D2 | 1 | 4_4 | MC3 | LOW | 12 | I/O | I
use_cartemu/cfg_mode<0> | 3 | 4_1 4_2 4_3 | MC4 | LOW |  | (b) | (b)
$OpTx$FX_DC$510 | 3 | 5_1 5_2 5_3 | MC5 | LOW | 13 | I/O | I
use_cartemu/cfg_bank<5> | 4 | 6_1 6_2 6_3 6_4 | MC6 | LOW | 14 | I/O | I
use_cartemu/cfg_bank<4> | 4 | 7_1 7_2 7_3 7_4 | MC7 | LOW |  | (b) | (b)
use_cartemu/cfg_bank<3> | 4 | 8_1 8_2 8_3 8_4 | MC8 | LOW | 15 | I/O | I
d<0> | 4 | 8_5 9_1 9_2 9_3 | MC9 | LOW | 16 | I/O | I/O
use_cartemu/cfg_bank<2> | 4 | 10_1 10_2 9_4 9_5 | MC10 | LOW |  | (b) | (b)
d<1> | 7 | 10_3 10_4 10_5 11_1 11_2 11_3 11_4 | MC11 | LOW | 17 | I/O | I/O
d<2> | 6 | 11_5 12_1 12_2 12_3 12_4 12_5 | MC12 | LOW | 18 | I/O | I/O
use_cartemu/cfg_bank<1> | 4 | 13_1 13_2 13_3 13_4 | MC13 | LOW |  | (b) | (b)
use_cartemu/cfg_bank<0> | 4 | 13_5 14_1 14_2 14_3 | MC14 | LOW | 19 | I/O | I
d<3> | 5 | 14_4 14_5 15_1 15_2 15_3 | MC15 | LOW | 20 | I/O | I/O
dout_enable | 7 | 15_4 15_5 16_1 16_2 16_3 16_4 16_5 | MC16 | LOW |  | (b) | (b)
(unused) | 0 |  | MC17 |  | 22 | I/O/GCK1 | GCK/I
use_cartemu/cfg_write_enable | 8 | 17_1 17_2 17_3 17_4 17_5 18_1 18_2 18_3 | MC18 | LOW |  | (b) | (b)

Signals Used By Logic in Function Block

1. $OpTx$FX_DC$499
2. $OpTx$FX_DC$508
3. $OpTx$FX_DC$510
4. d<5>.PIN
5. d<4>.PIN
6. d<3>.PIN
7. d<2>.PIN
8. d<1>.PIN
9. d<0>.PIN
10. a<0>
11. a<1>
12. a<2>
13. a<3>
14. a<4>
15. a<5>
16. a<6>
17. a<7>
18. dout_enable
19. freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2
20. merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2
21. phi2
22. powerup_n
23. reset_n_sync<1>
24. rw
25. use_cartemu/N50/use_cartemu/N50_D2
26. use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2
27. use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2
28. use_cartemu/cfg_bank<0>
29. use_cartemu/cfg_bank<1>
30. use_cartemu/cfg_bank<2>
31. use_cartemu/cfg_bank<3>
32. use_cartemu/cfg_bank<4>
33. use_cartemu/cfg_bank<5>
34. use_cartemu/cfg_enable
35. use_cartemu/cfg_menu
36. use_cartemu/cfg_mode<0>
37. use_cartemu/cfg_mode<1>
38. use_cartemu/cfg_mode<2>
39. use_cartemu/cfg_source_ram
40. use_cartemu/cfg_sram_bank<1>
41. use_cartemu/cfg_sram_bank<2>
42. use_cartemu/cfg_sram_bank<3>
43. use_cartemu/cfg_usdx<0>
44. use_cartemu/cfg_usdx<1>
45. use_cartemu/cfg_write_enable
46. use_cartemu/trig3_disable_atari
47. use_cartemu/usdx_bank<1>
48. use_cartemu/usdx_bank<2>
49. use_cartemu/usdx_bank<3>
50. use_freezer/state<1>