Signal Name | Total Product Terms | Product Terms | Location | Power Mode | Pin Number | PinType | Pin Use
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2 | 1 | 1_1 | MC1 | LOW |  | (b) | (b)
$OpTx$FX_DC$580 | 1 | 2_1 | MC2 | LOW | 35 | I/O | I
use_pia/pia_portb<4> | 2 | 3_1 3_2 | MC3 | LOW |  | (b) | (b)
use_pia/pia_portb<3> | 2 | 4_1 4_2 | MC4 | LOW |  | (b) | (b)
use_pia/pia_portb<2> | 2 | 5_1 5_2 | MC5 | LOW | 36 | I/O | I
use_pia/pia_ddrb<7> | 2 | 6_1 6_2 | MC6 | LOW | 37 | I/O | (b)
use_pia/pia_ddrb<6> | 2 | 7_1 7_2 | MC7 | LOW |  | (b) | (b)
use_pia/pia_ddrb<5> | 2 | 8_1 8_2 | MC8 | LOW | 39 | I/O | (b)
use_pia/pia_ddrb<4> | 2 | 9_1 9_2 | MC9 | LOW | 40 | I/O | (b)
use_pia/pia_ddrb<3> | 2 | 10_1 10_2 | MC10 | LOW |  | (b) | (b)
use_pia/pia_ddrb<2> | 2 | 11_1 11_2 | MC11 | LOW | 41 | I/O | (b)
use_cartemu/usdx_bank<5> | 2 | 12_1 12_2 | MC12 | LOW | 42 | I/O | I
use_cartemu/usdx_bank<0> | 2 | 13_1 13_2 | MC13 | LOW |  | (b) | (b)
use_cartemu/oss_bank<1> | 2 | 14_1 14_2 | MC14 | LOW | 43 | I/O | I
use_cartemu/oss_bank<0> | 2 | 15_1 15_2 | MC15 | LOW | 46 | I/O | I
use_freezer/rom_bank_5 | 5 | 16_1 16_2 16_3 16_4 16_5 | MC16 | LOW |  | (b) | (b)
use_freezer/rom_bank_4 | 5 | 17_1 17_2 17_3 17_4 17_5 | MC17 | LOW | 49 | I/O | I
use_freezer/rom_bank_3 | 5 | 18_1 18_2 18_3 18_4 18_5 | MC18 | LOW |  | (b) | (b)

Signals Used By Logic in Function Block

1. $OpTx$FX_DC$508
2. $OpTx$FX_DC$521
3. $OpTx$FX_DC$522
4. d<7>.PIN
5. d<6>.PIN
6. d<5>.PIN
7. d<4>.PIN
8. d<3>.PIN
9. d<2>.PIN
10. d<0>.PIN
11. a<0>
12. a<10>
13. a<3>
14. a<4>
15. a<5>
16. a<6>
17. a<7>
18. a<8>
19. a<9>
20. reset_n_sync<1>
21. rw
22. use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2
23. use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2
24. use_cartemu/cfg_mode<0>
25. use_cartemu/oss_bank<0>
26. use_cartemu/oss_bank<1>
27. use_cartemu/usdx_bank<0>
28. use_cartemu/usdx_bank<5>
29. use_freezer/next_state_FSM_FFd1
30. use_freezer/next_state_FSM_FFd2
31. use_freezer/next_state_FSM_FFd3
32. use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2
33. use_freezer/rom_bank_3
34. use_freezer/rom_bank_4
35. use_freezer/rom_bank_5
36. use_pia/pia_ddrb<2>
37. use_pia/pia_ddrb<3>
38. use_pia/pia_ddrb<4>
39. use_pia/pia_ddrb<5>
40. use_pia/pia_ddrb<6>
41. use_pia/pia_ddrb<7>
42. use_pia/pia_ddrb_0__or0000/use_pia/pia_ddrb_0__or0000_D2
43. use_pia/pia_portb<2>
44. use_pia/pia_portb<3>
45. use_pia/pia_portb<4>
46. use_pia/pia_portb_0__or0000/use_pia/pia_portb_0__or0000_D2