### Pin List

Pin Num | Pin Type | Assigned Signal
1 | I/O/GTS3 | a<4>
2 | I/O/GTS4 | extsel_in
3 | I/O/GTS1 | a<5>
4 | I/O/GTS2 | a<6>
5 | VCCINT | VCC
6 | I/O | a<7>
7 | I/O | cartemu_enable_n
8 | I/O | a<8>
9 | I/O | a<9>
10 | I/O | a<10>
11 | I/O | a<11>
12 | I/O | a<12>
13 | I/O | a<13>
14 | I/O | a<14>
15 | I/O | a<15>
16 | I/O | d<0>
17 | I/O | d<1>
18 | I/O | d<2>
19 | I/O | flash_we_n
20 | I/O | d<3>
21 | GND | GND
22 | I/O/GCK1 | phi2
23 | I/O/GCK2 | mpd_in
24 | I/O | ramdisk_enable_n
25 | I/O | d<4>
26 | VCCIO | VCC
27 | I/O/GCK3 | phi2short
28 | I/O | d<5>
29 | I/O | d<6>
30 | I/O | d<7>
31 | GND | GND
32 | I/O | PGND
33 | I/O | rw
34 | I/O | dualpokey_n
35 | I/O | a<2>
36 | I/O | a<3>
37 | I/O | PGND
38 | VCCIO | VCC
39 | I/O | PGND
40 | I/O | PGND
41 | I/O | PGND
42 | I/O | a<0>
43 | I/O | oldos_n
44 | GND | GND
45 | TDI | TDI
46 | I/O | activate_n_in
47 | TMS | TMS
48 | TCK | TCK
49 | I/O | irq_in
50 | I/O | a<1>
51 | VCCIO | VCC
52 | I/O | PGND
53 | I/O | PGND
54 | I/O | PGND
55 | I/O | PGND
56 | I/O | PGND
57 | VCCINT | VCC
58 | I/O | PGND
59 | I/O | PGND
60 | I/O | PGND
61 | I/O | PGND
62 | GND | GND
63 | I/O | PGND
64 | I/O | PGND
65 | I/O | PGND
66 | I/O | PGND
67 | I/O | PGND
68 | I/O | PGND
69 | GND | GND
70 | I/O | PGND
71 | I/O | nc_adr<1>
72 | I/O | nc_adr<2>
73 | I/O | refresh
74 | I/O | nc_adr<3>
75 | GND | GND
76 | I/O | nc_adr<4>
77 | I/O | ram_rom_we
78 | I/O | ram_rom_oe
79 | I/O | rom0_ce
80 | I/O | PGND
81 | I/O | ram0_ce
82 | I/O | ram_rom_a<12>
83 | TDO | TDO
84 | GND | GND
85 | I/O | ram_rom_a<13>
86 | I/O | ram_rom_a<14>
87 | I/O | ram_rom_a<15>
88 | VCCIO | VCC
89 | I/O | ram_rom_a<16>
90 | I/O | ram_rom_a<17>
91 | I/O | ram_rom_a<18>
92 | I/O | ram_a<4>
93 | I/O | ram_a<5>
94 | I/O | ram_a<6>
95 | I/O | ram_a<7>
96 | I/O | ram1_ce
97 | I/O | rom1_ce
98 | VCCINT | VCC
99 | I/O/GSR | reset_n_in
100 | GND | GND