Signal Name | Total Product Terms | Product Terms | Location | Power Mode | Pin Number | PinType | Pin Use
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
$OpTx$FX_DC$508 | 1 | 2_3 | MC1 | LOW |  | (b) | (b)
use_freezer/vector_a2 | 2 | 2_1 2_2 | MC2 | LOW | 23 | I/O/GCK2 | I
use_cartemu/address_19_and0000/use_cartemu/address_19_and0000_D2 | 2 | 3_1 3_2 | MC3 | LOW |  | (b) | (b)
use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2 | 2 | 4_1 4_2 | MC4 | LOW |  | (b) | (b)
use_freezer/next_state_FSM_FFd3 | 3 | 5_1 5_2 5_3 | MC5 | LOW | 24 | I/O | I
d<4> | 5 | 6_1 6_2 6_3 6_4 6_5 | MC6 | LOW | 25 | I/O | I/O
use_freezer/next_state_FSM_FFd2 | 3 | 7_1 7_2 7_3 | MC7 | LOW |  | (b) | (b)
use_freezer/next_state_FSM_FFd1 | 3 | 8_1 8_2 8_3 | MC8 | LOW | 27 | I/O/GCK3 | GCK/I
d<5> | 6 | 8_4 9_1 9_2 9_3 9_4 9_5 | MC9 | LOW | 28 | I/O | I/O
use_cartemu/cfg_bank<6> | 4 | 10_1 10_2 10_3 10_4 | MC10 | LOW |  | (b) | (b)
d<6> | 4 | 11_1 11_2 11_3 11_4 | MC11 | LOW | 29 | I/O | I/O
d<7> | 2 | 12_1 12_2 | MC12 | LOW | 30 | I/O | I/O
use_freezer/ram_bank_4 | 5 | 13_1 13_2 13_3 13_4 13_5 | MC13 | LOW |  | (b) | (b)
use_freezer/ram_bank_3 | 5 | 14_1 14_2 14_3 14_4 14_5 | MC14 | LOW | 32 | I/O | (b)
use_freezer/ram_bank_2 | 5 | 15_1 15_2 15_3 15_4 15_5 | MC15 | LOW | 33 | I/O | I
use_freezer/ram_bank_1 | 5 | 16_1 16_2 16_3 16_4 16_5 | MC16 | LOW |  | (b) | (b)
use_freezer/ram_bank_0 | 5 | 17_1 17_2 17_3 17_4 17_5 | MC17 | LOW | 34 | I/O | I
$OpTx$BIN_STEP$760 | 10 | 18_1 18_2 18_3 18_4 18_5 1_1 1_2 1_3 1_4 1_5 | MC18 | LOW |  | (b) | (b)

Signals Used By Logic in Function Block

1. $OpTx$FX_DC$499
2. $OpTx$FX_DC$508
3. $OpTx$FX_DC$580
4. $OpTx$FX_SC$586
5. d<6>.PIN
6. a<0>
7. a<11>
8. a<12>
9. a<13>
10. a<14>
11. a<15>
12. a<1>
13. a<2>
14. a<3>
15. a<4>
16. a<5>
17. a<6>
18. a<7>
19. activate_n_sync<1>
20. dout_enable
21. freezer_mem_dout<5>/freezer_mem_dout<5>_D2
22. merged_out_dout_or0000/merged_out_dout_or0000_D2
23. oldos_n
24. reset_n_sync<1>
25. rw
26. use_cartemu/N97/use_cartemu/N97_D2
27. use_cartemu/cctl_dout_and0000/use_cartemu/cctl_dout_and0000_D2
28. use_cartemu/cfg_bank<4>
29. use_cartemu/cfg_bank<5>
30. use_cartemu/cfg_bank<6>
31. use_cartemu/cfg_mode<0>
32. use_cartemu/cfg_mode<1>
33. use_cartemu/cfg_mode<2>
34. use_cartemu/cfg_sram_bank<4>
35. use_cartemu/cfg_sram_bank<5>
36. use_cartemu/cfg_usdx<0>
37. use_cartemu/cfg_usdx<1>
38. use_cartemu/usdx_bank<4>
39. use_cartemu/usdx_bank<5>
40. use_cartemu/usdx_ctl<0>
41. use_cartemu/usdx_ctl<1>
42. use_freezer/next_state_FSM_FFd1
43. use_freezer/next_state_FSM_FFd2
44. use_freezer/next_state_FSM_FFd3
45. use_freezer/next_state_cmp_eq0001/use_freezer/next_state_cmp_eq0001_D2
46. use_freezer/ram_bank_0
47. use_freezer/ram_bank_1
48. use_freezer/ram_bank_2
49. use_freezer/ram_bank_3
50. use_freezer/ram_bank_4