    Zdravim vas,

kompletni dokumentace PARCP (dnes jiz pres 100 kB textu) je napsana v
anglictine. Nemam silu tolik textu napsat jeste jednou cesky a pak navic
jeste udrzovat obe verze aktualni. Nastesti se PARCP ovlada tak jednoduse,
ze i kdyz anglictinou nevladnete, PARCP zvladnete. Pokud mate jakekoliv
pochybnosti, ihned mi napiste elektronicky nebo postovni dopis na adresy
uvedene v souborech PARCP.TXT (na konci) ci REGISTER.TXT.

Samotny princip cinnosti je jasny: PARCP propoji dva pocitace (je jedno
jestli jsou to pececka nebo nejake Atari pocitace ci klony od obojiho) pres
paralelni porty (to jsou ty, kam se obvykle pripojuje tiskarna). Pak PARCP
umozni prenaset soubory z jednoho pocitace na druhy, vytvaret adresare,
presouvat je a mazat. Dokonce muzete zkopirovat cely disk najednou! Diky
pouzitemu paralelnimu portu je prenos dat velmi rychly (obvykle pres 100 kB
za sekundu, tedy napr. celou HD disketu za 15 sekund a cele ZIP medium za
necelou ctvrthodinku).

Takze: mame dva pocitace. Jeden bude server (na tom delat nebudeme, ten nam
bude jen slouzit) a druhy bude klient (na tom budeme zadavat pokyny pro
prenos dat). Je jedno ktery bude server a ktery klient. Dulezite je jen, ze
na serveru spustime PARCP s parametrem -s. Tedy na Atari klikneme na
PARCP.TTP a na objevivsi se prikazovou radku napiseme -s a stiskneme
Return. Na PC prejdeme do prikazoveho radku (nebo klikneme na Start->Run v
Windows95) a napiseme PARCP -s. Muzeme take jednoduseji a primo spustit
PARSERVE.EXE nebo PARSERVE.TOS a rozbehne se primo server. Kdyz uz bezi
server, muzeme pripojit kabel (pokud jsme to uz neudelali predtim) a
spustime klienta na druhem pocitaci (pro zacatek bez parametru).

Ted nasleduje velmi zjednoduseny postup jak s PARCP zacit:

A) Atari uzivatele:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1) smazat jakekoliv starsi PARCP soubory, vzit novy PARCP.ZIP a rozzipovat
2) spustit PAR_IN.TOS
3) pripojit PARCP kabel do paralelniho portu
4) spustit PARCP.TTP

B) PC uzivatele:
~~~~~~~~~~~~~~~~
0) odpojit vsechny kabely od paralelnich ci tiskarnovych portu (a mozna
   prebutovat pocitac do cisteho DOSu)
1) smazat jakekoliv starsi PARCP soubory, vzit novy PARCP.ZIP a rozzipovat
2) spustit PARCPCFG.EXE a odpovedet na dve/tri jednoduche otazky
3) spustit PAR_IN.EXE
4) pripojit PARCP nebo LapLink kabel a pripadne take UNI-BI adapter
5) spustit PARCP.EXE

To je vsechno. Meli byste se octnout v celoobrazovkovem prostredi PARCP,
ktere umoznuje jednoduse kopirovat, vytvaret, prohlizet ci mazat soubory
nebo cele adresare (jednoduchym mackanim kurzorovych sipek a funkcnich
klaves). Ovsem to neni vsechno! PARCP umi take prenaset soubory pouhym
prenesenim ikon souboru a upustenim nad PARCP ikonou ci dokonce pracovat
naprosto automaticky jen podle prikazu ve scenari.

Vsechny dalsi informace jsou v PARCP.TXT. Je treba si to (nechat) prelouskat.
Nerucim za zadne skody, zpusobene at uz primo ci neprimo behem PARCP ci
pripojovanim kabelu nebo UNI-BI rozhrani k vasim paralelnim portum. Vsechny
podstatne informace jak se problemum vyhnout jsem napsal v PARCP.TXT.
Zakladem je spolecna zem obou pocitacu (nejlepe napajet ze stejne zasuvky)
a kabely pripojovat jen pokud jsou porty ve vstupnim stavu (po spusteni
PARCP_IN nebo samotneho PARCP).

Jeste jedna dost dulezita vec: PARCP je shareware. Shareware je
nejcestnejsi zpusob sireni komercniho software pod heslem "Vyzkousej nez
zaplatis". Z toho plyne, ze PARCP muzete cely mesic (30 dni) zkouset,
jestli je to to co jste vzdycky potrebovali. Kdyz jo, tak za nej zaplatite
(poslete 200 korun postovni slozenkou nebo v dopise - dve stovky je snad
dost malo na to, abyste to skutecne udelali). Kdyz ne, tak to smazete
(musite to smazat - prece byste nepouzivali program nelegalne a nesidili
tak jeho autora?). No a protoze znam ceske uzivatele (ono 40 let komunismu
nas vsecky radne zdeformovalo), je PARCP navic Keyware - tedy siri se
verze, ktera ma nektere drobnosti omezene (napr. pocet polozek ve vypisu je
jen 16 a neda se zmenit). Jakmile se stanete registrovanym uzivatelem (tedy
po zaplaceni tech 200 Kc), dostanete tzv. klic, ktery odemkne ty drobnosti
a mate razem plne funkcni verzi PARCP. Dalsi podrobnosti k registraci jsou
v souboru REGISTER.TXT...

V pripade nejasnosti piste na adresy:

stehlik@cas3.zlin.vutbr.cz                                 Petr Stehlik
stehlik@cyberstrider.org                                   Pod Tlustou 5083
pstehlik@zln.cz                                            76001 Zlin

http://cas3.zlin.vutbr.cz/~stehlik/
http://www.stehlik.cyberstrider.org/
http://users.zln.cz/~pstehlik/
