Hinweise zur PC881LIB.LIB                            Pure Software
README                                               10.7.91


Falls Sie den 68882 Coprozessor des Atari TT in Ihren Programmen
nutzen wollen, mssen Sie:

  - Die 68881 Codegenerierung des Compilers einschalten (Option -8).
  - Statt PCFLTLIB.LIB die neue PC881LIB.LIB linken.

Falls Sie transzendente Funktionen (sin, cos etc.) aufrufen wollen,
mssen Sie unbedingt das Headerfile <math.h> includieren. Dann erzeugt
der Compiler direkt Coprozessorbefehle fr diese Funktionen, keine
Funktionsaufrufe.

Durch die Verwendung direkter Coprozessorbefehle wird errno bei
Fehlern nicht gesetzt. Ebenso werden setmatherr() und fpumode()
nicht untersttzt.

Der Startupcode setzt den Rundungsmodus des Coprozessors auf 
"Round to nearest".

Da die Softwarefloatingpoint-Bibliothek von 80-bit doubles ausgeht,
der Coprozessor jedoch 96-bit doubles verwendet, gibt es zwei neue
Konvertierungsfunktionen in der PC881LIB.LIB:

x80x96cnv:      konvertiert 80 bit float auf 96 bit float
x96x80cnv:      konvertiert 96 bit float auf 80 bit float
