|  | von Tom Kohl

Das von ATARI keine neuen Rechnertypen mehr zu erwarten sind, ist eine Binsenweisheit, die hier nicht mehr näher erläutert werden muß. Insoweit ist in den letzten Jahren die Entwicklung von schnelleren, ausbaufähigen und marktkompatiblen Komponenten wie PCI-Grafikkarten oder ähnliches von anderen Firmen, insbesondere namentlich in Form von MEDUSA oder HADES angeboten worden. Seit einiger Zeit gibt es auch vom größten kanadischen ATARI-Anbieter, Computer Direct, zwei auf der Basis eines TT-Clones angebotene TOS-kompatible Rechner. Dabei handelt es sich um die als DirecT40 und DirecT60 bezeichneten Rechnertypen, die auf dem selben Motherboard-Typ basierenden zwei Varianten, die wie ihre Bezeichnungen bereits verdeutlichen, zum einen einen 68040 respektive 68060 Motorola-Prozessorbeinhalten.Der DirecT40 ist ein MC68040 33/66 Atari TT clone, der DirecT60 ein MC68060, der mit 60MHz getaktet wird. Beide werden in einem PC-Towergehäuse angeboten, das 5 Einschübe für 5.25" und 3 Einschübe für 3.5" Laufwerke anbietet. |  | Dies sollte genug Raum sein, um die diversen Laufwerke, wie Floppies, CD-ROM, Syquest, JAZ, Zip und alle anderen Laufwerke, die einen offenen Frontbereich benötigen, unterzubringen. Darüber hinaus ist Platz für bis zu 3 Festplatten. Die offene Architektur dieser Systeme bietet die Möglichkeit, EIDE- und SCSI-Festplatten, DD/HD/ED-Floppylaufwerke, sowie PCI und/oder ISA ET4000 oder sogar Mach64-Grafikkarten zu betreiben, so daß der Anschluß sämtlicher VGA/SVGA-Standard-Monitore gewährleistet ist. Der Speicherausbau erfolgt mit handelsüblichen PS/2 Simms. Dafür stehen 8 Speicherbänke im Format 4+1 Bänke zur Verfügung, die maximal einen Ausbau auf 1GB Arbeitsspeicher ermöglichen! Neben diesen Standards bieten die DirecT40/60-Systeme natürlich die üblichen externen TT-Ports, wie SCSI, Modem 1+2, Lan, sowie MIDI in /MIDI out. Für die Anwender, die auf den ROM-Port und ihren ACSI(DMA)-Port nicht verzichten wollen, bietet Computer Direct entsprechende Umrüstungen an

direcT40/60 1/2