| #### von Dirk Stadler |
| U96/2 ist ein Multifunktionsutility, das folgende Funktionen zur Verfügung stellt: Anzeige der Mausposition in einem simulierten Radarschirm. Anzeige der aktuellen u. mittleren CPU-Auslastung (nur unter MiNT). Anzeige der Größe des belegten Rams (ST- und TT-Ram). Anzeige der Uhrzeit (analog oder digital) und dem Status der Capslocktaste. Überwachung der Carrier-Detect Leitungen der seriellen Schnittstellen mit Anzeige der bei einer Verbindung auftretenden Kosten. Weckfunktion, mit der 10 verschiedene Events definiert werden. U96/2 stellt dabei jede Anzeige in einem eigenen Fenster dar. MULTITOS-kompatibles Iconify wird unterstützt. Da es sich bei U96/2 um ein GEM-konformes Programm handelt, sollte es unter jedem TOS-kompatiblen Betriebssystem laufen. Es läßt sich als ACC starten, unter NAES am besten aus der N_AES.CNF mit dem run Kommando und unter MagiC! aus dem START-Ordner. U96 - 1 / 5
|  | # 50