| Ein Bericht von Robert Schaffner |
| Wie hoffentlich jeder Falconbesitzer weiß, enthält sein Computer eine interne 2.5 IDE Festplatte mit meistens 65 oder 85 Mb Kapazität. Das ist für einen serienmäßigen Falcon normal, aber zum richtigen Arbeiten mit der Maschine kurzzeitig viel zu wenig. Da es eine fast unüberschaubare Zahl von 2.5" Festplatten gibt, liegt doch nichts näher, als sich der zu klein gewordenen Platte zu entledigen. Es folgt nun eine Anleitung wie man diese Platte sicher austauschen kann, auch wenn man nicht mit einem Schraubendreher hinter dem rechten Ohr geboren wurde. Folgende Festplatten laufen problemlos im Atari Falcon F030:
Hersteller | Bezeichnung | Kapazität
Hitachi | DK222A-54 | 540 MB
Hitachi | DK212A-81 | 810 MB
Hitachi | DK212A-10 | 1.0 GB
Conner | CFN250A | 250 MB
Quantum | Daytona | 500 MB
Quantum | Europa | 1.08 GB
Plattentausch im Raubvogel 1 / 7
|  | # 81