Wird die Bemaßung assoziativ angefertigt, sind Anfangspunkt, Endpunkt und Position der Maßlinie einzugeben. Die ermittelte Maßzahl wird in einem Dialog angezeigt, in dem auch die Darstellung (Anzahl der Nachkommastellen, Klammer etc.) eingestellt werden kann. Ist keine assoziative Bemaßung gewünscht, kann ein beliebiger Text eingegeben werden. #### Schraffieren Schraffuren lassen sich in beliebigem Winkel und Abstand erzeugen.Dazu ist eine eindeutige Kontur zu erzeugen: Objekte der Kontur selektieren Menüpunkt Schraffurkontur aufrufen Kontur bearbeiten Menüpunkt Schraffieren aufrufen Auf diese Weise lassen sich auch komplizierte Schraffuren erzeugen, wenn z.B. mehrere ineinander geschachtelte Konturen erzeugt wurden. #### Verändern Die wohl wichtigste Eigenschaft von CAD-Programmen ist, daß einmal Gezeichnetes verändert und angepaßt werden kann. Da ist als erstes die Undo-Funktion zu nennen. Zu jeder Zeichnung wird eine bestimmte Anzahl Objekte mitgeschrieben, die per Undo zurückgeholt werden können. Die grundlegenden Funktionen zum Verändern liefert die Editieren-Toolbox: Trimmen Runden Fasen Löschen von Objekten Verschieben, Editieren von Texten Positionieren von Maßzahl und Maßlinie Ändern von Länge und Bogenwinkel ST-CAD - 5 / 8
|  |  | # 62