### Die Funktionen #### Zeichnen Die grundsätzlichen Objekttypen, aus denen sich eine Zeichnung zusammensetzt, sind Punkte, Linien, Kreise, Kreisbögen, Ellipsen, Ellipsenbögen, Text, Konstruktionslinien, Schraffuren, Solide und Bemaßungen. Linienstil - also Vollinie, Punkt-Linie etc. - und Stiftstärke können frei eingestellt werden, wenn im Menüpunkt "Zeichnungseinstellungen" >Liniengruppen< ausgeschaltet sind. Texte werden generell mit den GDOS-Zeichensätzen dargestellt.In technischen Zeichnungen haben die Zeichnungsobjekte genaue geometrische Abmessungen und Lage zueinander. ST-CAD bietet dafür die verschiedensten Koordinaten-Eingabemöglichkeiten: Objekte lassen sich einfach mit dem Fadenkreuz positionieren. Die Koordinaten x, y und nach Eingabe des Startpunktes dx, dy, l und w werden dazu angezeigt. Genaue Fangraster lassen sich einstellen. Unabhängig davon kann ein Hilfsraster angezeigt werden. Koordinaten lassen sich numerisch eingeben. X und Y-Werte (kartesisch) oder L und W (polar) werden per Tastatur eingegeben. Dazu ist nach aufgerufener Zeichenfunktion die X-Taste etc. zu drücken und der Wert einzugeben. In diesem Dialog werden auch einfache Rechenfunktionen ausgeführt und unmittelbar übernommen. ST-CAD - 3 / 8
|  |  | # 60