Koordinaten können aus bestehenden Objekten übernommen werden. Hierfür gibt es die Objektfang-Funktionen. Wem das zu wenig ist, der kann Objekte auch relativ zu bestehenden einfügen oder den X-Wert mit der Tastatur und den Y-Wert von einem Mittelpunkt übernehmen... Objektfang wird per Taste ausgelöst: (E)ndpunkte (M)ittelpunkte (S)chnittpunkte (Z)entrumspunkte (Q)uadrant (T)angente (D)efinitionspunkt #### Bemaßen Ein wichtiges Zeichnungselement ist die Bemaßung. ST-CAD unterstützt folgende Bemaßungsarten: Linearbemaßung, hor. vert., gedreht Radiusbemaßung Durchmesserbemaßung Winkelbemaßung Oberflächensymbol Führungslinie In der Maße-Toolbox wird festgelegt, ob Maßzahlen links, mittig oder rechts positioniert werden. Nachträglich lassen sich Position der Maßlinie und der Maßzahl korrigieren. ST-CAD - 4 / 8
|  |  | # 61