| Beispiele nutzbarer Bildschirmauflösungen, abhänging davon welcher Typ von Monitor benutzt wird. Gut beraten ist man mit einem 17" VGA Multisync-Monitor.
    896*672*2/16/256 Farben bei 66 Hz
    1024*768*16/16/256 Farben bei 99 Hz
    Interlace: 640*480*TC bei 66 Hz
    800*600*TC bei 90Hz
Im Klartext bedeutet das für den Benutzer, daß sie ihren so umgebauten Falcon im Turbomode auch unter 256 oder in TrueColor mit Bildschirmauflösungen benutzen können, an die man ohne diesen Umbau nicht mal zu denken braucht. Mit einem modifizierten SCC.PRG aus dem HSModem7-Paket sind auch hier bei sehr hohen Bildschirmauflösungen bis heute keine Aussetzer bei Z_Modem- Übertragungen oder gar die sonst berüchtigten Bildschirmblitzer aufgetreten. Centurbo II - 5 / 42