| Updates gibt es von CENTEK per Diskette oder im Download von www.centek.fr. Das Update vom 31.10.98 enthält u.a. die Cecile Version 1.78 und das CT2 Menü in deutscher Sprache. Dazu müssen Sie die Datei FLASH_D.BIN in das CT2 Flashrom übertragen. Das dauert nur wenige Sekunden. Unter der einstellbaren Pfadangabe der Flash-Datei sehen sie die aktuelle Version und das Datum der neuen Datei. Rechts finden Sie Angaben darüber, welche Release sich im Flashrom befindet. Nach einem Update sollten beide Anzeigen das gleiche beinhalten. VIDEOMOD Hier finden Sie den VMG, den (V)ideo (M)ode (G)enerator für CENTSCREEN. Sie benutzen hier die mitgelieferten Auflösungen, kreiieren neue Bildschirmauflösungen oder ändern die mitgelieferten Auflösungen zu ihren eigenen Bedürfnissen ab. Der VMG enthält die Möglichkeit neue Bildschirmauflösungen zu testen. Nach dem Abspeichern ihrer neuen Auflösungen in der Datei VIDEO.DAT, welche sich ebenfalls auf C:/ befinden sollte, stehen diese Auflösungen nach erneutem Booten dem Benutzer zur freien Verfügung. Denken Sie dabei an die Fähigkeiten Ihres Monitors! Centurbo II - 40 / 42