LE PHENIX

Vous avez tous déjà entendu parler du Phénix, ce futur compatible TOS de la société Centek bien connue pour ses produits tels que la Centurbo 2 ou encore la Centram. Hé bien figurez vous que la machine déjà annoncée comme alléchante se voit de nouveau complètement modifiée alors que sa mise en production était imminente.
Voici donc en avant première (et uniquement pour vous fidèles lecteurs) les dernieres infos sur le Phénix.

Les modifications

Les modifications ci-dessous donnent naissance à un nouveau type de carte mere : la R1.
Le DSP56301 est maitenant connecté sur le bus PCI ce qui permet un transfert bien plus rapide entre les DSP (oui oui, j'ai bien dit LES DSP car il sera possible d'ajouter une carte comprenant 3 DSP sur port PCI, imaginez un peu le monstre !!!).
La RAM EDO n'étant plus fabriquée, celle-ci est désormais remplacée par de la SDRAM (2 fois plus rapide et pourtant 2 fois moins chère). En fait, même la carte mère a été complètement repensée ce qui nous donne tout une architecture en PCI et non pas une simple machine pourvue uniquement de slot PCI (comme les PC actuels).
Le Phénix sera donc comparable aux PC derniers cri au niveau de la vitesse (imaginez la puissance d'un PC sans Windows ! (Note de Rajah : facile, ça s'appelle OS/2, Linux, BeOS...). Les contrôleurs Ultra-SCSI et USB sont remplacés et le composant QUICC a été supprimé. Les ports midi, série et parallèle ont également été supprimés (là, je crois que supprimer les ports midi est une grosse erreur, enfin, comme dirait Centek, le Phénix n'est pas un clone TOS).

La bécane

Pour ceux qui n'auraient pas suivi, sachez que le Phénix sera disponible en plusieurs configurations. Vous aurez le choix entre un ou deux 040 ou 060 (évidemment, avec 2 060 c'est beaucoup plus sympas mais c'est aussi plus chers) (Note de Rajah : il n'y aura pas de 040, le prix du 060 ayant baissé, ce dernier est proposé d'office). Les DSP tournent à 80 Mhz (couic !) ce qui devrait en faire baver plus d'un. Voici la future configuration complète disponible :

- 1 processeur Motorola 040 (à vérifier, cf note ci-dessus) avec un second support
- 1 lecteur ZIP ou LS120
- 32 Mo de SDRAM (extensible à 256 Mo)
- carte graphique S3 Virge DX avec 4 Mo de DRAM EDO
- circuit audio 20-bits stéréo in/out sur la carte mère
- 1 disque dur Ultra SCSI de 4,3 Go
- 1 lecteur de DVD-ROM
- 1 clavier USB (??? cf plus haut) 105 touches avec souris PS/2
- 1 mini tower ATX

Le système d'exploitation n'est autre que Dolmen (dites-donc, ca fait un bon moment qu'on l'attend celui-la !!!). Il sera possible d'acheter uniquement la carte mère et de faire vos propres config.

Avis aux développeurs !

Si vous savez faire quelque chose de vos 10 doigts, c'est le moment d'en profiter car Centek offre une réduction importante sur la bécane à tous ceux qui participeront au projet Phénix.

Aztec