LES RESOLUTIONS DU FALCON

Les résolutions du Falcon sont pour beaucoups d'entre nous un mystère. En effet, cette machine possède ses avantages et ses inconvénients au niveau graphique. J'avoue m'être posé pas mal de questions à ce sujet lors de ma découverte de cette bécane. Cet article a pour but de vous transmettre les quelques connaisances que j'ai acquises en la matière. Sans vouloir entrer dans des termes techniques, j'ai volontairement simplifié au maximum le texte qui suit afin que tout le monde y trouve son compte...

RGB OU VGA ?

Notre Falcon peut être connecté à deux types d'écran : les écrans RGB (TV et moniteurs ST) et les moniteurs VGA (issus du monde PC) (Note de Rajah : ainsi que le moniteur spécifique monochrome d'Atari, style SM124). Sachez qu'il vous faudra être particulièrement vigilant concernant votre choix car chaque système a ses avantages et inconvénients. Notre ordinateur nous offre 35 résolutions de base différentes (RGB et VGA confondus).

LE MODE RGB

Etre connecté à un téléviseur ou un moniteur Atari n'est pas forcément un mauvais choix. L'image sera moins fine que sur un VGA mais vous aurez l'avantage de pouvoir travailler en mode True Color (32768 si mes souvenirs sont bon). Ce mode vous permet d'avoir une qualité graphique optimum et le rendu est absolument superbe. D'ailleurs, de nombreuses démos, jeux et logiciels graphiques ne tournent qu'en mode RGB car cela permet l'utilisation d'un maximum de couleurs (Note de Rajah : et c'est plus rapide). Revers de la médaille, l'image scintille lorsque vous passez en mode entrelacé. A ma connaissance, il n'existe qu'un seul moyen de supprimer le scintillement : booster la fréquence de balayage de votre écran. Attention, cela peut être dangereux sur certaines TV. Sachant que la norme francaise est à 50Hz, n'hésitez pas à passer en 60Hz si vous le pouvez. Votre image sera plus stable et scintillera trois fois moins.

LE MODE VGA

Travailler sur un moniteur VGA est l'idéal si vous utilisez des applications qui n'ont pas de rapport avec le graphisme. Car dans ce mode, seulement 256 couleurs sont disponibles. C'est tres peu mais vous aurez accès a de grandes résolutions sans scintillement ce qui peut éviter des maux de tête certains. C'est un confort de travail qu'il ne faut pas négliger. Le choix d'un moniteur VGA se pose si vous ne faites pas de jeux ou de graphisme.

LE MODE EMULATION

Que vous soyez en VGA ou RGB, vous pourrez émuler sans problème les modes ST. C'est a dire la BASSE, MOYENNE et HAUTE resolution. A noter que l'écran scintille affreusement en mode ST HAUTE sur un écran RGB.

Voici un petit tableau récapitulatif des résolutions de base du Falcon :

RGB | 320x200 4 couleurs 320x200 16 couleurs 320x200 256 couleurs 320x200 high color
320x400 4 couleurs entrelacé 320x400 16 couleurs entrelacé 320x400 256 couleurs entrelacé 320x400 true color entrelacé
640x200 2 couleurs 640x200 4 couleurs 640x200 16 couleurs 640x200 256 couleurs 640x200 high color
640x400 4 couleurs entrelacé 640x400 16 couleurs entrelacé 640x400 256 couleurs entrelacé 640x400 high color entrelacé
VGA | 320x480 4 couleurs 320x480 16 couleurs 320x480 256 couleurs 320x480 high color
320x240 4 couleurs double ligne 320x240 16 couleurs double ligne 320x240 256 couleurs double ligne 320X240 high color double ligne
640x480 2 couleurs 640x480 4 couleurs 640x480 16 couleurs 640x480 256 couleurs
640x240 4 couleurs double ligne 640x240 16 couleurs double ligne 640x240 256 couleurs double ligne
EMULATION | 320x200 ST BASSE 16 couleurs (RGV et VGA) 640x200 ST MOYENNE 4 couleurs (RGB et VGA) 640x400 ST HAUTE 2 couleurs (entrelacé en RGB, pas en VGA)

De nombreuses solutions logicielless et matérielless s'offrent à vous par la suite. Prenons par exemple la SCREEN BLASTER qui permet d'avoir des résolutions encore plus grandes sur un écran SVGA. Mon Falcon est sur écran RGB, ce qui me limite au niveau résolution. J'ai opté pour un petit programme qui me permet de passer en mode 'overscan', c'est à dire sans les bordures blanches habituelles (résolution plein ecran). En 60 Hz, je limite le scintillement mais l'image ne sera jamais aussi stable et nette que sur un VGA. (Note de Rajah : LA solution ultime s'appelle Videl Inside de François GALEA, mais son fonctionnement est un peu rebuttant pour le néophyte)

Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire un choix entre les deux types de moniteurs. Vous pouvez même utiliser les deux si vous avez les moyens. Je dispose d'un shema permettant de relier les deux types d'écran sur un seul ordinateur par switch (Encore un note de Rajah : ou utiliser un vieux moniteur multisynchrone qui accepte les férequences TV et SVGA :). Si cela vous intéresse, envoyez moi un petit mail à osmose1@caramail.com ou contactez l'association.

Osmose